|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **Муниципальное образование Кимовский район** |
| **Собрание представителей****5-го созыва** |
| **Решение** |
|  |
| **От 14.02.2017** | **№ 78-389** |

**Об утверждении Генерального плана муниципального образования Епифанское Кимовского района**

Руководствуясь статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО "О градостроительной деятельности в Тульской области", Уставом муниципального образования Кимовского района, учитывая итоги (рекомендации) публичных слушаний от 06.12.2016, Собрание представителей муниципального образования Кимовский район РЕШИЛО:

1. Утвердить Генеральный план муниципального образования Епифанское Кимовского района (приложение).

 2. Решение обнародовать посредством размещения в центре правовой и деловой информации при муниципальном казенном учреждении культуры «Кимовская межпоселенческая Центральная районная библиотека», на официальном сайте муниципального образования Кимовский район в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава муниципального образования Кимовский район** |  **О.И. Мазка** |

Приложение № 1 к решению

Собрания представителей

муниципального образования

Кимовский район
от14.04.2017 № 78-389

**Часть 1**

**«Положения о территориальном планировании»**

## Введение

Проект генерального плана МО Епифанское выполнен на основании муниципального контракта № 0783/С от 30.05.2016 г., заключенного между муниципальным образованием Кимовский район и Обществом с ограниченной ответственностью «Земля». Проект Генерального плана выполнен в 2 частях. Часть 1 - «Положение о территориальном планировании МО Епифанское Кимовского района Тульской области» (далее - Положение). Часть 2 - «Обоснование проекта генерального плана МО Епифанское Кимовского района Тульской области».

 Проект генерального плана МО Епифанское Кимовского района Тульской области (далее генеральный план) выполнен в соответствии с требованиями градостроительного, земельного, лесного, водного кодексов Российской Федерации, Законом Тульской области о Градостроительной деятельности в Тульской области, других областных законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации.

Для разработки генерального плана, в качестве картографической основы использованы:

* актуализированная (на основе космоснимков) векторная картографическая подоснова, выполненная исполнителем;
* растровые материалы, предоставленные заказчиком.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга района, а также практической работы подразделений Администрации района.

При создании информационной системы, для определения степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, или сведений, отнесенных к служебной информации ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования» руководствоваться действующим законодательством РФ, нормативными документами Госстроя РФ, Федеральной службы геодезии и картографии.

Авторский коллектив благодарит за помощь в работе и высказанные предложения департаменты и комитеты администрации Тульской области и Кимовского района.

## 1. Основные цели и задачи генерального плана

## МО Епифанское Кимовского района

Цель Генерального плана муниципального образования Епифанское является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды для проживания местного населения.

В материалах Генерального плана муниципального образования установлены следующие сроки его реализации:

исходный год - 2016 г.,

I этап – 2016-2026 гг. (первоочередные плановые мероприятия 5-10 лет);

II этап – до 2036 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет).

Устойчивое развитие муниципального образования предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности муниципального образования и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни населения среды.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана муниципального образования Епифанскоего, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды жизнедеятельности, реконструкция и благоустройство всех типов территорий, в том числе новых промышленных площадок.

- резервирование территорий для жилищного строительства, производства, бизнеса, торговли и других функций.

- предложения по оптимизации экологической ситуации.

- мероприятия по охране природного и культурного наследия.

- мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству населенных пунктов, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Общее состояние и качество среды жизнедеятельности является одним из существенных факторов в конкурентной борьбе муниципальных образований за размещение инвестиций. Разработка Генерального плана муниципального образования Епифанское Кимовксого района, как документа, направленного на оптимизацию пространственной среды жизнедеятельности, является положительным фактором в формировании репутации муниципального образования, готового к развитию.

# 2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

# 2.1 Развитие планировочной структуры.

# Функциональное зонирование территории

## Градостроительная концепция Генерального плана основана на стратегической цели развития муниципального образования – улучшение качества жизни – и базируется на следующем функциональном профиле муниципального образования Епифанское:

## МО Епифанское – административно-территориальная единица, входящая в состав Кимовского района Тульской области, устойчиво развивающееся муниципальное образование с промышленным и рекреационным потенциалом, открытое для инвесторов.

## Градостроительная концепция Генерального плана – это идея создания полноценных благоустроенных населенных пунктов с развитой инфраструктурой, системой обслуживания, сбалансированным развитием всех планировочных зон.

## Градостроительное формирование муниципального образования предусматривается за счет внутренних территориальных ресурсов, входящих в границу муниципального образования Епифанское, в целях устойчивого градостроительного развития муниципального образования на долгосрочную перспективу.

## В Генеральном плане предусмотрено сбалансированное планировочное развитие функциональных зон муниципального образования – жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных, сельскохозяйственных и других.

## Планируемые градостроительные преобразования включают мероприятия по сохранению исторической среды населенных пунктов, входящих в муниципальное образование Епифанское.

## В проекте определен комплекс мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической ситуации.

## Учитывая возрастание транспортных потоков и значительную изношенность инженерного оборудования муниципального образования, мероприятия по развитию транспортного комплекса МО Епифанское и модернизации инженерных систем рассматриваются в качестве приоритетных.

## В Генеральном плане предусмотрена реконструкция и модернизация всех функциональных зон муниципального образования в широком смысле – снос малоценного малоэтажного ветхого фонда, комплексное благоустройство существующих жилых населенных пунктов, переселение малочисленных по населению населенных пунктов и укрупнение существующих, выделение общественных центров; комплексное освоение площадок для нового жилищного строительства; реорганизация производственных территорий с целью их эффективного использования и снижения вредного воздействия на окружающую среду; благоустройство и озеленение существующих населенных пунктов.

**Концепция планировочной модели МО Епифанское:**

 МО Епифанское в настоящее время представляет собой сложное многофункциональное территориальное образование.

 Главными структурными элементами генерального плана муниципального образования являются:

* Центр муниципального образования - п. Епифань - и основные градостроительные узлы (общественные центры),
* Жилые населенные пункты,
* Локальные производственные зоны,
* Территории природно-рекреационного комплекса,
* Зоны концентрации общественных функций, связанные системой транспортных магистралей, образующие урбанизированный каркас муниципального образования,
* Система лесов, рекреационных зон – зон отдыха, водных ландшафтов, формирующие природный каркас МО Епифанское.

## Решения Генерального плана направлены на оптимальную градостроительную организацию и развитие двух вышеназванных подсистем – урбанизированного и природного каркасов.

## Основными мероприятиями Генерального плана МО Епифанское по территориальному планированию, являются:

* ликвидация ветхого жилищного фонда и эффективное использование освободившихся территориальных ресурсов,
* проведение работ по благоустройству и озеленению существующих населенных пунктов,
* комплексное жилое строительство,
* развитие системы общественных центров,
* модернизация инженерной инфраструктуры муниципального образования,
* развитие транспортной инфраструктуры для улучшения транспортного обслуживания,
* укрупнение существующих населенных пунктов,
* привлечение инвесторов для развития производства и рекреации на территории муниципального образования.

**Функциональное зонирование территории МО Епифанское:**

Графическая часть функционального зонирования приведена на карте 3 части 1 "положение о территориальном планировании", карте функциональных зон.

 В результате градостроительного зонирования определены следующие зоны:

- зона градостроительного использования, состоящая из жилой зоны, общественно-деловой зоны, зоны производственного использования, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны специального назначения;

- зона производственного назначения;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного назначения;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения.

 В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

 В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

 В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, гаражи.

 В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

 В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

 В состав функциональных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

 В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых внутрихозяйственными лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

 В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

 Функциональное зонирование территории муниципального образования является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

 Разработанное в составе Генерального плана МО Епифанское зонирование, базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику муниципального образования, сложившиеся особенности использования земель. При установлении зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

 При разработке зонирования последовательно проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

* размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;
* развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;
* разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

**Функциональное зонирование территории муниципального образования Епифанское предусматривает:**

* Преемственность в функциональном назначении территориальных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий.
* Проведение ряда изменений в зонировании территории: сокращение доли территорий специализированного функционального назначения, увеличение многофункциональных зон (территорий смешанного использования - общественно-жилых, общественно-деловых, производственно-деловых и пр.).
* Увеличение зон природно-рекреационного назначения в общем территориальном балансе.
* **жилые зоны** – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки многоэтажными и малоэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами; зоны садово-дачных участков.
* **общественно-деловые зоны** - учреждения здравоохранения и социальной защиты; учреждения высшего и среднего профессионального образования; прочие общественно-деловые зоны (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).
* **производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур -** производственные зоны; коммунальные зоны; зоны инженерных и транспортных объектов.
* **зоны рекреационного назначения -**  парки, скверы; лесопарки, городские леса, зоны отдыха; памятники природы.
* **зоны** **специального назначения** – кладбища, скотомогильники, полигоны ТБО, тюрьмы военные объекты и т.п.

### 2.2 Рекреационно-туристическая деятельность.

### Рекреационно-туристическая система

### муниципального образования Епифанское

Учитывая высокий уровень рекреационно-туристического потенциала МО Епифанское одним из направлений его социально-экономического и градостроительного развития должна стать деятельность по организации рекреационно-туристической системы различных уровней. Историко-культурные объекты, уникальные ландшафты, удобное транспортно-географическое положение, позволяют формировать рекреационно-туристическую систему, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм.

Территории лесных массивов в большей своей части предназначены для кратковременного отдыха населения (сбор грибов, ягод, прогулки).

Рельеф, образованный различными геологическими процессами, сформировал пространственную и визуальную среду, характерную для данной местности и является рекреационным ресурсом.

 К рекреационным ресурсам относятся: природные комплексы и их компоненты - рельеф, климат, растительность, водоемы, культурно-исторические памятники, уникальные технические сооружения.

 Многопрофильная зона реализует потребности в разнообразном рекреационно-туристском обслуживании населения.

 Действующие на данной территории туристические маршруты – включаются в общую систему и должны развиваться в дальнейшем.

 Для формирования конкурентоспособной туристской отрасли и рационального использования природного и культурно-исторического наследия необходимы:

• создание и развитие инфраструктуры туристического потенциала, в том числе дорожной инфраструктуры, гостиниц, мест проведения досуга, магазинов, кафе, ресторанов, сувенирных лавок и т.д. Эти мероприятия будут способствовать созданию новых рабочих мест, сохранению местного колорита, созданию рынка сбыта продукции местных предприятий и мастеров и главным образом малого бизнеса;

• создание сети размещения туристов;

• развитие инфраструктуры приема туристов. Существующая сеть требует расширения и модернизации, строительства новых гостиниц, доведения до современных стандартов;

• создание сети экскурсионных бюро, развитие конкуренции в этой сфере путем привлечения развитых в этом отношении организаций и фирм;

• развитие инфраструктуры автомобильного туризма (пункты питания, магазины, туалеты);

• содействие созданию сети организаций по производству товаров для туристской индустрии.

### 2.3 Промышленное производство

В проекте предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сформировавшихся промышленных зон и их эффективное использование.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

* эффективное пользование территории существующих производственных зон, уплотнение, упорядочение застройки, благоустройство и озеленение, развитие инженерной и транспортной инфраструктур;
* улучшение состояния окружающей среды за счет ликвидации источников загрязнения в селитебных зонах, проведения мероприятий по технологической модернизации экологически опасных и ресурсоемких производств, рекультивации высвобождаемых производственных территорий, обеспечения на сохраняемых производствах требований экологических нормативов, сокращения санитарно-защитных зон;
* ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна;
* проведение инвентаризации с целью более эффективного использования территорий существующих предприятий и объемов производственных зданий;
* разработка сводных проектов санитарно-защитных зон промузлов, вынесение их на местность.

Одним из основных принципов дальнейшего развития промышленных узлов должен стать переход на экологически сбалансированный механизм, снижение вредного экологического воздействия на природную среду.

Вопросы по размещению перспективного промышленного строительства отображены на карте "Планируемого размещения объектов местного значения" (карта 1 часть 1 "Положение о территориальном планировании").

###

### 2.4 Мероприятия по градостроительному развитию

### территорий жилой застройки

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач Генерального плана МО Епифанское.

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения располагаются в районе следующих населенных пунктов: п. Казановка, с. Себино (гостиница), п. Епифань (дом культуры).

Также проектом предлагается провести реконструкцию существующего муниципального жилищного фонда.

Типология нового жилищного строительства:

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки домами усадебного типа, коттеджного типа, блокированными домами, многоквартирными, в том числе секционными домами, а также иными зданиями, предназначенными для постоянного и временного (общежития) проживания населения. К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки.

Структура жилищного строительства в зависимости от уровня комфорта жилых домов (квартир), а также нормы площади жилых домов (квартир) на одного проживающего установлены СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89\* Актуализированная редакция) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В составе жилых зон сельских поселений и населенных пунктов, как правило, выделяются зоны застройки:

- индивидуальными домами (одно-, двух- и трехэтажными);

- малоэтажной.

Нормативы площади жилых зон в сельских поселениях в зависимости от типа застройки приведены в Таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип жилой застройки** | **Площадь придомового земельного участка,****га** | **Площадь жилой зоны на один дом (квартиру),****га** |
| Большиесельские поселения | Средние и малыесельские поселения | Большиесельские поселения | Средние и малыесельские поселения |
| Малоэтажная застройка домами усадебного и коттеджного типа, а также блокированными домами | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,27 |
| 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,23 |
| 0,12 | 0,17 | 0,20 |
| 0,1 | 0,15 | 0,17 |
| 0,08 | 0,13 | 0,15 |
| 0,06 | 0,11 | 0,13 |
| 0,04 | 0,08 | 0,11 |
| Плотная малоэтажная жилая застройка блокированными домами и домами сложной объемно-пространственной структуры с числом этажей | 1 этаж | 0,04 |
| 2 этажа | 0,03 |
| 3 этажа | 0,02 |

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

* Максимально возможное размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства в пределах территории существующих населенных пунктов.
* При размещения комплексной застройки учитывать принцип благоустройства площадок со строительством или модернизацией инженерного оборудования, строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.
* Эффективное использование территорий населенных пунктов с развитой инфраструктурой (использование возможности изменения границ населенных пунктов и использование земель запаса).
* Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

### 2.5 Демографическая характеристика

В настоящее время численность населения Муниципального образования Епифанское включает в себя 86 населенных пунктов общая численность на 01.01.2016 г. составляет 6594 человек. Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве муниципальных образований России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения – сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения.

Сведения о численности постоянного населения муниципальным образования Епифанское Кимовского района:

|  |  |
| --- | --- |
| 2013 год | 4562 чел. |
| 2014 год | 6766 чел.  |
| 2015 год | 6641 чел. |
| 2016 год  | 6594 чел. |

На расчетный период возможен прирост населения, который может быть обеспечен, в основном, за счет механического притока и развития производственных объектов на территории муниципального образования. Увеличение численности будет зависеть от социально-экономического развития Кимовского района в целом и МО Епифанское в частности, а также успешной политики, занятости населения, создания новых рабочих мест.

**Общее среднее образование:**

В настоящее время в муниципальном образовании создана система общеобразовательных учреждений – общеобразовательные школы, детские сады.

По количеству школьных мест предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89\* Актуализированная редакция) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и региональными нормативами градостроительного проектирования Тульской области. Предусматривается реконструкция существующих школ. Повышению качества образования так же будут способствовать мероприятия по программам «Внедрение современных образовательных технологий», «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

На территории МО Епифанское расположены следующие образовательные учреждения.

**Общеобразовательные учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждения |  Адрес | Год постройки |
|
| МКОУ Бучальская средняя общеобразовательная школа  | 301753, Кимовский район, с. Бучалки  | 1990 |
| МКОУ Вишнёвская общеобразовательная средняя школа  | 301744, Кимовский район, д. Вишневая  | 1951 |
| МКОУ Епифанская средняя общеобразовательная школа  | 301740, Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 1  | 1976 |
| МКОБУ Казановская средняя общеобразовательная школа  | 301741, Кимовский район, п. Казановка, ул. Центральная, д.1  | 1980 |
| МКОУ Монастырщинская основная общеобразовательная школа  | 301744, Кимовский район, с. Монастырщино  | 1935 |
| МКОУ Сухановская основная общеобразовательная школа  | 301756, Кимовский район, с. Суханово  | 1981 |

**Дошкольное образование**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МКДОУ детский сад №10 комбинированного типа | 301740, Кимовский район, п. Епифань, ул. Тульская, д. 17 | 1946 |

**Внешкольное образование:**

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам.

**Здравоохранение:**

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается, и какие решения принимаются в сфере здравоохранения.

Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, реализуемыми в районе, генеральным планом в целях совершенствования системы здравоохранения предлагается:

 - довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности;

 - использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых;

Учреждения здравоохранения, расположенные на территории МО Епифанское приведены ниже в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование учреждения | Адрес |
| 1 | Амбулатория №1 | Тульская обл., Кимовский р-н, п. Епифань, ул. Красная площадь, д. 16а |
| 2 | Вишневский фельдшерско-акушерский пункт | Тульская обл., Кимовский р-н, д. Вишневая, д. 7 |
| 3 | Муравлянский фельдшерско-акушерский пункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Муравлянка |
| 4 | Бучальский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Бучалки |
| 5 | Черемуховский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Черемухово |
| 6 | Молчановский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, д. Молчаново |
| 7 | Казановский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, п. Казановка |
| 8 | Сухановский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Суханово |
| 9 | Молоденский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Молоденки |
| 10 | Куликовский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Куликовка |

### 2.6 Основные направления развития системы

### культурно-бытового обслуживания

На территории муниципального образования расположены школы, сельские клубы, дома культуры, детский сад, ФАПы.

 В основном социальное обслуживание население может получить в районном центре п. Епифань, в связи с приближенностью и налаженным транспортным сообщением.

На основании анализа современного состояния сети учреждений обслуживания муниципального образования в проекте даны предложения по дальнейшему развитию системы культурно-бытового обслуживания муниципального образования.

 Социальная сфера поддается нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определенном этапе на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях коммерческая сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счёт смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Эта цель достигается за счёт формирования иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного обслуживания).

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания не рассматривается. Конкретные объёмы отдельных учреждений, их специализация и дислокация должны рассматриваться на последующих стадиях проектирования существующих (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения муниципального образования по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

 В настоящее время в МО наблюдается убыль и миграция населения, в связи с этим, имеющиеся «запасы» ёмкости существующих учреждений могут быть использованы под уменьшение наполняемости классов и групп, оборудованию компьютерных классов. Возможно перепрофилирование отдельных существующих зданий под другие функции социального назначения (желательно «детские нужды»).

На перспективу предусматривается:

- реконструкция или новое строительство медицинских объектов, размещаемых в ветхих зданиях;

- увеличение количества ФП (с. Луговое)

- начато строительство ДК в п. Епифань (2016-2017 гг.)

### 2.7 Инженерная инфраструктура

В составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования муниципального образования, направленные на комплексное инженерное обеспечение населенных пунктов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

 **Связь:**

По территории МО Епифанское проложены международные и междугородные магистральные, внутризоновые и местные кабели связи, имеющие важное государственное значение. Эксплуатационное-техническое обслуживание этих линий осуществляет Тульский филиал ПАО «Ростелеком».

 Способ соединения АТС – ВОЛС, КСПП. Связь с пригородными районами организована цифровыми и аналоговыми системами.

 Стратегия развития сети связи зависит от объемов, темпов и направления жилищного строительства и предусматривает наиболее оптимальные варианты построения для максимального удовлетворения запросов потребителей.

 В настоящее время сотовые компании: «Мобильные Теле Системы», «Вымпел Ком Билайн», «Мегафон», «Теле2», ПАО «Ростелеком» оказывают услуги сотовой радиотелефонной связи максимального спектра услуг (мобильная телефонная и передача сообщений, мобильный доступ к Интернету).

 В перспективе, в сочетании с сетью сотовой подвижной связи, должна быть полностью реализована потребность населения и организаций МО, как в услугах телефонной связи, так и различных мультимедийных услугах.

**Водоснабжение:**

Водоснабжение МО Епифанское происходит путем эксплуатации артезианских скважин.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Место расположения** | **Количество скважин** | **Назначение** |
| 1 | с. Бучалки | 1 | Питьевое |
| 2 | д. Вишневая | 2 | Питьевое |
| 3 | д. Исаковка | 2 | Питьевое |
| 4 | д. Красное | 1 | Питьевое |
| 5 | с. Куликовка | 1 | Питьевое |
| 6 | д. Павловка | 1 | Питьевое |
| 7 | д. Прилипки | 1 | Питьевое |
| 8 | с. Себино | 1 | Питьевое |
| 9 | с. Суханово | 2 | Питьевое |
| 10 | п. Совхозный | 1 | Питьевое |
| 11 | п. Заводской | питается от скважины п. Совхозный | Питьевое |
| 12 | д. Ольховец | 1 | Питьевое |
| 13 | д. Огарево | 1 | Питьевое |
| 14 | д. Шаталовка | 1 | Питьевое |
| 15 | с. Молоденки | 1 | Питьевое |
| 16 | д. Марьинка | 1 | Питьевое |
| 17 | д. Бутыровка | 1 | Питьевое |
| 18 | д. Муравлянка | 1 | Питьевое |
| 19 | д. Колычевка | питается от скважины д. Муравлянка | Питьевое |
| 20 | д. Милославщино | 1 | Питьевое |
| 21 | с. Монастырщино | 2 | Питьевое |
| 22 | д. Мызовка | 1 | Питьевое |
| 23 | д. Задонщино | питается от скважины д. Мызовка | Питьевое |
| 24 | д. Татинки | 1 | Питьевое |
| 25 | д. Устье | 1 | Питьевое |
| 26 | с. Черемухово | 1 | Питьевое |
| 27 | д. Ивановка | 1 | Питьевое |
| 28 | с. Луговое | 1 | Питьевое |
| 29 | д. Барановка | 1 | Питьевое |
| 30 | д. Старая Гать | 1 | Питьевое |
| 31 | д. Знаменье | 1 | Питьевое |
| 32 | д. Молчаново | 2 | Питьевое |
| 33 | д. Восход | 1 | Питьевое |
| 34 | п. Епифань,ул. Олимпийская | 1 | Питьевое |
| 35 | п. Епифань,ул. Пролетарская | 1 | Питьевое |
| 36 | п. Епифань,ул. Конная | 2 | Питьевое |
| 37 | п. Казановка | 1 | Питьевое |
| 38 | д. Казановка | питается от скважины п. Казановка | Питьевое |
| 39 | д. Кораблино | 1 | Питьевое |
| 40 | с. Муравлянка | 2 | Питьевое |
| 41 | д. Задонщино | питается от скважины с. Муравлянка | Питьевое |
| 42 | п. Приозерный | 1 | Питьевое |
| 43 | д. Прощеное | 1 | Питьевое |
| 44 | д. Бутыровка | 1 | Питьевое |
| 45 | п. Донской  | 1 | Питьевое |
| 46 | д. Шевырево | Питается от скважины д. Кораблино | Питьевое |

**Водоотведение:**

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

**Характеристика канализационных сетей.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Месторасположение** | **% износа** | **Протяженность (м)** |
| п. Епифань, ул. 50 лет Октября | 90 | 1100 |
| п. Епифань, ул. Школьная | 90 | 661 |
| с. Луговое | 65 | 2700 |
| с. Муравлянка | 5 | 950 |
| с. Черемухово | 90 | 500 |
| д. Милославщино | 90 | 500 |
| д. Вишневая | 90 | 1700 |
| с. Куликовка | 90 | 300 |
| д. Муравлянка | 90 | 1600 |

На расчетный срок Генеральным планом предлагается замена водопроводных сетей.

**Зоны санитарной охраны:**

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

-1 пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

-2, 3 пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

**Теплоснабжение:**

На расчетный срок предлагается оборудование одно-, двухэтажного жилищного фонда индивидуальными источниками отопления и горячего водоснабжения.

В МО Епифанское Кимовского района располагаются 8 котельных, работающие на природном газе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес и наименование | Год постройки котельной | Марка и кол-во котлов | Установ ленная мощность котель ной Гкал/час | Фактичес кий отпуск тепла Гкал/час | Наличие ХВО | Вид топли-ва | Среднесуточный расход топлива тыс.м куб., тн, квт. | Размер подключенных нагрузок Гкал/час | Виды потребителей | Протяжен ность тепловых сетей, км |
| в зимний период | весенне осенний период | жил. дома ед/м3 | школы ед/м3 | дет. сады ед/ м3 |
| **Коммунальные котельные** |
| 1. | Котельная № 1п.Епифань, ул.Тульская, д.7 корп.2 | 1997 | Хопер-100 2ед. | 0,144 | 0,1 | - | газ | 0,155 | 0,101 | 0,068 |  |  |  | 0,125 |
| 2. | Котельная № 2п.Епифань, ул.Красная площадь, д5 корп.1 | 1998 | Хопер-100 2ед. | 0,144 | 0,044 | - | газ | 0,154 | 0,100 | 0,024 |  |  |  | 0,02 |
| 3. | Котельная № 3п.Епифань, ул.Школьная, д.1 корп. 2 | 1999 | КСВа 0,63- 2ед. | 0,92 | 0,5 | - | газ | 0,752 | 0,584 | 0,404 |  |  |  | 0,35 |
| 4. | Котельная № 4п.Епифань, ул.50 лет Октября, д.26б | 2000 | Десна 0,35- 1 шт. | 0,41 | 0,19 | - | газ | 0,303 | 0,240 | 0,096 |  |  |  | 0,07 |
| 5. | Котельная № 5п.Епифань, ул.Школьная, д.10 | 1998 | Хопер-100- 2-ед. | 0,148 | 0,122 | - | газ | 0,208 | 0,133 | 0,090 |  |  |  | 0,03 |
| 6. | Котельная № 6п.Епифань, ул.Школьная, д.10 | 1998 | Хопер-100 2-ед. | 0,144 | 0,114 | - | газ | 0,110 | 0,092 | 0,042 |  |  |  | 0,025 |
| 7. | Котельная ФОК | 2011 | Феролли пегасус-3 ед. | 0,264 | 0,08 | ХВО | газ | 0,137 | 0,086 | 0,155 |  |  |  | 0,020 |
| **Котельные образования** |
| 8. | Котельная с.Бучалки (школа) | 2008 | Гризли 130 КЛО-2 ед. | 0,224 | 0,02 | ХВО | газ | 0,271 | 0,200 | 0,170 |  |  |  | 0,043 |

### Газификация:

 Газоснабжение МО Епифанское Кимовского района Тульской области производится в основном на базе природного газа. Природный газ подается по газопроводам - отводам от магистральных газопроводов.

|  |  |
| --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Протяженность (км)** |
| п. Епифань | 35235,88 |
| с. Бучалки, ул. Новая | 6874,1 |
| д. Милославщино, д. Вишневая, д. Чебыши | 20213,98 |
| с. Бучалки | 10,4301 |
| с. Монастырщино | 13251,96 |
| д. Исаковка, Исаковские выселки, п. Бучалки | 16406,21 |
| с. Молоденки | 15453,62 |
| д. Муравлянка | 4099,07 |
| д. Бутыровка | 1232,05 |
| д. Колычевка | 974,00 |
| д. Федосовка | 4426,9 |
| п. Казановка | 13,09346 |
| д. Кораблино | 4,49957 |
| д. Татинки, пос. Донской | 5,02184 |
| с. Черемухово | 10579,74 |
| д. Шевырево | 183,00 |
| с. Муравлянка, д. Задонщино | 5326,00 |
| д. Восход, д. Горки, д. Старая Гать | 9932,32 |
| с. Рождественно, д. Алешино, с. Луговое | 19901,72 |
| д. Крутое | 1840 |
| д. Молчаново | 15889,68 |
| п. Приозерный | 287,00 |
| д. Татинки, п. Донской | 4951.42 |
| с. Суханово | 5000,00 |
| с. Себино | 4011,00 |
| д. Красное | 3080,00 |

Источники финансирования: ОАО «Газпром», средства федерального, областного и местного бюджетов, специальная надбавка к тарифам за транспортировку газа, средства населения, организаций, внебюджетные источники, прочие инвесторы.

 Основными ожидаемыми результатами реализации программы ОАО «Газпром» и ГУКС «ТулоблУКС» будут:

* повышение уровня газификации;
* социально-экономическое состояние;
* оптимальная рациональная загрузка существующих газораспределительных станций, газопроводов-отводов;
* обеспечение надежного газоснабжения потребителей на основе
совершенствования системы газоснабжения, телемеханизации и
автоматизации.

**Электроснабжение:**

 В МО Епифанское установлены электросети ВЛ 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ. Их обслуживание проводит Кимовский район. На данный момент их состояние удовлетворительное. Плановый ремонт проводится раз в 6 лет по установленному графику.

 Основные источники электроснабжения на территории МО Епифанское:

- ПЭС-408 в районе Мельгуново

- ПЭС-44 п. Казановка

- ПЭС-185 с. Бучалки

 Управление наружным освещением – централизованное.

 ЛЭП находятся в собственности у НЭС филиал ООО «Тулэнерго», МО Епифанское Кимовского района, МО Кимовский район. Необходимо передать ЛЭП, находящиеся в собственности МО Епифанское и МО Кимовский район, в собственность НЭС филиал ООО «Тулэнерго.

 Причины отключения электричества в МО Епифанское в основном климатические. Человеческий фактор в причинах отключение электроэнергии практически не присутствует.

За весь срок эксплуатации работы электротехническое оборудование электроподстанций в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим необходима реконструкция этих электроподстанций с модернизацией оборудования и увеличением мощности подстанций, где планируется интенсивное новое строительство.

**Телевизионное вещание:**

 Телевидение — комплекс устройств для передачи движущегося изображения и звука на расстоянии. В обиходе используется также для обобщённого обозначения организаций, занимающихся производством и распространением телевизионных программ. Вместе с радиовещанием является наиболее массовым средством распространения информации (политической, культурной, научно-познавательной или учебной), а также одним из основных средств связи.

Новый, набирающий обороты, и все более выбираемый потребителями вид – Цифровое эфирное телевидение – современная технология телевещания. Благодаря сжатию цифровых данных стала возможной передача большего количества телеканалов в лучшем качестве и с дополнительной информацией (субтитры, дополнительные звуковые дорожки и т.д.) На данный момент трансляция ведется на 44 цифровых каналах.

### 2.8 Развитие транспортной инфраструктуры

Решение проблем развития транспортной инфраструктуры муниципального образования - одна их приоритетных задач, определяющих улучшение качества жизни и возможность активизации экономических, культурных связей муниципального образования.

### 2.9 Защита территории от опасных

### природно–техногенных процессов

Основными физико-геологическими явлениями, распространенными на территории МО Епифанское, отрицательно влияющими на ее освоение и жизнедеятельность, являются: овражная эрозия, оползневые явления на склонах водотоков и оврагов, подтопление территории грунтовыми водами, карстовые процессы, подработанные территории, неорганизованный сток поверхностных вод, отсутствие очистных сооружений ливневой канализации.

Для ликвидации названных отрицательных факторов природных условий необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в составе:

- организация поверхностного стока;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации;

- регулирование русел водотоков;

- благоустройство овражных склонов;

- противоэрозионные мероприятия;

- понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей;

- мероприятия по строительству на подработанных территориях.

 **Организация поверхностного стока:**

Проектом предусматривается организация и сбор поверхностного стока с застроенных или намечаемых к освоению территорий ливнесточными коллекторами, с очисткой наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации, отвод в ближайший водоток. Для капитальной застройки предусматривается закрытая ливневая канализация, для усадебной и одно - двухэтажной застройки допускается открытая. Для очистки поверхностного стока предусматриваются пруды – отстойники механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки. В случае необходимости, возможно строительство прудов биологической очистки.

 **Защита от подтопления:**

В пределах планируемой территории имеются участки распространения техногенных грунтовых вод типа «верховодки», чему способствует невыдержанность распространения песчано-глинистых четвертичных, их изменчивая мощность, слабая дренированность. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, утечек из водонесущих инженерных коммуникаций и сооружений, перетока грунтовых вод из других участков.

Проектом предлагается проведение инженерных мероприятий по понижению уровня грунтовых вод на проблемных участках в составе: подсыпки территории (в случае необходимости), вертикальной планировки, организации поверхностного стока и строительства дренажной системы.

Дренажная система состоит из магистральных горизонтальных коллекторов и локальных дренажей, в основном кольцевых, вокруг группы зданий или отдельно стоящих зданий и сооружений. Отвод дренажной воды предлагается в дождевую канализацию или близлежащие водотоки.

**Противоэрозионные мероприятия:**

На территории муниципального образования имеется овражно- балочная эрозия, развитая на территориях распространения покровных отложений макропористых суглинков, обладающих слабой устойчивостью к размыву.

В целях благоустройства овражных территорий проектом предлагается комплекс мероприятий в составе:

- засыпки отвершков и верховьев оврагов, частичной засыпки оврагов;

- террасирование крутых склонов (срезка и уполаживание склонов), в случае освоения таких участков под городское развитие;

- организации подземного стока в местах выхода дренажных вод на склоны оврагов при помощи строительства дренажных прорезей и наслонных дренажей из щебеночных материалов, каптаж родников;

- строительства удерживающих сооружений;

- регулирования русла водотока, проходящего по тальвегу оврага;

- агролесомелиорации.

 **Освоение подработанных территорий:**

Подработка территории горными выработками приводит к значительным деформациям земной поверхности над горными выработками, к деформациям зданий и сооружений.

Градостроительное использование подрабатываемых территорий зависит от способа добычи полезного ископаемого, планировочной структуры поселения, функциональных потребностей в территориях. Под застройку в перспективе могут использоваться территории, под которыми активная стадия оседания земной поверхности заканчивается к моменту строительства.

Рекультивация подработанных территорий включает:

- закладку выработанного пространства для уменьшения деформации земной поверхности (в том числе шахтной породой);

- мероприятия по организации рациональной системы поверхностного водоотвода на прилегающих и подработанных территориях с целью ликвидации бессточных участков, уменьшения инфильтрации атмосферных осадков.

Особое внимание следует уделять конструкциям зданий и сооружений, размещаемых на подработанных территориях. При проектировании зданий и сооружений по жестким конструктивным схемам в качестве инженерных схем защиты необходимо предусматривать: усиление несущих конструкций и объединение их в пространственные жесткие блоки; устройство фундаментных и поэтажных железобетонных поясов, фундаментных связей распорок; фундаментов в виде сплошных железобетонных плит, перекрестных балок и пр. При проектировании зданий и сооружений по податливым конструктивным схемам в качестве инженерных схем защиты необходимо предусматривать: разделение зданий и сооружений на отсеки с устройством между ними деформационных швов; устройством швов скольжения в фундаментных конструкциях, шарнирных и шарнирно-подвижных сопряжений и стыков несущих и ограждающих конструкциях; снижение жесткости колонн и несущих стен.

 Особенности рекультивации террикоников обусловлены влиянием на санитарно - гигиеническое состояние прилегающих территорий, составом материала, возможностью использования отходов в различных отраслях народного хозяйства.

### 2.10 Формирование природного каркаса территории.

### Система озеленения

В проекте разработана планировочная концепция развития природного каркаса территории и системы озеленения муниципального образования Епифанское, определены границы природно-рекреационных территорий, проведена их классификация и установлены основные требования по режиму использования и охраны. Проектом планируется довести обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования до нормативного.

Природный каркас муниципального образования выполняет важнейшие природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции и включает различные по своему функциональному назначению территории природного комплекса:

* зеленые насаждения - скверы, сады, леса, внутрихозяйственные насаждения,
* ландшафты водных пространств – озелененные долины малых рек и ручьев, озер, искусственных водоемов,
* зоны спортивно-парковых комплексов, зоны отдыха,
* ландшафты открытых пространств - луга, поля, склоны,
* озелененные территории ограниченного пользования и специального назначения (озеленение улиц, лечебно-оздоровительных учреждений и пр.).

Леса активно используются населением в рекреационных целях и поэтому требуют проведения серьезных работ по проведению рубок формирования ландшафта, созданию декоративных картин из древесных и кустарниковых групп, проведение санитарных рубок и рубок ухода, устройство туристических троп, оборудование стоянок и мест отдыха. То есть предлагается лесные насаждения в границах населенных пунктов превратить в благоустроенные лесопарки.

Озеленение проектируется как единая система озелененных территорий и открытых пространств – лесопарков, озелененных набережных, скверов, садов, рекреационных и парковых зон, связанных с окружающими лесами зеленой зоны.

Ниже в сводном виде приводится описание основных элементов и мероприятий по формированию природного каркаса и системы озеленения муниципального образования:

**Система рекреационных зон муниципального образования:**

1. **Существующие насаждения общего пользования** – скверы, сады – сохранение зеленого фонда, комплексное благоустройство, уход. Систему озелененных территорий общего пользования дополнят озелененные территории ограниченного пользования на прилегающих участках дошкольных и образовательных учреждений, больниц, озеленение придомовых территорий.
2. **Рекреационные и парковые зоны районов нового строительства** - сохранение и активное включение в застройку существующих ландшафтных элементов – участки древесно-кустарниковых насаждений, лесополосы, озеленение и пр. Новое зеленое строительство с сохранением первозданного вида территории.
3. **Скверы** предусмотрены во всех общественно-деловых центрах крупных населенных пунктов. В районах сложившейся застройки проектируются небольшие по площади скверы, в основном на свободных территориях.

Дендрологическую основу всех вновь создаваемых зеленых устройств будут составлять разновысотные ландшафтные древесно-кустарниковые группировки на фоне газонов, а на бульварах - рядовые посадки деревьев и живые изгороди из кустарников.

Почвенно-климатические условия позволяют использовать большой ассортимент древесно-кустарниковых пород, а также - создавать большие площади открытого газона.

Предусматривается озеленение участков школ, детских садов, больницы и улиц.

**2.11 Государственный список памятников**

|  |
| --- |
| **Памятники археологии** |
| Курганная группа, XII - XIII вв. н.э. | 3 км западнее д. Куликовка | федеральная | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» |
| Курган на реке Мокрая Табола | В 1 км к востоку от села Суханово на правом берегу реки Тоболь | федеральная | Решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 9 апреля 1969 г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| БАРАНОВКА. СЕЛИЩЕ 1,XII-XIII вв. | 0,3 км к западу-юго-западу от деревни, мысовидный выступ левого берега р.Сизовка (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), между двумя неглубокими балками. Размеры около 150х50 м, высота над рекой 4-5 м  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БАРАНОВКА. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIII вв. | 1,5 км к западу от деревни, мысовидный выступ левого берега р. Сизовка (правый приток р. Мокрая Табола, левого притока р. Дон), между двумя балками. На пашне на расстоянии около 100 м друг от друга зафиксированы два участка культурного слоя. Размеры 150х60 и 550х60 м, располагающихся на высоте 3-5 м над рекой.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БАРАНОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ. СЕЛИЩЕ 1,XIII-XIV вв. | 0,2 км к юго-западу от деревни, пойма правого берега р. Сизовка (правый приток р. Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры 240х60 м, высота над рекой 2-6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БАРАНОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ. СЕЛИЩЕ 2,XIII-XIV вв. | Юго-восточная окраина деревни, пойма правого берега р.Сизовка (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры около 110х35 м, высота над рекой 3-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БАРАНОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ. СЕЛИЩЕ 3,XII-XIV вв. | 0,3 км к северо-востоку от юго-восточной окраины деревни, склон надпойменной террасы левого берега р.Сизовка (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к востоку от переправы. Размеры около 70х40 м, высота над рекой 7-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БЕГИЧЕВО. СЕЛИЩЕ 1 (КАЗАНОВКА 2),XII-XIII вв. | 100 м к югу от южной окраины деревни, склон левого берега р. Казановка (левого приток р. Дон). Размеры 50х20 м, высота над рекой 10-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БЕГИЧЕВО. СЕЛИЩЕ 2 (КАЗАНОВКА 2а), XIII-XIV вв. | 0,2 км к югу от южной окраины деревни, склон левого берега р. Казановка (левый приток р. Дон). На пашне, на протяжении около 200 м, выявлены два участка культурного слоя и скопления керамики Размеры около 30х30 и 30х10 м, располагающихся на высоте XIII-XIV м над рекой.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БЕГИЧЕВО. СЕЛИЩЕ 3 (КАЗАНОВКА 3),XIII-XIV вв. | Центральная часть деревни, мысовидный выступ левого берега р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 150х35 м, высота над рекой XI-XIII м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 1,XII-XIV вв. | 2,5 км к северо-западу от центра села, 1,7 км к северо-востоку от деревни Павловка, левый берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон) близ устья безымянного ручья Протянулось вдоль берега, Размеры около 320х40 м, высота над рекой 10-15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIV вв. | Около 2,5 км к северу от центра села, левый берег ручья, левого притока р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон) по обе стороны проселочной дороги. На пашне, на высоте 25-30 м над ручьем, выявлены два участка культурного слоя размеры 30х30 и 30х25 м, отстоящие друг от друга на 70 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ. СЕЛИЩЕ 3,XIII-XIV вв. | 3,2 км к северо-северо-востоку от центра села, пологий склон левого берега безымянного ручья (левый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон) между двумя небольшими оврагами. Протянулось вдоль ручья, размеры около 220х60 м, высота над ручьем 17-21 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 4,XII-XIV вв. | 3,5 км к северо-северо-востоку от центра села, правый берег безымянного ручья (левый приток р. Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к востоку от небольшого оврага. Протянулось вдоль ручья, Размеры около 100х40 м, высота над ручьем10-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 5,XII-XIV вв. | 3,3 км к северо-северо-востоку от центра села, правый берег безымянного ручья (левый приток р. Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к западу от небольшого оврага. Размеры около 55х30 м, высота над ручьем XI-XIII м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 6,XII-XIV вв. | Около 3,5 км к северо-северо-востоку от центра села, мыс левого берега безымянного ручья (левый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), при устье небольшого оврага, к западу от последнего. Протянулось вдоль берега ручья, Размеры около 240х30 м, высота над ручьем 8-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 7,XII-XIV вв. | 3,7 км к северо-северо-востоку от центра села, правый берег безымянного ручья (левый приток р. Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к западу от небольшого оврага. Размеры около 25х20 м, высота над ручьем 8-9 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 8,XII-XIV вв. | 2 км к северо-северо-западу от центра села, надпойменная терраса левого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,17 км от русла. Размеры около 35х20 м, высота над рекой 10-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 9,XII-XIII вв. |  2,7 км к северо-северо-западу от центра села, южный берег ручья, правого притока р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,12 км от русла. Размеры около 50х25 м, высота над рекой 8-9 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 10 (ВЕДИНЕЦ 1),XII-XIV вв. | 2,7 км к западо-северо-западу от центра села, 1,0 км к западу от деревни Павловка, 1,5 км к северо-западу от деревни Исаковка, правый берег р. Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), между двумя оврагами, напротив устья безымянного ручья Протянулось вдоль берега, Размеры около 1200х100 м, высота над рекой 10-15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 11 (ВЕДИНЕЦ 3),XIII-XIV вв. | 3,5 км к западо-северо-западу от центра села, левый берег р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), близ лесополосы. Размеры около 50х20 м, высота над рекой 14-15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 12 (ВЕДИНЕЦ 11),XIII-XIV вв. | 2,6 км к западо-северо-западу от центра села, пологий склон правого берега р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к юго-востоку от небольшой балки. Размеры около 40х30 м, высота над рекой 6-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВИШНЕВАЯ. СЕЛИЩЕ,XIV-XVII вв. | Северо-восточная окраина деревни, правый берег оврага Говяжий, входящего слева в долину р.Дон, 0,2 км от его устья. Протянулось вдоль оврага, Размеры около 140х60 м, высота над дном оврага 18-21 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВЛАДИМИРОВКА. СЕЛИЩЕ 1 (ВЕДИНЕЦ 9),XIII-XIV вв. | 0,5 км к западу от деревни, пологий склон балки Овсяникова протока, входящей справа в долину р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), напротив устья небольшого оврага. Размеры около 40х25 м, высота над дном балки 7-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВЛАДИМИРОВКА. СЕЛИЩЕ 2 (ВЕДИНЕЦ 10),XIII-XIV вв. | 0,5 км к западу-юго-западу от деревни, мыс левого берега р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), близ устья оврага. Протянулось вдоль берега, Размеры около 100х50 м, высота над рекой 10-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВЫГЛЯДОВКА. СЕЛИЩЕ 1 (КАЗАНОВКА 1),XII-XIII вв. |  0,25 км к юго-востоку от деревни, мыс правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон), между руслом и небольшой балкой. На пашне, на высоте 10-11 м над рекой, выявлены два участка культурного слоя и скоплений керамики Размеры около 50х20 и 30х20 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВЫГЛЯДОВКА. СЕЛИЩЕ 2 (КАЗАНОВКА 4),XII-XIII вв. | Северная окраина деревни, мыс надпойменной террасы правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон), к востоку от устья оврага. Размеры около 20х20 м, высота над рекой 10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВЫГЛЯДОВКА. СЕЛИЩЕ 3 (КАЗАНОВКА 5),XII-XIII вв. | 0,3 км к северо-востоку от северной окраины деревни, мыс левого берега р.Казановка (левый приток р.Дон), при вхождении в ее долину балки. Размеры около 20х20 м, высота над рекой XV-XVII м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). ПОСЕЛЕНИЕ,эпоха бронзы. | 0,85 км к северо-западу от деревни, склон первой надпойменной террасы правого берега р.Дон, к востоку от устья Крюковской балки. Размеры около 30х20 м, высота над рекой 5-6 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 1,XV-XVII вв. | 1 км к северо-западу от деревни, надпойменная терраса правого берега р.Дон, 0,25 км от русла. Размеры около 140х95 м, высота над рекой 12-16 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 2(ГОРКИ 1),XIII-XIV вв. | 1,5 км к северо-западу от деревни, надпойменная терраса правого берега р.Дон, 0,28 км от русла, между двумя балками. Протянулось вдоль берега, Размеры около 180х100 м, высота над поймой до 11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 3(ГОРКИ 2),XII-XIV вв. | Территория деревни, мыс надпойменной террасы правого берега р.Дон при устье оврага, вост. берег последнего. Размеры около 60х50 м, высота над рекой XII-XIV м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 4(ГОРКИ 3),XII-XIV вв. | 0,15 км к северо-востоку от восточной окраины деревни, высокая пойма правого берега р.Дон. Размеры около 75х35 м, высота над рекой 4-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 5(ГОРКИ 4),XI-XIII вв. | 1,2 км к северу от деревни, высокая пойма правого берега р.Дон, 100 м к востоку от полевой дороги. Размеры около 120х25 м, высота над рекой 6-7 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 6(ГОРКИ 5),XII-XIII вв. | 1 км к северо-северо-западу от деревни, высокая пойма правого берега р.Дон, около 60 м от русла, по обе стороны современной полевой дороги. На пашне, на высоте 6-7 м над рекой, выявлены два участка культурного слоя и скоплений керамики Размеры 100х30 и 40х30 м, располагающихся на расстоянии около 60 м друг от друга.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 7(ГОРКИ 6),XII-XIII вв. | 0,7 км к северо-западу от деревни, 0,2 км к юго-западу от деревни Старая Гать, склон первой надпойменной террасы правого берега р.Дон. Размеры около 30х20 м, высота над рекой 6-7 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 8(ГОРКИ 9),XII-XIII вв. | 2 км к юго-западу от деревни, склон левого берега балки Крюковская, входящей справа в долину р.Дон. Протянулось вдоль балки, Размеры около 320х50 м, высота над дном балки 9-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 9(ГОРКИ 10),XII-XIV вв. | 2,6 км к юго-западу от деревни, правый берег балки Крюковская, входящей справа в долину р.Дон. Протянулось вдоль балки, Размеры около 330х80 м, высота над дном балки 8-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 10(ГОРКИ 11),XII-XIII вв. | 2,2 км к юго-западу от деревни, правый берег балки Крюковская, входящей справа в долину р.Дон, близ плотины. Протянулось вдоль балки, Размеры около 180х70 м, высота над дном балки 11-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 11(ГОРКИ 12),XII-XIII вв. | 2,6 км к юго-западу от деревни, левый берег балки Крюковская, входящей справа в долину р.Дон, к востоку от лесополосы, напротив селища 10. Протянулось вдоль балки, Размеры около 240х60 м, высота над дном балки 12-16 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ(на р. Мокрая Табола).СЕЛИЩЕ 1,XII-XIV вв. | Центральная часть деревни, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), между родником и колодцем. Размеры около 80х20 м, высота над рекой XII-XIV м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ(на р. Мокрая Табола).СЕЛИЩЕ 2,XII-XIV вв. | Восточная окраина деревни, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Протянулось вдоль террасы, Размеры около 400х50-70 м, высота над рекой 7-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЕПИФАНЬ. ПОСЕЛЕНИЕ,эпоха бронзы,XVI-XVII вв. | Южная окраина поселения, 0,3 км к юго-западу от склада спиртозавода, 1,0 км к востоку-юго-востоку от южной окраины деревни Мельгуново, рядом с проселочной дорогой, левобережье р.Дон, 0,8 км к юго-востоку от русла. Размеры около 35х20 м, высота над поймой 3-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЕПИФАНЬ. СЕЛИЩЕ 1,XVI-XVII вв. | Территория поселения, 0,15 км к югу от центра, мыс левого коренного берега р.Дон, 0,55 км от русла. Размеры около 90х55 м, высота над поймой 18-20 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЕПИФАНЬ. СЕЛИЩЕ 2,2-ая пол. XVI - сер.XVII в. | Около 5 км к северу от поселения, правый берег р.Лютая (левый приток р.Дон), в р-не Кимовского водохранилища. Площадь около 30 га.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. ПОСЕЛЕНИЕ (ЖУРИШКИ 4), эпоха бронзы,XII-XIII вв., XVI-XVII вв. | Северо-восточная часть деревни, пологий левый склон балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, между домами и прудом. Размеры около 300х100 м, высота над прудом 8-9 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 1,XII-XIII вв. | 0,4 км к юго-востоку от деревни, пологий правый склон балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон. Протянулось вдоль балки, Размеры около 200х50 м, высота над дном балки 6-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIII вв. | 0,26 км к юго-востоку от деревни, пологий правый склон балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, 50 м к северо-востоку от автодороги в деревне Устье. Размеры около 40х20 м, высота над дном балки 10-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 3,XII-XIII вв. | Южная часть деревни, пологий правый склон балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, между дорогой и прудом. Протянулось вдоль балки, Размеры около 140х30 м, высота над дном балки до 12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 4 (ЖУРИШКИ 5),XII-XIII вв. | 0,7 км к юго-востоку от деревни, пологий левый склон балки Журишки, входящей слева в р.Дон, 100 м к югу от сада. На пашне, на высоте 5-7 м над дном балки, выявлены два участка культурного слоя Размеры около 30х30 м, расстояние между которыми около 50 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 5 (ЖУРИШКИ 6),XII-XIII вв. | 0,4 км к юго-востоку от деревни, пологий правый склон балки Журишки, входящей слева в р.Дон, 50 м к северо-востоку от шоссе Кимовск - Устье. Размеры около 30х20 м, высота над дном балки 7-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 6 (ЖУРИШКИ 7),XVI-XVII вв. | 0,6 км к юго-востоку от деревни, пологий склон одного из отрогов балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, 60 м к юго-востоку от сада. Размеры около 120х30 м, высота над дном балки 7-8 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 7 (ЖУРИШКИ 8),XVI-XVII вв. | 0,8 км к юго-востоку от деревни, пологий склон одного из отрогов балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, 0,18 км к западу от опушки Бучальского леса, 0,22 км к юго-востоку от сада. Размеры около 80х20 м, высота над дном балки 5-6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 8 (ЖУРИШКИ 9),XVI-XVII вв. | 0,8 км к юго-востоку от деревни, правый склон балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, 0,2 км к западу от опушки Бучальского леса. Размеры около 90х25 м, высота над дном балки XIII-XIV м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЗАДОНЩИНА. СЕЛИЩЕ,XII-XIV вв. | Северо-западная окраина деревни, пологий склон высокой надпойменной террасы левого берега р.Дон, к востоку от оврага, между двух полевых дорог. Размеры около 40х40 м, высота над рекой 22-24 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ИСАКОВКА. СЕЛИЩЕ,XII-XIV вв. | 0,6 км к западу от водокачки в деревне, пологий северный склон балки на правобережье р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), около 0,7 км от русла, 70 м к западу от ЛЭП. Протянулось вдоль балки, Размеры около 160х55 м, высота над дном балки 9-11 м. На пашне зафиксированы четыре участка культурного слоя, отстоящие друг от друга на 20-50 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ИСАКОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ. СЕЛИЩЕ,XII-XIV вв. | 0,25 км к юго-западу от деревни, правый коренной берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у дороги в деревне Красное. Размеры около 400х100 м, высота над рекой 27-35 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ИСАКОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ. ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК,XII-XIV вв. | Около 0,25 км к югу от деревни, правый коренной берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,25 км от русла, у дороги в деревне Красное, неподалеку от селища. Размеры около 60х50 м, высота над рекой 30-32 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 1 (КАЗАНОВКА 6),XII-XIII вв. | 0,6 км к юго-востоку от поселения, пологий склон правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 40х40 м, высота над рекой 8-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 2 (КАЗАНОВКА 7),XII-XIII вв. | Центральная часть поселения, пологий склон правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон), по обе стороны небольшой балки. Территория памятника распахивается под огороды, частично занята строениями. Выявлены два участка культурного слоя Размеры около 30х30 м, располагающиеся на расстоянии около 100 м друг от друга на высоте 8-10 м над рекой.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 3 (КАЗАНОВКА 8),XII-XIII вв. | 0,25 км к северо-востоку от поселения, мысовидный выступ правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 50х40 м, высота над рекой XII-XIV м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 4 (КАЗАНОВКА 9),XII-XIII вв. | Западная окраина поселения, правобережье р.Казановка (левый приток р.Дон), 1,15 км от русла. Размеры около 20х20 м, высота над рекой 9-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 5 (КАЗАНОВКА 10), XII-XIII вв. | Западная окраина поселения, 100 м к западу от террикона, правый берег запруженного ручья, правого притока р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 130х50 м, высота над ручьем 4-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 6 (КАЗАНОВКА 11), XII-XIII вв. | Западная часть поселения, правый берег ручья, правого притока р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 30х30 м, высота над ручьем 4-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 7 (КАЗАНОВКА 12), XII-XIII вв. | 0,4 км к востоку от поселения, склон правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 45х20 м, высота над рекой XIII-XIV м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 8 (КАЗАНОВКА 13), XVI-XVII вв. |  Северо-восточная окраина поселения, склон правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон), 50 м от моста. Размеры около 50х30 м, высота над рекой 14-15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 9 (КАЗАНОВКА 14), XII-XIII вв. | 4 км к северо-востоку от поселения, пологий склон правого берега балки Казановская, входящей в долину р.Казановка (левый приток р.Дон), между дорогой Епифань - Куркино и прудом. Протянулось вдоль балки, Размеры около 500х70 м, высота над дном балки 5-6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 10 (КАЗАНОВКА 16), XVI-XVII вв. | 3,8 км к северо-востоку от поселения, пологий склон правого берега балки Казановская, входящей в долину р.Казановка (левый приток р.Дон), 0,2 км к западу от пруда. Размеры около 100х80 м, высота над дном балки 3-4 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОВАЛЕВКА. СЕЛИЩЕ,XV-XVI вв. | Восточная окраина деревни, левый берег р. Улыбыш (левый приток р. Проня, правого притока р. Ока). Размеры около 230х140 м, высота над рекой 3-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 1,XII-XIV вв. | 0,3 км к западу от деревни, мыс правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон) при устье оврага, левый берег последнего. Размеры около 170х120 м, высота над рекой 7-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIV вв. | 0,5 км к юго-западу от водокачки в деревне, первая надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). На пашне, на высоте 5-9 м над рекой, на площади около 260х150 м выявлены четыре участка культурного слоя и скопления керамики Размеры от 35х25 до 40х40 м, расстояние между которыми от 35 до 75 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 3,XII-XIII вв. | 100 м к западу от деревни, высокая пойма правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у проселочной дороги. На пашне, на высоте 4-5 м над рекой, выявлены два участка нарушенного культурного слоя Размеры около 25х20 м, находящиеся на расстоянии около 80 м друг от друга.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 4,VIII-X, XI-XIII вв. | 0,5 км к северо-западу от водокачки в деревне, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у проселочной дороги. Протянулось вдоль края террасы, Размеры 210х35 м, высота над рекой 7-14 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 5,Ранний железный век, XII-XIII вв. | 0,7 км к юго-востоку от деревни, краевая часть надпойменной террасы левого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у изгиба русла. Размеры около 70х30 м, высота над рекой 10-11 м. Культурный слой толщиной 0,15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 6,Ранний железный век, 2-я пол. 1-го тыс. н.э., XII-XIII вв. | 1 км к югу от деревни, краевая часть надпойменной террасы левого берега р. Мокрая Табола (левый приток р. Дон), около 0,2 км к северо-северо-востоку от городища Устье. Размеры 55х45 м, высота над рекой 8-9 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОРАБЛИНО. ПОСЕЛЕНИЕ 1 (КОРАБЛИНО 3), неолит, XII-XIII вв. | 0,5 км к западу от деревни, невысокое всхолмление в пойме левого берега р. Дон, 0,2 км к северу от устья р. Федосовка. Размеры около 25х20 м, высота над рекой около 2 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОРАБЛИНО. ПОСЕЛЕНИЕ 2 (КОРАБЛИНО 4), эпоха бронзы,XII-XIII вв. | 0,8 км к юго-западу от деревни, невысокое всхолмление в пойме левого берега р.Дон, 80 м от русла. Размеры около 20х20 м, высота над рекой 3-4 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОРАБЛИНО. СЕЛИЩЕ 1,XIII-XIV вв. | 0,7 км к юго-западу от деревни, мыс первой надпойменной террасы левого берега р. Дон при устье р .Федосовка, правый берег последней. Размеры около 230х200 м, высота над рекой 4-9 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОРАБЛИНО. СЕЛИЩЕ 2,XIII-XIV вв. | 0,4 км к западу от деревни, первая надпойменная терраса левого берега р. Федосовка (левый приток р. Дон). Протянулось вдоль берега, Размеры около 150х95 м, высота над рекой 4-7 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОРАБЛИНО. СЕЛИЩЕ 3 (КОРАБЛИНО 5),XVI-XVII вв. | 0,7 км к западу-юго-западу от деревни, пойма левого берега р.Дон, около 0,2 км от русла. Размеры около 160х80 м, высота над рекой до 5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ. ПОСЕЛЕНИЕ 1, эпоха бронзы,XII-XIV вв. | 0,37 км к северо-западу от деревни, пологий склон правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры не менее 20х15 м, высота над рекой 11-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ. ПОСЕЛЕНИЕ 2 (КРАСНОЕ 1А), эпоха бронзы. | 0,35 км к западу от деревни, правый берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), на поле. Размеры 100х70 м, высота над рекой 15-18 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.СЕЛИЩЕ 1 (КРАСНОЕ 2),XII-XIV вв. | 0,6 км к западо-северо-западу от деревни, пологий склон правого берега оврага, входящего в долину р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 50х35 м, высота над дном оврага XIII-XV м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.СЕЛИЩЕ 2 (КРАСНОЕ 3),XII-XIV вв. | 1 км к западу от деревни, пологий склон правого берега оврага, входящего справа в долину р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Протянулось вдоль оврага, Размеры около 90х50 м, высота над дном оврага 11-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.СЕЛИЩЕ 3 (КРАСНОЕ 4),XII-XIV вв. | 0,6 км к северо-западу от деревни, пологий склон левого берега оврага, входящего справа в долину р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). На пашне, на высоте XV-XVII м над дном оврага, зафиксированы два участка культурного слоя Размеры 30х25 и 40х25 м, находящиеся в 100 м друг от друга.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.СЕЛИЩЕ 4 (КРАСНОЕ 5),XII-XIV вв. | 1 км к западу от деревни, пологий склон левого берега оврага, входящего справа в долину р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 65х35 м, высота над дном оврага до 14 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.СЕЛИЩЕ 5 (КРАСНОЕ 6),XII-XIV вв. | 1,2 км к западу от деревни, пологий склон левого берега оврага, входящего справа в долину р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 90х45 м, высота над дном оврага 5-7 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.СЕЛИЩЕ 6 (КРАСНОЕ 7),XVI-XVII вв. | 2,5 км к северо-западу от деревни, верховья безымянного урочища на правобережье р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), северная опушка Бучальского леса. Размеры около 160х60 м, высота над ручьем 2-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.СЕЛИЩЕ 7,XVI-XVII вв. | 2,8 км к северо-западу от деревни, пологий южный склон балки на правобережье р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у опушки Бучальского леса. Размеры около 100х50 м, высота над дном балки 5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СТОЯНКА,кон. 4-го - 1-ой пол. 3-го тыс. до н.э. | 1 км к востоку-северо-востоку от центра села, небольшое всхолмление в пойме левого берега р.Дон в 0,2 км к западо-северо-западу от устья р.Мокрая Табола. Протянулось вдоль всхолмления. Размеры около 140х75 м, высота над рекой 6-7 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СЕЛИЩЕ 1,XV-XVI вв. | Восточная окраина села, 0,4 км к северо-востоку от центра, правый берег р.Дон, 0,25 км от русла, к северу от устья оврага. Размеры около 230х110 м, высота над рекой 5-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIII вв. | 2 км к северо-западу от центра села, левый берег р.Дон, к юго-востоку от устья оврага. Протянулось вдоль берега, Размеры около 720х120 м, высота над рекой 7-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СЕЛИЩЕ 3,XII-XIII вв. | 2,3 км к северо-западу от центра села, мыс левого берега р.Дон, 0,13 км к северо-западу от селища 2. Размеры около 80х45 м, высота над рекой XI-XIII м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МАРЧУГИ. СЕЛИЩЕ,XIV-XVI вв. | 100 м к юго-востоку от деревни, левый берег р.Улыбыш (левый приток р.Проня, правого притока р.Ока), у ее излучины. Протянулось вдоль берега. Размеры около 200х60 м, высота над рекой 4-6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 1,XII-XIII вв., XVI-XVII вв. | У вост. окраины деревни, левый берег р.Казановка (левый приток р.Дон), 100 м от русла, к юго-востоку от пруда. Размеры около 150х25 м, высота над рекой 7-9 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIII вв. | Территория деревни, левый берег р.Казановка (левый приток р.Дон), восточный берег пруда. Размеры около 130х40 м, высота над прудом 4-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 3,XII-XIII вв. | 0,3 км к югу от деревни, склон правого берега балки Казановская, входящей слева в долину р.Казановка (левый приток р.Дон), к западу от пруда. Протянулось вдоль балки. Размеры около 280х50 м, высота над прудом 2-4 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 4,XII-XIII вв. | Южная окраина деревни, левый пологий склон балки Казановская, входящей слева в долину р.Казановка (левый приток р.Дон), к югу от полевой дороги. Протянулось вдоль балки. Размеры около 300х65 м, высота над дном балки 5-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 5,XII-XIII вв. | Восточная окраина деревни, пологий склон левого берега балки Казановская (левый приток р.Казановка, левого притока р.Дон), 50 м к востоку от дамбы, на огородах. Размеры 40х35 м, высота над водой 2-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 6,XII-XIII вв. | 1,7 км к востоку от деревни, пологий склон левого берега балки в истоках р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к западу от грунтовой дороги. Размеры около 200х75 м, высота над дном балки 1-2 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОЛОДЕНКИ. СЕЛИЩЕ 1,XIV-XVII вв. | Южная окраина села, 1 км к юго-западу от центра, склон первой надпойменной террасы левого берега р.Муравлянка (левый приток р.Молоденка, правого притока р.Сухая Табола, левого притока р.Дон), 0,3 км выше устья. Размеры 170х100 м, высота над рекой 6-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОЛОДЕНКИ. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIV вв. | 0,5 км к юго-западу от с., 2,0 км к северо-северо-востоку от центра, мыс левого берега р.Сухая Табола (левый приток р.Дон), напротив устья р.Молоденка. Размеры 150х60 м, высота над рекой 9-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОЛОДЕНКИ. СЕЛИЩЕ 3,XII-XIV вв. | 1,0 км к юго-западу от с., 2,5 км к юго-юго-западу от центра, первая надпойменная терраса левого берега р.Сухая Табола (левый приток р.Дон), к югу от небольшой лощины. Размеры 120х70 м, высота над рекой 8-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СТОЯНКА 1 (МОНАСТЫРЩИНА 4) неолит. | 0,3 км к востоку-северо-востоку от центра села, мыс высокой поймы левого берега р.Дон при устье р. Непрядва. Размеры около 45х15 м, высота над рекой до 5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СТОЯНКА 2 (БЕРЕЗОВКА 3), неолит. | Около 2 км к северо-западу от западной окраины села, около 1км к северо-востоку от с. Березовка Богородицкого р-на, пойма левого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон). Размеры около 30х15 м, высота над рекой 3 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. ПОСЕЛЕНИЕ (МОНАСТЫРЩИНА 2, 2А, 2Б),мезолит, неолит, эпоха бронзы,XII-XIV вв. |  0,2 км к востоку-северо-востоку от центра села, пойма левого берега р.Дон при устье р.Непрядва, 80 м к юго-западу от стоянки 1. Размеры около 80х15 м, высота над рекой 5-6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 1,XV-XVI вв. | Южная окраина села, надпойменная терраса правого берега р.Дон. Размеры около 275х150 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 2 (МОНАСТЫРЩИНА 3)XII-XIV вв. | 0,2 км к востоку от восточной окраины села, мыс правого коренного берега р.Дон при устье оврага, вост. берег последнего. Размеры около 170х150 м, высота над рекой 25-26 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 3 (МОНАСТЫРЩИНА 5) XII-XIV вв. | 3 км к западо-северо-западу от центра села, надпойменная терраса левого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон) по обе стороны небольшого оврага. Размеры около 420х120 м, высота над рекой 7-17 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 4 (МОНАСТЫРЩИНА 6),XVI-XVII вв. | 0,6 км к западу от центра села, надпойменная терраса правого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон) между двумя небольшими оврагами. Размеры около 180х50 м, высота над рекой 9-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 5 (МОНАСТЫРЩИНА 7) XII-XIV вв. | 1,5 км к западу от центра села, пойма левого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон), около 1 км к востоку от селища 3. Размеры около 45х30 м, высота над рекой 4 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 6 (МОНАСТЫРЩИНА 8),XIII-XIV вв. | 0,2 км к северу от северо-восточной окраины села, мысовидный выступ высокой поймы левого берега р.Дон напротив устья р.Непрядва. Размеры около 150х70 м, высота над рекой 4 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 7 (МОНАСТЫРЩИНА 9) XIV-XVII вв. | 1,3 км к востоку от центра села, высокая пойма левого берега р.Дон. Размеры не определены, высота над рекой 9 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 8 (МОНАСТЫРЩИНА 10), XIII-XIV вв. | 0,2 км к северу от центра села, пологий склон первой надпойменной террасы левого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон). Размеры не менее 20х20 м, высота над рекой 6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 9 (СМОЛКА 1),XII-XIV вв. | 4 км к югу от южной окраины села, правый берег р.Смолка (правый приток р.Дон), в ее верховьях, 1 км к юго-западу от урочища Зеленая дубрава. Размеры около 80х30 м, высота над рекой 12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 10 (СМОЛКА 2),XII-XIII вв. | 3 км к югу от южной окраины села, левый высокий берег р.Смолка (правый приток р.Дон), 0,7 км к юго-западу от юго-восточной окраины урочища Зеленая дубрава. Размеры около 40х40 м, высота над рекой 10-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 11 (СМОЛКА 3),XII-XIV вв. | Около 3 км к югу от южной окраины села, левый берег р.Смолка (правый приток р.Дон), 0,12 км к северо-востоку от селища 10, к востоку от небольшой балки. Размеры не установлены, высота над рекой 10-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 12 (СМОЛКА 4),XII-XIV вв. | 2,5 км к югу от южной окраины села, левый берег р.Смолка (правый приток р.Дон), в ее верховьях, 0,7 км к западу от моста. Размеры около 100х45 м, высота над рекой 5-7 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 13 (БЕРЕЗОВКА 4),XIII-XIV вв. | Около 2 км к западу от западной окраины села, около 1,2 км к юго-востоку от центра в с. Березовка Богородицкого р-на, надпойменная терраса правого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон). Размеры около 90х40 м, высота над рекой 11-14 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА.СЕЛИЩЕ 14 (БЕРЕЗОВКА 5),XIII-XIV вв. |  Около 1,8 км к западу от западной окраины села, около 1,5 км к юго-востоку от центра в с. Березовка Богородицкого р-на, первая надпойменная терраса правого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон). Размеры около 90х65 м, высота над рекой до 6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 15 (БЕРЕЗОВКА 4А), XIV-XVII вв. | 2 км к северо-западу от с., территория бывшей д. Рыбий Верх, правый коренной берег р.Непрядва (правый приток р.Дон) при устье балки Рыбий верх. На пашне по обе стороны балки, на высоте около 29-30 м над рекой, зафиксированы два участка культурного слоя Размеры 350х35 и 100х100 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК,XII-XIII вв. | Восточная окраина села, 30 м к северо-востоку от усадьбы В.М. Лабзина, мыс правого коренного берега р.Дон при устье оврага. Размеры не установлены, высота над рекой около 26 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МУРАВЛЯНКА. СЕЛИЩЕ,XVI-XVII вв. | Северная окраина деревни, мыс высокой поймы правого берега р.Дон при устье р.Муравлянка. Размеры около 80х70 м, высота над рекой 3-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЫЗОВКА. СЕЛИЩЕ,XVI-XVII вв. | 1 км к юго-востоку от юго-восточной окраины деревни, надпойменная терраса правого берега р.Дон в месте ее излучины, напротив деревни Милославщина. Размеры около 135х65 м, высота над рекой 12-15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ОЛЬХОВЕЦ. СЕЛИЩЕ 1,XII-XIV вв. |  Восточная окраина деревни, склон надпойменной террасы правого берега ручья Гремячий (левый приток р.Дегтярка, правого притока р.Сухая Табола, левого притока р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Протянулось вдоль ручья, Размеры около 200х60 м, высота над ручьем 8-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ОЛЬХОВЕЦ. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIV вв. | Западная окраина деревни, левый берег ручья Полуньевский (правый приток р. Дегтярка, правого притока р. Сухая Табола, левого притока р. Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Протянулось вдоль ручья, Размеры около 250х50 м, высота над ручьем 5-9 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ОТРАДА. СЕЛИЩЕ,XVI-XVII вв. | 1,4 км к северо-востоку от деревни, верховья одного из отрогов балки Казановская в бассейне р.Казановка (левый приток р.Дон), к югу от опушки леса. Размеры около 220х100 м, высота над дном балки до 12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 1 (ГРЯЗНОВКА),XV-XVII вв. | 2,7 км к юго-западу от деревни, пологий склон левого берега балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), к северу от проселочной дороги, к юго-западу от небольшого оврага. Размеры не менее 20х20 м, высота над дном балки 14-15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 2,XV-XVII вв. | 2,5 км к юго-западу от деревни, пологий склон левого берега балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), урочище Грязново, между двумя оврагами. Протянулось вдоль балки. Размеры около 450х75 м, высота над дном балки 18-22 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 3,XIV-XVII вв. |  2,3 км к югу от деревни, пологий склон левого берега балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), урочище Грязново, к востоку от небольшого оврага. Размеры около 100х90 м, высота над дном балки 9-15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 4,XII-XIII вв. | 3 км к юго-востоку от деревни, пологий склон одного из отрогов балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон). Размеры около 300х150 м, высота над дном отрога балки 6-7 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 5,XII-XIII вв. | 1,5 км к юго-востоку от деревни, пологий склон северного берега одного из отрогов балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), 0,17 км к северу от селища 4. Размеры около 60х25 м, высота над дном балки 7-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 6,XII-XIII вв. | Около 1,5 км к юго-востоку от деревни, пологий склон одного из отрогов балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), 0,25 км к востоку от селища 5. Протянулось вдоль отрога балки. Размеры около 100х15 м, высота над дном балки 7-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 7,XII-XIII вв. | 1,7 км к юго-востоку от деревни, правый берег одного из отрогов балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), 0,15 км от родника, на опушке леса. Размеры около 60х40 м, высота над дном балки 10-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 8,XII-XIII вв. | 1,7 км к юго-востоку от деревни, левый берег одного из отрогов балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), 0,4 км к западу от родника. На распаханном поле зафиксированы два участка культурного слоя. Размеры около 17х15 и 18х12 м, находящиеся на расстоянии 50 м друг от друга на высоте 10-11 м над дном балки.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 9,XII-XIII вв. | 1,7 км к юго-востоку от деревни, с севера ограничено левым бортом балки Грязновской. Размеры около 48х100 м. Делиться на два скопления, разделенных ложбиной, на высоте 3-4 м над дном балки. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 1,XV-XVII вв. | У западной окраины села, высокая надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 240х130 м, высота над рекой XV-XVII м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 2,XII-XIII вв. | 2 км к северу от центра села, правый коренной берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у верховьев оврага, 0,12 км к юго-западу от городища Дорожень. Размеры около 125х60 м, высота над рекой 46-49 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 3,XII-XIV вв. | 1,5 км к северу от центра села, склон правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). На пашне, на площади около 360х120 м, на высоте от 5 до 24 м над рекой, выявлены шесть скоплений керамики. Размеры от 12х10 до 40х35 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 4,XII-XIV вв. | 1,5 км к северо-северо-востоку от центра села, небольшое всхолмление в пойме правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у полевой дороги. Размеры не менее 15х15 м, высота над рекой 3,5-4,0 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 5,XII-XIV вв. | 1 км к северо-востоку от центра села, надпойменная терраса левого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры не менее 20х15 м, высота над рекой 11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 6,XII-XIV вв. |  0,7 км к северо-востоку от центра села, надпойменная терраса левого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). На пашне, на площади около 130х35 м, на высоте 9-11 м над рекой, выявлены три скопления керамики диаметром около 20 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 7,XII-XIV вв. | 0,4 км к северо-востоку от центра села, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 80х30 м, высота над рекой XII-XIV м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 8,XII-XIV вв. | 1,2 км к востоку от центра села, 0,3 км к востоку от его восточной окраины, первая надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 50х30 м, высота над рекой 6-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 9,XII-XIV вв. | 1,5 км к востоку от центра села, 0,3 км к северу от песчаного карьера, пологий склон правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры 35х35 м, высота над рекой 5-6 м. Исследовано (А.Н. Наумов, 1996 г.) 356 кв. м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 1 (СЕБИНКА 1),XII-XIII вв. | 3,2 км к юго-западу от центра села, правый берег балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон. Размеры не менее 30х30 м, высота над дном балки 10-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 2 (СЕБИНКА 2),XII-XIII вв. | Около 3,2 км к юго-западу от центра села, пологий склон балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон. Размеры не менее 35х30 м, высота над дном балки 9-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 3 (СЕБИНКА 3),XII-XIII вв. | Около 3,2 км к юго-западу от центра села, пологий склон левого берега балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон, к югу от небольшого оврага. Размеры не менее 30х30 м, высота над дном балки 8-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 4 (СЕБИНКА 4),XII-XIII вв. |  2,5 км к юго-западу от центра села, мыс правого берега балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон. Размеры 60х40 м, высота над дном балки 10-14 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 5 (СЕБИНКА 5),XII-XIII вв. | Около 2,5 км к юго-западу от центра села, левый берег балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон, между двумя небольшими оврагами. Протянулось вдоль балки, Размеры около 300х60 м, высота над дном балки 10-14 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 6 (СЕБИНКА 6),XII-XIII вв. | 0,25 км к западу от водокачки в селе, на обоих берегах балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон. На пахотном поле, на площади около 1600х300 м, на высоте 2-4 м над дном балки зафиксировано десять участков культурного слоя.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 7 (СЕБИНКА 7),XII-XIII вв. | 1 км к юго-западу от центра села, пологий склон балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон. На пахотном поле, на площади около 450х360 м, зафиксировано пять участков культурного слоя Размеры 30-40х35 м, располагающихся на высоте 2-5 м над дном балки.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ. ПОСЕЛЕНИЕ,эпоха бронзы,XII-XIV вв. | Юго-восточная окраина деревни, высокая пойма левого берега р.Дон, 0,3 км от русла, к югу от остатков противотанкового рва. Размеры около 80х45 м, высота над рекой 4-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ.СЕЛИЩЕ 1,XIV-XVII вв. | 1 км к востоку-юго-востоку от восточной окраины деревни, у бывшей д. Култуково, склон надпойменной террасы правого берега р.Дон, между двумя небольшими оврагами. Размеры около 170х60 м, высота над рекой 10-13 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ.СЕЛИЩЕ 2,XIV-XVII вв. | 0,2 км к востоку от восточной окраины деревни, мыс первой надпойменной террасы левого берега р.Дон при вхождении в ее пойму оврага. Протянулось вдоль террасы, Размеры около 350х130 м, высота над рекой 5-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ.СЕЛИЩЕ 3,XII-XIV вв. | 0,6 км к В от восточной окраины деревни, мыс левого берега р.Дон, при устье оврага. Размеры около 80х40 м, высота над рекой XIV-XVI м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ.СЕЛИЩЕ 4,XII-XIV вв. | 1,1 км к востоку от восточной окраины деревни, мыс левого берега р.Дон, при вхождении в ее долину оврага, к юго-юго-западу от селища 3. Размеры около 45х45 м, высота над рекой 7-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ. СЕЛИЩЕ 5 (ТАТИНКИ 6),XII-XIV вв. | 0,15 км к югу от восточной окраины деревни, пойма левого берега р.Дон, 0,15 км от русла, к югу от противотанкового рва. Размеры около 130х80 м, высота над рекой 5-7 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ. СЕЛИЩЕ 6 (ТАТИНКИ 4А),XIVв. | 1,4 км к востоку от деревни, склон надпойменной террасы левого берега р.Дон, к западу от небольшой балки. Протянулось вдоль террасы, Размеры около 260х40 м, высота над рекой 10-13 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ.СЕЛИЩЕ 7 (ТАТИНКИ 4Б),XIVв. | 1,6 км к востоку от деревни, склон первой надпойменной террасы левого берега р.Дон. Размеры 60х30 м, высота над рекой 10-13 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ. ПОСЕЛЕНИЕ 1,эпоха бронзы. | 1,6 км к северу от деревни, правый коренной берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,25 км от русла, к западу от грунтовой дороги. Размеры около 30х30 м, высота над рекой 41 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ. ПОСЕЛЕНИЕ 2,эпоха бронзы. | 1 км к северо-северо-востоку от деревни, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). На пашне, на высоте 9-12 м над рекой, выявлены два участка культурного слоя и находок керамики Размеры 80х30 и 30х30 м, находящиеся на расстоянии 140 м друг от друга.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ.СЕЛИЩЕ 1,Ранний железный век | Около 1 км к северу от деревни, высокая надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), к западу от вала городища. Размеры около 40х30 м, высота над рекой 34-37 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ.СЕЛИЩЕ 2,XV-XVII вв. | 1,5 км к северо-западу от деревни, высокая надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), к северу от городища. Размеры около 300х50 м, высота над рекой 30-35 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ.СЕЛИЩЕ 3,XIII-XIV вв. | 1,7 км к северу от деревни, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,14 км к югу от оврага. Размеры около 60х30 м, высота над рекой XIV-XVII м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ. ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК.XIII-XIV вв. | 1,4 км к северу от деревни, правый коренной берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,25 км от русла, 0,35 км к северо-западу от городища. Размеры около 35х20 м, высота над рекой около 40 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 1,XII-XIII вв. | Центральная часть деревни, пологий склон левого берега балки, входящей слева в р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Протянулось вдоль балки, Размеры около 250х70 м, высота над дном балки 6-15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIII вв. | Центральная часть деревни, пологий склон правого берега балки, входящей слева в р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), при ее устье. Протянулось вдоль балки, Размеры около 300х30-40 м, высота над дном балки 5-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 3,XII-XIII вв. | Центральная часть деревни, пологий склон правого берега р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры около 20х22 м, высота над рекой 3-4 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 4,XII-XIII вв. | 0,3 км к юго-западу от юго-западной окраины деревни, пологий склон оврага на правом берегу р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), 100 м к западу от полевой дороги. Размеры около 40х40 м, высота над рекой 9-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 5,XII-XIII вв. | 0,4 км к западу от западной окраины деревни, пологий склон мыса между двумя оврагами, входящими в пойму р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к северу и югу от ЛЭП. Размеры около 200х70 м, высота над рекой 10-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 6 (ВЕДИНЕЦ 4),XIII-XIV вв. | 1,3 км к востоку от деревни, пологий склон левого берега р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры 110х40 м, высота над рекой 5-7 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 7 (ВЕДИНЕЦ 5),XII-XIII вв. | 1,6 км к юго-востоку от деревни, правый берег ручья, правого притока р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры около 30х30 м, высота над ручьем6-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ХИТРОВЩИНА. СЕЛИЩЕ,XV-XVI вв. | Восточная окраина деревни, пойма левого берега р.Улыбыш (левый приток р.Проня, правого притока р.Ока). Размеры около 250х180 м, высота над рекой 2-6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ХОВАНЩИНА. СЕЛИЩЕ,XII-XIV вв. | 2 км к юго-западу от южной окраины деревни, к юго-западу от развалин бывшей усадьбы «Барятино», левый берег р.Сухая Табола (левый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры около 120х60 м, высота над рекой 5-9 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ШАТАЛОВКА. СЕЛИЩЕ 1,XIII-XIV вв. | Западная окраина деревни, надпойменная терраса правого берега р.Сухая Табола (левый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), у плотины. Размеры около 50х50 м, высота над рекой XIII-XIV м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ШАТАЛОВКА. СЕЛИЩЕ 2,XIII-XIV вв., XVI-XVII вв. | Центральная часть деревни, склон первой надпойменной террасы правого берега р.Сухая Табола (левый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон, 0,5 км к северо-западу от селища 1. Протянулось вдоль террасы, Размеры около 300х70 м, высота над рекой 5-9 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ШЕВЫРЕВО. СЕЛИЩЕ,XVI-XVII вв. | Западная окраина села, левый коренной берег р.Дон, 0,35 км к востоку от берега. Размеры 215х75 м, высота над поймой 4-6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище 9 у п. БлаговещенскийЭпоха бронзы, XII-XIV, XVI-XVII вв. | Расположено на левом берегу Пронского водохранилища на мысовидно останце в 3600 м к северо-востоку от пос. Апарки, и в 4000 м. к северо-западу от поселка Благовещенский, на месте бывшего села Александровка (Нижнее Городище). | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище Вединец 1ау д. Бучалки.конец XII-XIII вв. | Расположено в 3,1 км к западу от церкви с. Бучалки, в 1,45 км к юго-западу от пункта триангуляции геосети, на пологом правом прибалочном склоне ручья, впадающем в р. Вединец. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIII вв. | Северо-западная окраина села, в 0,45 км к северо-западу от церкви, правый берег р. Смолка, при устье безымянного ручья. Размеры около 50х40 м, высота над рекой 3-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СЕЛИЩЕ 3,XVI-XVII вв. | Северо-западная окраина села, в 0,4 км к северу от церкви села, правый берег р.Дон, к востоку от устья р. Смолка, Размеры около 200х85 м, высота над рекой 5-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Татинки.Шлюз Ивановской водной системы, начало XVIII в. (Кимовский район Тульской области) | Расположен в 0,4 км к юго-западу от д. Татинки, по обоим берегам высокой поймы и в русле р. Дон. Площадь памятника около 3500 кв. м. (70х50 м). | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Монастырщино, селище 16 (Смолка 5), 12-13 вв. | Расположено в 2,2 км к югу от с. Монастырщино, на левой стороне балки Верходуб, притока р.Смолка, в непосредственной близости от ее впадения. Высота над дном балки – 14-16 м. Площадь памятника около 1600 кв. м. (40х40 м). | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Монастырщино, стоянка 3 (Березовка 4Б), неолит | Расположена на высокой пойме правого берега реки Непрядва, в 1,5 км к востоку от деревни Куликовка. Высота над урезом воды – 3-4 м. Поверхность памятника задернована. Площадь памятника (по данным бурения) около 600 кв.м. (50 х 12 м). | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Монастырщино, стоянка 4, неолит (Кимовский район Тульской области) | Обнаружена в обрыве левого берега р.Дон в 120 метрах к северу от села и 140 метрах к востоку от впадения в Дон р.Непрядвы. Находка неолитического горшка сдела на урезе воды. Предполагаемая площадь стоянки около 400 кв. м. (20х20 м). Высота над урезом воды до 2 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Зеленая дубрава | территория, ограниченная н.п.Даниловка, Ивановка, Сабуров (Куркинский р-н), Куликовка, Монастырщина (Кимовский р-н), Кичевский (Богородицкий р-н), с. Монастырщина, 2 км южнее села, урочище Зеленая Дубрава (Кимовский р-н) | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| Нижний Дубик |  | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| река Смолка |  | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| Татинские броды | д.Татинки, 6 км восточнее деревни, урочище Татинские броды (Кимовский р-н) | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| чугунный монумент, сооруженный в 1848 г. в честь победы Дмитрия Донского над татаро-монгольскими завоевателями | д.Ивановка, 1,5 км северо-восточнее деревни, урочище Красный Холм (Куркинский р-н) | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| церковь Сергия Радонежского, построенная в 1915 г. по проекту А.В.Щусева | д.Ивановка, 1,5 км северо-восточнее деревни, урочище Красный Холм (Куркинский р-н) | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| Городище "Дарожень", XVI-XVII вв. н. э. | 2 км восточнее д. Судаково | выявленный |  |
| Городище, II-V вв. н. э.  | 1,5 км юго-восточнее д. Устье | выявленный |  |

|  |
| --- |
| **Памятники градостроительства и архитектуры** |
| **№ п/п** | **Наименование и датировка****памятника** | **Местонахождение (адрес) памятника** | **Документ о принятии на госохрану, категория охраны** |
| 1 | Церковь Успенская с колокольней и оградой, XVIII в. | Кимовский район пос. Епифань, ул. Малая Донская, д.9 | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 N 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| 2 |  Церковь Никольская с колокольней и башней ограды, XVII в. | Кимовский район пос. Епифань, Красная площадь | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 N 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» |
| 3 | Куликово поле и памятники на нем | территория, ограниченная н.п.Даниловка, Ивановка, Сабуров (Куркинский р-н), Куликовка, Монастырщина (Кимовский р-н), Кичевский (Богородицкий р-н) | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»  |
| **Выявленные объекты культурного наследия регионального значения** |
| 4 | Братская могила с захоронением воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. | Кимовский район пос. Епифань | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 5 | Иоанно-Предтеченская церковь  | Кимовский район пос. Епифань, ул.Колхозная, 12 | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 6 | Братская могила с захоронением воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | Кимовский район дер. Бучалки | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 7 | Бывшая церковь Федора Трихина, 1821—1827 гг. | Кимовский район с. Суханово | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 8 | Успенская церковь | Кимовский район с. Себино | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 9 | «Себино - родина святой блаженной Матроны Московской» | Кимовский район, с. Себино | Приказ инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия от 02.11.15 №93 |
| 10 | Противотанковый ров, 1941г | Кимовский район пос. Донской | Постановление правительства Тульской области от 21.05.2014 № 255 |
| 11 | Бывшая церковь Рождества Богородицы, | Кимовский район с. Монастырщина | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 09.10.1979г. №15-540 «О взятии под охрану государства памятников истории и культуры и передаче их с баланса производственной группы по охране памятников истории и культуры облисполкома на баланс областного краеведческого музея» |
| 12 | Бывшая церковно-приходская школа | Кимовский район с. Монастырщина | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 09.10.1979г. №15-540 «О взятии под охрану государства памятников истории и культуры и передаче их с баланса производственной группы по охране памятников истории и культуры облисполкома на баланс областного краеведческого музея» |
| 13 | Дом в бывшей усадьбе Разумовского, 1794 г. | Кимовский район с. Молоденки | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 14 | Усадьба Мазуриных:дом жилой, 1858г.служба дома, 2-я пол.XIXв. | п.ЕпифаньБольничная ул., д.5Больничная ул., д.5а | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 № 210 |
| 15 | Дом жилой, XIXв. | п.ЕпифаньБольничная ул., д. 10 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 16 | Дом жилой, XIXв. | п.ЕпифаньБольничная ул., д. 13 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 17 | Дом жилой, кон. XIXв. | п.ЕпифаньБольничная ул., д. 18 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 18 | Красная площадь (включая территорию Крепости XVIв. И старую площадь,XVI - XVIIIвв.) | п.ЕпифаньКрасная площадь, 1 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 19 | Усадьба купцов Пучковых, 2-я пол. XIXв. | п.ЕпифаньКрасная площадь / Новослободская ул., д. 7а/2 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 20 | Дом Боровкова, 1-я пол. XIXв. | п.ЕпифаньКрасная площадь / Свободы ул., д. 11/1 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 21 | Лавка, 2-я пол. XVIIIв.(винный и соляной магазин) | п.ЕпифаньКрасная площадь, 13 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 22 | Дом жилой, XIXв. | п.ЕпифаньКузнечная ул., д. 1 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 23 | Городская управа, 1-я пол. XIXв. | п.ЕпифаньКузнечная ул., д. 28 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 24 | Училище женское приходское, сер. XIXв. | п.ЕпифаньНовослободская ул., д. 1 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 25 | Дом жилой с лавкой, сер. XIXв. | п.ЕпифаньНовослободская ул., д. 22 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 26 | Дом мещан Соболевых, 3-я четв. XIXв. | п.ЕпифаньКимовская ул., д. 8а | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 27 | Усадьба Байбаковых "Дом жилой, нач. XX в." | п. Епифань, ул. Кимовская, 8 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 28 | Дом Оводова, 2-я пол. XIXв. | п.ЕпифаньСвободы ул., д. 8 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 29 | Служба дома Оводова, XIXв. | п.ЕпифаньСвободы ул., д. 19а | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 30 | Дом Расторгуева, сер. XIXв. | п.ЕпифаньСвободы ул., д. 23 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 31 | Дом жилой, нач. XXв. | п.ЕпифаньСвободы ул., д. 28 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 32 | Усадьба купцов Молчановых, XIXв. | п.ЕпифаньТульская ул., д. 7 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 33 | Дом Пономаревых, 1889г. | п.ЕпифаньТульская ул., д. 38 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 34 | Дом жилой, кон. XIXв. | п. Епифань, ул.Кимовская/ул.Революции, 9/2 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 35 | Дом Бубновых, 2-я пол. XIXв. | п.Епифань, Красная площадь, д.1 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 36 | Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1854г.-1873г. | Кимовский районс. Луговое | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 37 | Усадьба кн. Голицыныхцерковь Тихвинской иконы Богоматери, 1780г., 1833-1858гг., кон. XIXв.здание земской школы, 1910г.дом управляющего, кон. XIXв.хозпостройка, кон.XIXв.хозпостройка, кон.XIXв.парк (остатки) | Кимовский районд. Бучалки | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 38 | Усадьба кн. Голицыныхцерковь Тихвинской иконы Богоматери, 1780г., 1833-1858гг., кон. XIXв.здание земской школы, 1910г.дом управляющего, кон. XIXв.хозпостройка, кон.XIXв.хозпостройка, кон.XIXв.парк (остатки) | Кимовский районд. Бучалки | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 39 | Усадьба Разумовских Самариных, XVIII - нач.XXв.главный дом, 1794г.хозпостройки, кон.XIXв.- нач.XXв.хозпостройка, кон.XIXв.парк, XIXв.церковь Ведения во храм Пресвятой Богородицы, 1798г., 1880г. | Кимовский районс. Молоденки | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 40 | Церковь Архангела Михаила, 1819г. | Кимовский районс. Куликовка | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 41 | Слияние р. Дон и р. Непрядва | Тульская обл., Богородицкий и Кимовский р-ны | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 16.04.2014 №73 |
| 42 | Красный холм | Тульская обл., Куркинский р-н | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 16.04.2014 №73 |

**Памятники природы регионального значения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ООПТ** | **Профиль** | **Площадь,** **га** | **Правоустанавливающий документ об организации ООПТ** |
| 1 | Обнажение целестиносодержащих известняков у с. Себино | геологический | 5 | Решение Исполнительного комитета Тульского областного совета народных депутатов от 28.04.1982 №7-231 «Об объявлении государственными памятниками природы геологических объектов Тульской обл.» |
| 2 | Разуваев лес | ландшафтный | 7 | Решение Исполнительного комитета Тульского областного совета народных депутатов от 11.06.1990 №8-298 «О государственных памятниках природы местного значения |
| 3 | Карстовые озера «Бездонное» и «Бездонье» | геологический | 16 | Решение Исполнительного комитета Тульского областного совета народных депутатов от 28.04.1982 №7-231 «Об объявлении государственными памятниками природы геологических объектов Тульской обл.» |
| 4 | Урочище «Татинки» | ботанический | 23 | Решение Исполнительного комитета Тульского областного совета народных депутатов от 11.06.1990 №8-298 «О государственных памятниках природы местного значения |
| 5 | Балка «Березовая» | комплексный | 17,2 | Постановление правительства Тульской области от 29.04.2015 №210 «О создании особо охраняемой природной территории регионального значения на территории Тульской обл.» |
| 6 | Монастырщино | комплексный | 0,9 | Постановление правительства Тульской области от 29.04.2015 №210 «О создании особо охраняемой природной территории регионального значения на территории Тульской обл.» |
| 7 | Урочище «Березовка» | комплексный | 4,3 | Постановление правительства Тульской области от 29.04.2015 №210 «О создании особо охраняемой природной территории регионального значения на территории Тульской обл.» |

Все объекты отмечены на карте 5 объектов культурного наследия, исторических поселений федерального значения и регионального значения.

### 2.12 Санитарная очистка территории

На территории МО Епифанское Кимовского района сбор бытовых отходов производится путем выноса отходов из жилых домов и складирования в типовые контейнеры. Сбор и транспортировка бытовых отходов осуществляется организацией ЗАО «Реком».

Для временного хранения бытовых отходов, согласно СНиП II-60-75 на территории домовладений должны оборудоваться площадки из расчета 30 кв.м. площади дворовой территории на 1000 жителей.

Сбор твердых бытовых отходов производится в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках. Балансодержатель контейнеров и бункеров МО Епифанское Кимовского района.

В настоящее время все ТБО размещаются на полигоне. Полигон находится в Узловском районе.

Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей:

- территория, занятая под складирование ТБО,

- территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

### 2.13 Мероприятия по охране окружающей среды

 Основу экологических требований к территориально-планировочному развитию МО Епифанское Кимовского района составляет ориентация на устойчивое развитие территории за счёт сбалансированности экологических и социально-экономических потребностей, рационального природопользования, нормализации экологической обстановки.

 Платформой для достижения этих требований должен служить современный подход к планировочным решениям развития городских и пригородных территорий, промышленных узлов, транспортной инфраструктуры, формированию экологического каркаса. На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

Основными направлениями экологической политики в являются:

● обеспечение экологически безопасного развития хозяйственных комплексов;

● стимулирование рационального использования природных ресурсов и применение промышленных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду до экологически безопасного уровня;

● обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

● организация проведения экологической паспортизации, экологического страхования, сертификации и экологического аудита;

● экологизация образования, непрерывное экологическое воспитание на всех уровнях.

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль за использованием земель на территории муниципального образования;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования и другие вопросы.

 В первую очередь природоохранные мероприятия должны быть направлены на реализацию инвестиционных региональных программ по оздоровлению окружающей среды. Эти мероприятия должны включаться и инвестироваться в планах развития промышленных предприятий.

 Во-вторых, соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности проектных решений должны предусматриваться как на стадии проектирования конкретных объектов, так и в процессе реализации планировочных решений данного Проекта.

**Охрана поверхностных вод:**

Для улучшения санитарного состояния, защиты водостоков и водоемов районов от истощения предусматривается:

расширение и модернизация, имеющихся очистных сооружений,

* строительство новых, и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промпредприятий,
* внедрение на всех промышленных предприятиях оборотного и повторно-последовательного использования воды, совершенствование технологии, сокращение водопотребления на единицу продукции.

**Охрана подземных вод:**

Для обеспечения населения муниципального образования доброкачественной питьевой водой необходимо полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

* организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;
* установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;
* проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;
* провести ликвидационный тампонаж на бездействующих скважинах, продолжить работу по выявлению заброшенных скважин и их тампонированию.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

* обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;
* организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса ЗСО;
* вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;
* систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.
* проведение мониторинга за состоянием подземных вод и недр на скважинах, расположенных на территориях предприятий-загрязнителей.

**Охрана почв:**

Основными мероприятиями по охране почв являются:

* ограничение потребления человеком и животными продукции растениеводства, выращенной вблизи дорог и промышленных предприятий;
* реабилитация выявленных загрязнённых почв, путем применения наиболее доступных и дешевых способов с использованием существующих в природе сорбентов;
* строительство полигона ТБО,
* организация утилизации биологических отходов.

**Формирование экологического каркаса:**

Природно-экологический каркас - это природно-планировочная структура относительно непрерывных озелененных территорий и водных систем, осуществляющих природоохранные, рекреационные, средозащитные и компенсаторные функции и имеющих связи (коридоры) с окружающей природной средой.

В территориальном отношении природно-экологический каркас представляет собой планировочную структуру, состоящую из опорных природоохранных элементов (особо охраняемые территории, водные объекты, система зеленых насаждений, зеленые зоны) и природоохранных средозащитных зон (водоохранные зоны, защитные полосы леса вдоль авто- и железных дорог, зоны охраны источников питьевого водоснабжения и др.).

Природно-экологический каркас территории призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования миграционных экологических коридоров, что придаст природному комплексу свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей. Такая система, обладающая наибольшей экологической устойчивостью, т.е. условиями для лесовозобновления, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов, представляет возможность для миграции животных, сохранения информационных свойств и генетического фонда.

На данной территории различаются площадные, линейные и точечные элементы каркаса.

К *площадным элементам* относятся леса, озера. Площадные элементы призваны воспроизводить основные компоненты природной среды (атмосферный кислород, воду, растительный и животный мир), сохранять природные комплексы, характерные для данного района, выполнять социальные и эстетические задачи.

*Линейные элементы*, являющиеся осями экологической активности, - это река Мордвес, притоки, водоохранные зоны, озелененные коридоры транспортной и инженерно-технической инфраструктуры, защитные лесопосадки, сады. В задачи линейных элементов входят поддержание целостности каркаса, обеспечение передвижения подвижных компонентов природной среды, выполнение хозяйственных, социальных и эстетических функций.

Важное значение для формирования единой сети миграционных экологических русел имеет расчистка и экологическая реабилитация малых рек и водотоков, организация их водоохранных зон, озеленение (залужение) прибрежных защитных полос.

Точечные элементы каркаса (узлы экологической активности) – зеленые зоны города, охраняемые объекты живой и неживой природы, памятники материальной культуры, а именно: ландшафтные и ландшафтно-биологические, гидрологические памятники природы.

Основными источниками загрязнения на территории МО Епифанское Кимовского района являются коммунальные объекты, промышленные предприятия, автомобильные дороги и др.

Для улучшения состояния окружающей среды на территории МО проектом предусматривается:

-организация и благоустройство санитарно-защитных зон от автодорог, промышленных предприятий и т.д.;

-выделение водоохранных зон от водозаборных сооружений;

-рациональная организация транспортной системы, посадка деревьев на малоценных землях и участках с развитой водной и ветровой эрозией;

-санитарная очистка территории МО с утилизацией бытовых отходов;

-организация водоохранных зон от прудов, озеленение их прибрежных полос.

Создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании является одной из основных задач региональной и муниципальной властей.

Темпы развития МО Епифанское в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории. Действиями местных органов власти в поиске и привлечении средств из федеральных и региональных бюджетных фондов, а также финансов частного сектора.

Основополагающая задача генерального плана - сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей поселка, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории.

**2.14 Мероприятия по социальной защите инвалидов**

В соответствии с федеральным законом от 01.12.2014.г. № 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» не допускается планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами.

В целях исполнения вышеуказанных требований и недопущения дискриминация по признаку инвалидности необходимо учитывать следующие требования, обеспечивающие инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

1) беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

Таким образом, организации, осуществляющие производство транспортных средств, а также организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения (независимо от их организационно-правовых форм), обеспечивают оборудование указанных средств, вокзалов, аэропортов и других объектов транспортной инфраструктуры специальными приспособлениями и устройствами в целях обеспечения условий инвалидам для беспрепятственного пользования указанными средствами.

Места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места жительства с учетом градостроительных норм.

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций.

 В соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная редакция СНИП 35-01-2001):

Требования настоящего документа необходимо учитывать при проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособленных зданий, и сооружений. Они распространяются на функционально-планировочные элементы зданий и сооружений, их участки или отдельные помещения, доступные для МГН: входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения (зоны) проживания, обслуживания и места приложения труда, а также на их информационное и инженерное обустройство.

В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках "разумного приспособления" при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

Возможность и степень (вид) адаптации к требованиям настоящих норм зданий, имеющих историческую, художественную или архитектурную ценность, следует согласовывать с органом по охране и использованию памятников истории и культуры соответствующего уровня и с органами социальной защиты населения соответствующего уровня.

Требования нормативного документа не распространяются на проектирование жилых одноквартирных домов.

Проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать повышенное качество среды обитания при соблюдении:

досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;

безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;

эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;

своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;

удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.

Проектные решения объектов, предназначенных для маломобильных групп населения, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и возможности других групп населения, находящихся в здании (сооружении).

**Состав графической части (Часть 1)**

Карта 1 планируемого размещения объектов местного значения

Карта 2 границ населенных пунктов

Карта 3 функциональных зон

Карта 4 (обоснование) зон с особыми условиями использования территории

Карта 5 (обоснование) объектов культурного наследия, исторических поселений федерального значения и регионального значения

Приложение № 2 к решению

Собрания представителей

муниципального образования

Кимовский район
от 14.04.2017 №78-389

**Часть 2**

**«Описание обоснований проекта генерального плана»**

## Введение

Проект генерального плана МО Епифанское выполнен на основании муниципального контракта № 0783/С от 30.05.2016 г., заключенного между муниципальным образованием Кимовский район и Обществом с ограниченной ответственностью «Земля». Проект Генерального плана выполнен в 2 частях. Часть 1 - «Положение о территориальном планировании МО Епифанское Кимовского района Тульской области» (далее - Положение). Часть 2 - «Обоснование проекта генерального плана МО Епифанское Кимовского района Тульской области».

 Проект генерального плана МО Епифанское Кимовского района Тульской области (далее генеральный план) выполнен в соответствии с требованиями градостроительного, земельного, лесного, водного кодексов Российской Федерации, Законом Тульской области о Градостроительной деятельности в Тульской области, других областных законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации.

Для разработки генерального плана, в качестве картографической основы использованы:

* актуализированная (на основе космоснимков) векторная картографическая подоснова, выполненная исполнителем;
* растровые материалы, предоставленные заказчиком.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга района, а также практической работы подразделений Администрации района.

В процессе разработки генерального плана были изучены и использованы проектные и научные материалы, отчеты органов и учреждений и систематизированы в указанной работе.

## Генеральный план – является документом территориального планирования муниципального образования и является обязательным для органом местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации при принятии ими решений и реализации таких решений.

Проект генерального плана МО Епифанское разрабатывался с учетом программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития МО Епифанское, программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и местного бюджета.

В материалах Генерального плана муниципального образования установлены следующие сроки его реализации:

исходный год - 2016 г.,

I этап – 2016-2026 гг. (первоочередные плановые мероприятия 5-10 лет);

II этап – до 2036 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет).

Основная функция Генерального плана – градорегулирование, координация участников градостроительной деятельности в рамках принятой градостроительной стратегии.

В Генеральном плане определены основные параметры развития муниципального образования: численность населения, объемы всех видов городского строительства, в т.ч. жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, необходимые для строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства территории.

В проекте выполнена одна из главных задач Генерального плана – функциональное зонирование территорий, с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других жизненно важных функций муниципального образования.

Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации следующих уровней – проектов планировок отдельных населенных пунктов и зон.

Все материалы Генерального плана МО Епифанское объединены в три крупных блока:

1. Комплексный градостроительный анализ территории.
2. Стратегические направления градостроительного развития муниципального образования.
3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Настоящий Генеральный план ставит перед собой задачу оптимизации градостроительной, земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры, а также для создания информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

## 1. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории, включая анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 1.1 Историческая справка

 В состав муниципального образования Епифанское Кимовского района в результате преобразования путем объединения муниципальных образований, в соответствии с Законом Тульской области от 01.04.2013 г. № 1898-ЗТО «О преобразовании муниципальных образований на территории Кимовского района Тульской области и о внесении изменений в Закон Тульской области «О переименовании муниципального образования – город Кимовск и Кимовский район Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Кимовского района Тульской области» вошли муниципальное образование Кораблинское, муниципальное образование рабочий поселок Епифань, муниципальное образование Бучальское.

 Посёлок Епифань расположен на левом берегу Дона, в 78 км к юго-востоку от Тулы, в 15 км от железнодорожной станции Кимовск (на линии Тула — Ряжск).

 Епифань была основана как деревянная крепость в 1566 или 1567 году (по другим данным в 1578 году) князем Иваном Мстиславским, племянником Ивана Грозного. Крепость была с высокой сторожевой башней и теремами, а также несколько храмов на посаде. Здесь располагается осадный гарнизон численностью более 700 бойцов — пушкарей, стрельцов, пищальников, затинщиков, воротников, плюс значительное количество казаков. Епифань стала одним из сильнейших опорных пунктов оборонительной линии России против Крыма. Епифань нередко подвергалась набегам татар (в последний раз — в 1659 году). Жители Епифани активно участвовали в восстании Болотникова.

 В годы правления Петра I рядом с Епифанью строился Ивановский канал, который должен был соединить бассейны Дона и Волги, был построен ряд шлюзов, в городе было открыто адмиралтейство, но затем эта идея была оставлена в связи с недостатком воды для пропуска судов (эти события нашли своеобразное отражение в повести Андрея Платонова «Епифанские шлюзы»).

 С 1777 года Епифань — уездный город Епифанского уезда Тульского наместничества (с 1796 года — Тульская губерния). К середине XIX века Епифань стала важным торговым центром, получила известность, проходящая ежегодно в августе Епифанская ярмарка.

 В 1924 году Епифань становится центром Епифанского района Богородицкого уезда вместо упразднённого Епифанского уезда.

В 1926 году город переведен в разряд сельских поселений.

11 сентября 1938 года Епифань отнесена к категории рабочих посёлков.

В 1958 году был ликвидирован Епифанский район.

С 2006 по 2011 гг. посёлок образует городское поселение «рабочий посёлок Епифань» в составе Кимовского района.

Территория МО Епифанское ограничена землями муниципального образования Кимовского района и граничит со Скопинским районом Рязанской области на востоке, на северо-востоке с МО Новольвовское Кимовского района, с Узловским районом на западе, с Богородицким районом на юго-западе, с Куркинским на юге.

В состав территории муниципального образования Епифанское Кимовского района Тульской области входят 86 населенных пунктов:

*Деревни*: Федосовка, Бахтино-Фомино, Бегичево, Богдановка, Выглядовка, Казановка, Кораблино, Комиссаровка, Красный Осетрик, Липовка, Метеневка, Николаевка, Овчаровка, Остапово, Отрада, Покровка, Полунино, Рогозинки, Софьинка, Федоровка, Шевырево, Барановка, Барановские Выселки, Ивановка, Михайловка, Саломатовка, Восход, Горки, Задонщино, Старая Гать, Хвощинка, Алешино, Знаменье, Крутое, Луговое, Лупишки, Молчаново, Алексеевка, Журишки, Исаковка, Исаковские Выселки, Красное, Павловка, Прощеное, Судаково, Александровка, Бугровка-Ключевая, Владимировка, Ивановка-Селезневка, Рассекино, Милославщино, Вишневая, Задонщино, Мызовка, Татинки, Чебыши, Бутыровка, Колычевка, Куриловка, Колесовка, Марьинка, Муравлянка, Огарево, Ольховец, Шаталовка, Устье, Крюково, Прилипки, Щепино;

*Поселки*: Епифань, Отрада, Заводской, Совхозный, Бучалки, Донской;

*Села*: Луговое, Муравлянка, Рождествено, Бучалки, Суханово, Себино, Черемухово, Монастырщино, Молоденки, Хованщино, Куликовка.

##  1.1.2 Климат

**Климат** – умеренно-континентальный, характеризуется умеренно холодной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура +5°C (стандартное отклонение 11°C), средняя температура января -10°C, июля +20°C. Продолжительность периода с положительными температурами составляет 220—225 дней. Средние годовые температуры на территории области изменяются от +3,8ºС до +4,5ºС. Среднегодовая сумма осадков составляет 550 - 600 мм, 70 процентов осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность. Снежный покров держится 130 дней. Безморозный период – 170 дней.

Годовой ход температуры воздуха представлен в таблице среднемесячных температур:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** | **год** |
| -13,8 | -14,2 | -0,88 | 0,2 | 6,2 | 10,2 | 12,8 | 11,0 | 6,2 | 1,4 | -4,4 | -10,9 | 0,4 |

Снежный покров образуется в конце ноября. Устойчивый снежный покров образуется к середине декабря. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова составляет 50 - 60 см на защищенных участках и 35 - 45 см - на открытых. Глубина промерзания почвы составляет 120 – 140 см. Зима умеренно холодная.

Преобладающие ветры западные и юго-западные, среднегодовая скорость ветра 5 м/сек.

Муниципальное образование относится к климатическому району IIВ. Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности, а также рекреации.

**Гидрографическая сеть** - Наиболее крупными водными объектами МО Епифанское являются реки Дон, Сухая Табола, Мокрая Табола. По своему режиму реки относятся к равнинным рекам Европейской территории России, основной особенностью которых является высокое весеннее половодье, сменяющихся летне-осенней меженью с низкими уровнями воды, за которым наступает период устойчивых зимних уровней.

Начало замерзания рек приходится на конец ноября или начало декабря. Ледовый режим продолжается 3,5 - 4,5 месяца. Вскрытие рек приходится на конец марта - начало апреля. Подъем происходит быстро и интенсивно, пик его наблюдается в начале апреля. Высота подъема колеблется от 2,0 - до 4,10 метров. Поймы рек затапливаются. Летне-осенняя межень устанавливается в первой половине июня, меженные уровни колеблются в небольших пределах (20-30 см).

**Инженерно-геологические** - условия определяются рельефом, геологическим и гидрогеологическим строением, свойствами грунтов, залегающих в основании сооружений, опасными геологическими процессами. В геологическом строении территории принимают участие метаморфические и интрузивные породы кристаллического фундамента (граниты, гнейсы и мигматиты) архейско-протерозойского возраста и терригенно-карбонатные отложения осадочного чехла Русской платформы (чередование песков, глин, карбонатных пород, гипса и каменной соли) вендского, девонского, каменноугольного (карбонового), юрского, мелового и четвертичного возрастов. Мощность осадочного чехла изменяется от 850 до 1200 м.

**Рельеф** - в пределах планируемой территории представляет собой приподнятую на 200-250 м над уровнем моря пологоволнистую, структурно-аккумулятивную равнину, расчлененную не густой, но хорошо разработанной речной и овражно-балочной сетью, суммарная площадь которой составляет более 6 % территории.

**Почвы** - светло-серые и темно-серые лесостепи.

По кислотности преобладают почвы:

слабокислотные - 42%;

среднекислотные - 31%;

близкие к нейтральным - 20%.

Грунты пригодны для ведения строительства, почвы для разведения садов и возделывания огородов.

**Сырьевые ресурсы** Минерально-сырьевая база муниципального образования полностью приурочена к отложениям осадочного чехла. Недра района содержат запас линзообразных залежей бурого угля, известняка, песка, глины, минеральных вод.

**Экологическая обстановка** - благополучна как по уровню радиации, так и по показателям чистоты воздуха и воды.

**Растительность и животный мир** - Леса занимают около 20 % территории, они составляют государственный лесной фонд, выполняя санитарно-оздоровительные функции. Леса в основном лиственные ([дуб](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1), [береза](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0), [осина](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0) и др.). По границе с лесостепью проходит полоса широколиственных лесов (дубравы с [липой](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0), [клёном](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD), [ясенем](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C), [ильмом](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC) и др.). Животный мир представлен беспозвоночными и позвоночными животными различных классов, отрядов и видов. На территории района встречаются 54 вида млекопитающих, 200-250 видов птиц, 10 видов земноводных, 6 видов рептилий и около 3500 видов насекомых. В водоёмах обитает 38 видов рыб. На территории района водятся, [лисица](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9B%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%86%C3%90%C2%B0), [лось](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9B%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%8C), [кабан](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9A%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD), [выдра](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%92%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0), [хорь](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A5%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80%C3%91%C2%8C), [заяц](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%97%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%C3%91%C2%86), [белка](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%91%C3%90%C2%B5%C3%90), [суслик](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A1%C3%91%C2%83%C3%91%C2%81%C3%90) и другие виды животных. Из птиц наиболее распространены [грачи](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%93%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%87), [скворцы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%86), [ласточки](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9B%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%87%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0), [стрижи](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A1%C3%91%C2%82%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B6), [воробьи](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%92%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9), [утки](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A3%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0), [кулики](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9A%C3%91%C2%83%C3%90); из рыб — [плотва](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9F%C3%90), [окунь](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9E%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8C), [лещ](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9B%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%89), [щука](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A9%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0), [налим](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9D%C3%90%C2%B0%C3%90).

## 1. 2 Ресурсы поверхностных вод

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

-хозяйственно-бытовых;

-промышленных;

-транспортных;

-орошения сельскохозяйственных полей;

-рыболовных;

-рекреационных.

##

## 1.3 Сельскохозяйственные ресурсы

В составе территории МО Епифанское имеется достаточное количество земель сельскохозяйственного назначения (включающие в себя земли коллективно-долевой собственности и земли СПК), что является благоприятным факторов в развитии сельского производства муниципального образования.

##

## 1.4 Лесные ресурсы

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Лесные угодья МО Епифанское могут использоваться:

-для заготовки древесины;

-для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;

-для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;

-для ведения охотничьего хозяйства;

-для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности;

-для осуществления рекреационной деятельности;

-для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых;

-для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.

## 1.5 Целевое назначение земель

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации» по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1.Земли сельскохозяйственного назначения;

2.Земли населенных пунктов;

3.Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

4.Земли особо охраняемых территорий и объектов;

5.Земли лесного фонда;

6.Земли водного фонда;

7.Земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

## 1.6 Имущественно-правовой статус земель

Земли на территории Российской Федерации могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (частная собственность), государственной собственности. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований.

Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О разграничении государственной собственности на землю».

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации (глава III статья 19) в собственность муниципальных образований для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований.

**1.6.1 Сведения по распространенному фонду недр общераспространенных полезных ископаемых на территории МО Епифанское Кимовского района**

1. Недропользователь – ОАО «Российский железные дороги». Лицензия на пользование недрами ТУЛ 57327 ВЭ от 24.08.2005 г. Целевое назначение – добыча подземных вод на хозяйственно-питьевые и производственные нужды станции Казановка и сторонних водопользователей. Участок расположен в п. Казановка Кимовского района Тульской области.
2. Недропользователь – СПК «Муравлянский». Лицензия на пользование недрами ТУЛ 00283 ВЭ от 28.02.2011 г. Целевое назначение – разведка и добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с. Муравлянка. Участок расположен в с. Муравлянка Кимовского района Тульской области.
3. Недропользователь – ООО «Свиноводческий племремпродукт «КОРАБЛИНО». Лицензия на пользование недрами ТУЛ 00498 ВЭ от 05.11.2013 г. Целевое назначение – разведка и добыча пресных подземных вод для технологического обеспечения водой свиноводческого племремпродукта хозяйственно-питьевого водоснабжения населения д. Кораблино. Участок недр расположен восточнее д. Кораблино Кимовского района Тульской области.

 Согласно Федеральному закону №459-ФЗ от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» с 01.01.2015 г. к участкам недр местного значения отнесены участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500 м³/сутки.

## 1.7 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

## 1.7.1 Планировочные природоохранные ограничения

## К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории, земли природоохранного назначения (водоохранные зоны рек и водоемов, защитные леса, пригородные зеленые зоны, противоэрозионные насаждения, особо ценные природные объекты). Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ, ред. от 05.04.2016 с изм. от 23.06.2016 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ, ред. от 13.07.2015 г.), Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, специальными статьями Градостроительного Кодекса объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

**Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов:**

К территориям природоохранного назначения относятся водоохранные зоны, прибрежно-защитные и береговые полосы водных объектов. На данных территориях в соответствии с экологическим законодательством РФ, Водным кодексом РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для предотвращения от загрязнения почвы в пределах промышленных комплексов предусматривается ливневая канализация. Стоки перед сбросом в ливневую канализацию очищаются в грязеотстойнике с бензомаслоуловителем.

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения:

Зоны санитарной охраны (ЗСО) - территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно­защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В соответствии с п. 2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Санитарно-защитные зоны:

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, школ, лечебно- профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. Предприятия пищевых отраслей промышленности, склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятий других отраслей промышленности.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, определены размеры санитарно-защитных зон и нормативных разрывов от объектов, расположенных в границах разработки генерального плана и на сопредельных территориях. Разработанных и утвержденных проектов организации СЗЗ для предприятий, расположенных на указанной территории нет.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры:

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории муниципального образования выделяются охранные зоны: электрических сетей; газопроводов, линий и сооружений связи.

Охранные зоны электрических сетей:

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт - 10 м; 35 киловольт - 15 м; 110 киловольт - 20 м; 150, 220 киловольт - 25 м; 330, 500, 400 киловольт - 30 м; 750 киловольт - 40 м; 1150 киловольт - 55 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи:

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м.

Охранные зоны магистральных трубопроводов:

в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 (ред. от 23.11.1994) составляют:

вдоль трасс трубопроводов, - транспортирующих сжиженные углеводородные газы - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

* вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ указанных объектов на 100 м.

Охранные зоны транспортной инфраструктуры:

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. К охранным зонам железных дорог относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 25 м в каждую сторону.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

* семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
* пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
* двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

**Охранные зоны памятников истории и культуры:**

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта). Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Охранная зона устанавливается для обеспечения сохранности объекта историко-культурного наследия и прилегающей к его территории исторически сложившейся среды, для создания условий, способствующих выявлению исторической, научной, художественной или иной культурной ценности объекта историко-культурного наследия.

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия, на его историко-культурное восприятие. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения требований статьи 36 Федерального закона от 25.6.2002 № 73-ФЗ.

Памятники археологии должны быть окружены охранной зоной 50 метров от границ памятников, при группе памятников - от границ крайних объектов, для памятников археологии, которым должна быть обеспечена обозримость, радиус охранной зоны должен быть равен 200 - 300 метров.

Особо охраняемые природные территории:

Порядок использования территорий ООПТ устанавливается в соответствии с Федеральным законом об особо охраняемых природных территориях, Постановлениями местных органов власти, а также действующими градостроительными нормативами.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участкам должны быть созданы охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности и определены размеры буферных зон. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности, на территориях особо охраняемых природных территорий приводится в соответствующих отраслевых документах. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы.

Размещение зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых природных территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохранности ООПТ. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования.

## 1.7.2 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

В целом по району и по муниципальному образованию экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако, в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и качества поверхностных и подземных вод.

**Состояние поверхностных вод:**

Загрязнение поверхностных вод обусловлено деятельностью предприятий сельскохозяйственного профиля, промышленного и коммунально-жилищного комплекса городских поселений, выносом загрязняющих веществ с водосборных территорий сельскохозяйственного назначения, трансграничным переносом из сопредельных территорий.

Лаборатория филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в Кимовском районе» ведется лабораторный контроль качества воды поверхностных водоемов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

**Состояние воздушного бассейна:**

В целом состояние воздушного бассейна МО можно охарактеризовать как умеренно загрязненный.

"Данные по выбросам от автотранспорта, а также суммарные выбросы от стационарных и передвижных источников"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Всего | Сажа | Углерода оксид | Азота оксид | Углеводо-роды | Серы оксид |
| МО Епифанское |
| Ма, тыс.т/год | 0,01 | 0,003 | 0, 13 | 0,114 | 0,018 | 0,06 |
| Ма+Мп, тыс.т/год | 21,785 | 0,002 | 1,034 | 10,145 | 0,052 | 12,004 |
| МаМа+Мп | 0,51 | 85 | 15,02 | 0,02 | 56,35 | 0,01 |

**Состояние почвенного покрова:**

 Загрязнение почв - основной проблемой в муниципальном образовании (как и во всей стране) остается несовершенство системы сбора, временного хранения, транспортировки и утилизации бытовых и промышленных отходов; отмечается загрязнение почв солями тяжелых металлов, гельминтами. Отмечается несоответствие санкционированных полигонов по захоронению отходов санитарным требованиям. Отсутствует действенный контроль за упорядочением складирования ТБО, имеются хаотично возникшие свалки.

Проектом предлагается разработать и утвердить «Правила санитарного содержания благоустройства на территории муниципального образования Епифанское Кимовского района Тульской области».

## 1.7.3 Историко-культурные планировочные ограничения,

##  действующие на территории МО Епифанское

|  |
| --- |
| **Памятники археологии** |
| Курганная группа, XII - XIII вв. н.э. | 3 км западнее д. Куликовка | федеральная | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» |
| Курган на реке Мокрая Табола | В 1 км к востоку от села Суханово на правом берегу реки Тоболь | федеральная | Решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 9 апреля 1969 г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| БАРАНОВКА. СЕЛИЩЕ 1,XII-XIII вв. | 0,3 км к западу-юго-западу от деревни, мысовидный выступ левого берега р.Сизовка (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), между двумя неглубокими балками. Размеры около 150х50 м, высота над рекой 4-5 м  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БАРАНОВКА. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIII вв. | 1,5 км к западу от деревни, мысовидный выступ левого берега р. Сизовка (правый приток р. Мокрая Табола, левого притока р. Дон), между двумя балками. На пашне на расстоянии около 100 м друг от друга зафиксированы два участка культурного слоя. Размеры 150х60 и 550х60 м, располагающихся на высоте 3-5 м над рекой.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БАРАНОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ. СЕЛИЩЕ 1,XIII-XIV вв. | 0,2 км к юго-западу от деревни, пойма правого берега р. Сизовка (правый приток р. Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры 240х60 м, высота над рекой 2-6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БАРАНОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ. СЕЛИЩЕ 2,XIII-XIV вв. | Юго-восточная окраина деревни, пойма правого берега р.Сизовка (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры около 110х35 м, высота над рекой 3-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БАРАНОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ. СЕЛИЩЕ 3,XII-XIV вв. | 0,3 км к северо-востоку от юго-восточной окраины деревни, склон надпойменной террасы левого берега р.Сизовка (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к востоку от переправы. Размеры около 70х40 м, высота над рекой 7-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БЕГИЧЕВО. СЕЛИЩЕ 1 (КАЗАНОВКА 2),XII-XIII вв. | 100 м к югу от южной окраины деревни, склон левого берега р. Казановка (левого приток р. Дон). Размеры 50х20 м, высота над рекой 10-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БЕГИЧЕВО. СЕЛИЩЕ 2 (КАЗАНОВКА 2а), XIII-XIV вв. | 0,2 км к югу от южной окраины деревни, склон левого берега р. Казановка (левый приток р. Дон). На пашне, на протяжении около 200 м, выявлены два участка культурного слоя и скопления керамики Размеры около 30х30 и 30х10 м, располагающихся на высоте XIII-XIV м над рекой.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БЕГИЧЕВО. СЕЛИЩЕ 3 (КАЗАНОВКА 3),XIII-XIV вв. | Центральная часть деревни, мысовидный выступ левого берега р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 150х35 м, высота над рекой XI-XIII м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 1,XII-XIV вв. | 2,5 км к северо-западу от центра села, 1,7 км к северо-востоку от деревни Павловка, левый берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон) близ устья безымянного ручья Протянулось вдоль берега, Размеры около 320х40 м, высота над рекой 10-15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIV вв. | Около 2,5 км к северу от центра села, левый берег ручья, левого притока р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон) по обе стороны проселочной дороги. На пашне, на высоте 25-30 м над ручьем, выявлены два участка культурного слоя размеры 30х30 и 30х25 м, отстоящие друг от друга на 70 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ. СЕЛИЩЕ 3,XIII-XIV вв. | 3,2 км к северо-северо-востоку от центра села, пологий склон левого берега безымянного ручья (левый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон) между двумя небольшими оврагами. Протянулось вдоль ручья, размеры около 220х60 м, высота над ручьем 17-21 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 4,XII-XIV вв. | 3,5 км к северо-северо-востоку от центра села, правый берег безымянного ручья (левый приток р. Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к востоку от небольшого оврага. Протянулось вдоль ручья, Размеры около 100х40 м, высота над ручьем10-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 5,XII-XIV вв. | 3,3 км к северо-северо-востоку от центра села, правый берег безымянного ручья (левый приток р. Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к западу от небольшого оврага. Размеры около 55х30 м, высота над ручьем XI-XIII м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 6,XII-XIV вв. | Около 3,5 км к северо-северо-востоку от центра села, мыс левого берега безымянного ручья (левый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), при устье небольшого оврага, к западу от последнего. Протянулось вдоль берега ручья, Размеры около 240х30 м, высота над ручьем 8-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 7,XII-XIV вв. | 3,7 км к северо-северо-востоку от центра села, правый берег безымянного ручья (левый приток р. Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к западу от небольшого оврага. Размеры около 25х20 м, высота над ручьем 8-9 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 8,XII-XIV вв. | 2 км к северо-северо-западу от центра села, надпойменная терраса левого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,17 км от русла. Размеры около 35х20 м, высота над рекой 10-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 9,XII-XIII вв. |  2,7 км к северо-северо-западу от центра села, южный берег ручья, правого притока р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,12 км от русла. Размеры около 50х25 м, высота над рекой 8-9 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 10 (ВЕДИНЕЦ 1),XII-XIV вв. | 2,7 км к западо-северо-западу от центра села, 1,0 км к западу от деревни Павловка, 1,5 км к северо-западу от деревни Исаковка, правый берег р. Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), между двумя оврагами, напротив устья безымянного ручья Протянулось вдоль берега, Размеры около 1200х100 м, высота над рекой 10-15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 11 (ВЕДИНЕЦ 3),XIII-XIV вв. | 3,5 км к западо-северо-западу от центра села, левый берег р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), близ лесополосы. Размеры около 50х20 м, высота над рекой 14-15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.СЕЛИЩЕ 12 (ВЕДИНЕЦ 11),XIII-XIV вв. | 2,6 км к западо-северо-западу от центра села, пологий склон правого берега р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к юго-востоку от небольшой балки. Размеры около 40х30 м, высота над рекой 6-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВИШНЕВАЯ. СЕЛИЩЕ,XIV-XVII вв. | Северо-восточная окраина деревни, правый берег оврага Говяжий, входящего слева в долину р.Дон, 0,2 км от его устья. Протянулось вдоль оврага, Размеры около 140х60 м, высота над дном оврага 18-21 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВЛАДИМИРОВКА. СЕЛИЩЕ 1 (ВЕДИНЕЦ 9),XIII-XIV вв. | 0,5 км к западу от деревни, пологий склон балки Овсяникова протока, входящей справа в долину р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), напротив устья небольшого оврага. Размеры около 40х25 м, высота над дном балки 7-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВЛАДИМИРОВКА. СЕЛИЩЕ 2 (ВЕДИНЕЦ 10),XIII-XIV вв. | 0,5 км к западу-юго-западу от деревни, мыс левого берега р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), близ устья оврага. Протянулось вдоль берега, Размеры около 100х50 м, высота над рекой 10-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВЫГЛЯДОВКА. СЕЛИЩЕ 1 (КАЗАНОВКА 1),XII-XIII вв. |  0,25 км к юго-востоку от деревни, мыс правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон), между руслом и небольшой балкой. На пашне, на высоте 10-11 м над рекой, выявлены два участка культурного слоя и скоплений керамики Размеры около 50х20 и 30х20 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВЫГЛЯДОВКА. СЕЛИЩЕ 2 (КАЗАНОВКА 4),XII-XIII вв. | Северная окраина деревни, мыс надпойменной террасы правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон), к востоку от устья оврага. Размеры около 20х20 м, высота над рекой 10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВЫГЛЯДОВКА. СЕЛИЩЕ 3 (КАЗАНОВКА 5),XII-XIII вв. | 0,3 км к северо-востоку от северной окраины деревни, мыс левого берега р.Казановка (левый приток р.Дон), при вхождении в ее долину балки. Размеры около 20х20 м, высота над рекой XV-XVII м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). ПОСЕЛЕНИЕ,эпоха бронзы. | 0,85 км к северо-западу от деревни, склон первой надпойменной террасы правого берега р.Дон, к востоку от устья Крюковской балки. Размеры около 30х20 м, высота над рекой 5-6 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 1,XV-XVII вв. | 1 км к северо-западу от деревни, надпойменная терраса правого берега р.Дон, 0,25 км от русла. Размеры около 140х95 м, высота над рекой 12-16 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 2(ГОРКИ 1),XIII-XIV вв. | 1,5 км к северо-западу от деревни, надпойменная терраса правого берега р.Дон, 0,28 км от русла, между двумя балками. Протянулось вдоль берега, Размеры около 180х100 м, высота над поймой до 11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 3(ГОРКИ 2),XII-XIV вв. | Территория деревни, мыс надпойменной террасы правого берега р.Дон при устье оврага, вост. берег последнего. Размеры около 60х50 м, высота над рекой XII-XIV м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 4(ГОРКИ 3),XII-XIV вв. | 0,15 км к северо-востоку от восточной окраины деревни, высокая пойма правого берега р.Дон. Размеры около 75х35 м, высота над рекой 4-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 5(ГОРКИ 4),XI-XIII вв. | 1,2 км к северу от деревни, высокая пойма правого берега р.Дон, 100 м к востоку от полевой дороги. Размеры около 120х25 м, высота над рекой 6-7 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 6(ГОРКИ 5),XII-XIII вв. | 1 км к северо-северо-западу от деревни, высокая пойма правого берега р.Дон, около 60 м от русла, по обе стороны современной полевой дороги. На пашне, на высоте 6-7 м над рекой, выявлены два участка культурного слоя и скоплений керамики Размеры 100х30 и 40х30 м, располагающихся на расстоянии около 60 м друг от друга.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 7(ГОРКИ 6),XII-XIII вв. | 0,7 км к северо-западу от деревни, 0,2 км к юго-западу от деревни Старая Гать, склон первой надпойменной террасы правого берега р.Дон. Размеры около 30х20 м, высота над рекой 6-7 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 8(ГОРКИ 9),XII-XIII вв. | 2 км к юго-западу от деревни, склон левого берега балки Крюковская, входящей справа в долину р.Дон. Протянулось вдоль балки, Размеры около 320х50 м, высота над дном балки 9-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 9(ГОРКИ 10),XII-XIV вв. | 2,6 км к юго-западу от деревни, правый берег балки Крюковская, входящей справа в долину р.Дон. Протянулось вдоль балки, Размеры около 330х80 м, высота над дном балки 8-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 10(ГОРКИ 11),XII-XIII вв. | 2,2 км к юго-западу от деревни, правый берег балки Крюковская, входящей справа в долину р.Дон, близ плотины. Протянулось вдоль балки, Размеры около 180х70 м, высота над дном балки 11-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 11(ГОРКИ 12),XII-XIII вв. | 2,6 км к юго-западу от деревни, левый берег балки Крюковская, входящей справа в долину р.Дон, к востоку от лесополосы, напротив селища 10. Протянулось вдоль балки, Размеры около 240х60 м, высота над дном балки 12-16 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ(на р. Мокрая Табола).СЕЛИЩЕ 1,XII-XIV вв. | Центральная часть деревни, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), между родником и колодцем. Размеры около 80х20 м, высота над рекой XII-XIV м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ(на р. Мокрая Табола).СЕЛИЩЕ 2,XII-XIV вв. | Восточная окраина деревни, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Протянулось вдоль террасы, Размеры около 400х50-70 м, высота над рекой 7-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЕПИФАНЬ. ПОСЕЛЕНИЕ,эпоха бронзы,XVI-XVII вв. | Южная окраина поселения, 0,3 км к юго-западу от склада спиртозавода, 1,0 км к востоку-юго-востоку от южной окраины деревни Мельгуново, рядом с проселочной дорогой, левобережье р.Дон, 0,8 км к юго-востоку от русла. Размеры около 35х20 м, высота над поймой 3-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЕПИФАНЬ. СЕЛИЩЕ 1,XVI-XVII вв. | Территория поселения, 0,15 км к югу от центра, мыс левого коренного берега р.Дон, 0,55 км от русла. Размеры около 90х55 м, высота над поймой 18-20 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЕПИФАНЬ. СЕЛИЩЕ 2,2-ая пол. XVI - сер.XVII в. | Около 5 км к северу от поселения, правый берег р.Лютая (левый приток р.Дон), в р-не Кимовского водохранилища. Площадь около 30 га.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. ПОСЕЛЕНИЕ (ЖУРИШКИ 4), эпоха бронзы,XII-XIII вв., XVI-XVII вв. | Северо-восточная часть деревни, пологий левый склон балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, между домами и прудом. Размеры около 300х100 м, высота над прудом 8-9 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 1,XII-XIII вв. | 0,4 км к юго-востоку от деревни, пологий правый склон балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон. Протянулось вдоль балки, Размеры около 200х50 м, высота над дном балки 6-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIII вв. | 0,26 км к юго-востоку от деревни, пологий правый склон балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, 50 м к северо-востоку от автодороги в деревне Устье. Размеры около 40х20 м, высота над дном балки 10-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 3,XII-XIII вв. | Южная часть деревни, пологий правый склон балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, между дорогой и прудом. Протянулось вдоль балки, Размеры около 140х30 м, высота над дном балки до 12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 4 (ЖУРИШКИ 5),XII-XIII вв. | 0,7 км к юго-востоку от деревни, пологий левый склон балки Журишки, входящей слева в р.Дон, 100 м к югу от сада. На пашне, на высоте 5-7 м над дном балки, выявлены два участка культурного слоя Размеры около 30х30 м, расстояние между которыми около 50 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 5 (ЖУРИШКИ 6),XII-XIII вв. | 0,4 км к юго-востоку от деревни, пологий правый склон балки Журишки, входящей слева в р.Дон, 50 м к северо-востоку от шоссе Кимовск - Устье. Размеры около 30х20 м, высота над дном балки 7-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 6 (ЖУРИШКИ 7),XVI-XVII вв. | 0,6 км к юго-востоку от деревни, пологий склон одного из отрогов балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, 60 м к юго-востоку от сада. Размеры около 120х30 м, высота над дном балки 7-8 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 7 (ЖУРИШКИ 8),XVI-XVII вв. | 0,8 км к юго-востоку от деревни, пологий склон одного из отрогов балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, 0,18 км к западу от опушки Бучальского леса, 0,22 км к юго-востоку от сада. Размеры около 80х20 м, высота над дном балки 5-6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 8 (ЖУРИШКИ 9),XVI-XVII вв. | 0,8 км к юго-востоку от деревни, правый склон балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, 0,2 км к западу от опушки Бучальского леса. Размеры около 90х25 м, высота над дном балки XIII-XIV м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЗАДОНЩИНА. СЕЛИЩЕ,XII-XIV вв. | Северо-западная окраина деревни, пологий склон высокой надпойменной террасы левого берега р.Дон, к востоку от оврага, между двух полевых дорог. Размеры около 40х40 м, высота над рекой 22-24 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ИСАКОВКА. СЕЛИЩЕ,XII-XIV вв. | 0,6 км к западу от водокачки в деревне, пологий северный склон балки на правобережье р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), около 0,7 км от русла, 70 м к западу от ЛЭП. Протянулось вдоль балки, Размеры около 160х55 м, высота над дном балки 9-11 м. На пашне зафиксированы четыре участка культурного слоя, отстоящие друг от друга на 20-50 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ИСАКОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ. СЕЛИЩЕ,XII-XIV вв. | 0,25 км к юго-западу от деревни, правый коренной берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у дороги в деревне Красное. Размеры около 400х100 м, высота над рекой 27-35 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ИСАКОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ. ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК,XII-XIV вв. | Около 0,25 км к югу от деревни, правый коренной берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,25 км от русла, у дороги в деревне Красное, неподалеку от селища. Размеры около 60х50 м, высота над рекой 30-32 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 1 (КАЗАНОВКА 6),XII-XIII вв. | 0,6 км к юго-востоку от поселения, пологий склон правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 40х40 м, высота над рекой 8-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 2 (КАЗАНОВКА 7),XII-XIII вв. | Центральная часть поселения, пологий склон правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон), по обе стороны небольшой балки. Территория памятника распахивается под огороды, частично занята строениями. Выявлены два участка культурного слоя Размеры около 30х30 м, располагающиеся на расстоянии около 100 м друг от друга на высоте 8-10 м над рекой.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 3 (КАЗАНОВКА 8),XII-XIII вв. | 0,25 км к северо-востоку от поселения, мысовидный выступ правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 50х40 м, высота над рекой XII-XIV м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 4 (КАЗАНОВКА 9),XII-XIII вв. | Западная окраина поселения, правобережье р.Казановка (левый приток р.Дон), 1,15 км от русла. Размеры около 20х20 м, высота над рекой 9-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 5 (КАЗАНОВКА 10), XII-XIII вв. | Западная окраина поселения, 100 м к западу от террикона, правый берег запруженного ручья, правого притока р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 130х50 м, высота над ручьем 4-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 6 (КАЗАНОВКА 11), XII-XIII вв. | Западная часть поселения, правый берег ручья, правого притока р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 30х30 м, высота над ручьем 4-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 7 (КАЗАНОВКА 12), XII-XIII вв. | 0,4 км к востоку от поселения, склон правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 45х20 м, высота над рекой XIII-XIV м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 8 (КАЗАНОВКА 13), XVI-XVII вв. |  Северо-восточная окраина поселения, склон правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон), 50 м от моста. Размеры около 50х30 м, высота над рекой 14-15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 9 (КАЗАНОВКА 14), XII-XIII вв. | 4 км к северо-востоку от поселения, пологий склон правого берега балки Казановская, входящей в долину р.Казановка (левый приток р.Дон), между дорогой Епифань - Куркино и прудом. Протянулось вдоль балки, Размеры около 500х70 м, высота над дном балки 5-6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 10 (КАЗАНОВКА 16), XVI-XVII вв. | 3,8 км к северо-востоку от поселения, пологий склон правого берега балки Казановская, входящей в долину р.Казановка (левый приток р.Дон), 0,2 км к западу от пруда. Размеры около 100х80 м, высота над дном балки 3-4 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОВАЛЕВКА. СЕЛИЩЕ,XV-XVI вв. | Восточная окраина деревни, левый берег р. Улыбыш (левый приток р. Проня, правого притока р. Ока). Размеры около 230х140 м, высота над рекой 3-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 1,XII-XIV вв. | 0,3 км к западу от деревни, мыс правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон) при устье оврага, левый берег последнего. Размеры около 170х120 м, высота над рекой 7-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIV вв. | 0,5 км к юго-западу от водокачки в деревне, первая надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). На пашне, на высоте 5-9 м над рекой, на площади около 260х150 м выявлены четыре участка культурного слоя и скопления керамики Размеры от 35х25 до 40х40 м, расстояние между которыми от 35 до 75 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 3,XII-XIII вв. | 100 м к западу от деревни, высокая пойма правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у проселочной дороги. На пашне, на высоте 4-5 м над рекой, выявлены два участка нарушенного культурного слоя Размеры около 25х20 м, находящиеся на расстоянии около 80 м друг от друга.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 4,VIII-X, XI-XIII вв. | 0,5 км к северо-западу от водокачки в деревне, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у проселочной дороги. Протянулось вдоль края террасы, Размеры 210х35 м, высота над рекой 7-14 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 5,Ранний железный век, XII-XIII вв. | 0,7 км к юго-востоку от деревни, краевая часть надпойменной террасы левого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у изгиба русла. Размеры около 70х30 м, высота над рекой 10-11 м. Культурный слой толщиной 0,15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 6,Ранний железный век, 2-я пол. 1-го тыс. н.э., XII-XIII вв. | 1 км к югу от деревни, краевая часть надпойменной террасы левого берега р. Мокрая Табола (левый приток р. Дон), около 0,2 км к северо-северо-востоку от городища Устье. Размеры 55х45 м, высота над рекой 8-9 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОРАБЛИНО. ПОСЕЛЕНИЕ 1 (КОРАБЛИНО 3), неолит, XII-XIII вв. | 0,5 км к западу от деревни, невысокое всхолмление в пойме левого берега р. Дон, 0,2 км к северу от устья р. Федосовка. Размеры около 25х20 м, высота над рекой около 2 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОРАБЛИНО. ПОСЕЛЕНИЕ 2 (КОРАБЛИНО 4), эпоха бронзы,XII-XIII вв. | 0,8 км к юго-западу от деревни, невысокое всхолмление в пойме левого берега р.Дон, 80 м от русла. Размеры около 20х20 м, высота над рекой 3-4 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОРАБЛИНО. СЕЛИЩЕ 1,XIII-XIV вв. | 0,7 км к юго-западу от деревни, мыс первой надпойменной террасы левого берега р. Дон при устье р .Федосовка, правый берег последней. Размеры около 230х200 м, высота над рекой 4-9 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОРАБЛИНО. СЕЛИЩЕ 2,XIII-XIV вв. | 0,4 км к западу от деревни, первая надпойменная терраса левого берега р. Федосовка (левый приток р. Дон). Протянулось вдоль берега, Размеры около 150х95 м, высота над рекой 4-7 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОРАБЛИНО. СЕЛИЩЕ 3 (КОРАБЛИНО 5),XVI-XVII вв. | 0,7 км к западу-юго-западу от деревни, пойма левого берега р.Дон, около 0,2 км от русла. Размеры около 160х80 м, высота над рекой до 5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ. ПОСЕЛЕНИЕ 1, эпоха бронзы,XII-XIV вв. | 0,37 км к северо-западу от деревни, пологий склон правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры не менее 20х15 м, высота над рекой 11-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ. ПОСЕЛЕНИЕ 2 (КРАСНОЕ 1А), эпоха бронзы. | 0,35 км к западу от деревни, правый берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), на поле. Размеры 100х70 м, высота над рекой 15-18 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.СЕЛИЩЕ 1 (КРАСНОЕ 2),XII-XIV вв. | 0,6 км к западо-северо-западу от деревни, пологий склон правого берега оврага, входящего в долину р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 50х35 м, высота над дном оврага XIII-XV м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.СЕЛИЩЕ 2 (КРАСНОЕ 3),XII-XIV вв. | 1 км к западу от деревни, пологий склон правого берега оврага, входящего справа в долину р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Протянулось вдоль оврага, Размеры около 90х50 м, высота над дном оврага 11-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.СЕЛИЩЕ 3 (КРАСНОЕ 4),XII-XIV вв. | 0,6 км к северо-западу от деревни, пологий склон левого берега оврага, входящего справа в долину р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). На пашне, на высоте XV-XVII м над дном оврага, зафиксированы два участка культурного слоя Размеры 30х25 и 40х25 м, находящиеся в 100 м друг от друга.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.СЕЛИЩЕ 4 (КРАСНОЕ 5),XII-XIV вв. | 1 км к западу от деревни, пологий склон левого берега оврага, входящего справа в долину р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 65х35 м, высота над дном оврага до 14 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.СЕЛИЩЕ 5 (КРАСНОЕ 6),XII-XIV вв. | 1,2 км к западу от деревни, пологий склон левого берега оврага, входящего справа в долину р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 90х45 м, высота над дном оврага 5-7 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.СЕЛИЩЕ 6 (КРАСНОЕ 7),XVI-XVII вв. | 2,5 км к северо-западу от деревни, верховья безымянного урочища на правобережье р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), северная опушка Бучальского леса. Размеры около 160х60 м, высота над ручьем 2-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.СЕЛИЩЕ 7,XVI-XVII вв. | 2,8 км к северо-западу от деревни, пологий южный склон балки на правобережье р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у опушки Бучальского леса. Размеры около 100х50 м, высота над дном балки 5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СТОЯНКА,кон. 4-го - 1-ой пол. 3-го тыс. до н.э. | 1 км к востоку-северо-востоку от центра села, небольшое всхолмление в пойме левого берега р.Дон в 0,2 км к западо-северо-западу от устья р.Мокрая Табола. Протянулось вдоль всхолмления. Размеры около 140х75 м, высота над рекой 6-7 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СЕЛИЩЕ 1,XV-XVI вв. | Восточная окраина села, 0,4 км к северо-востоку от центра, правый берег р.Дон, 0,25 км от русла, к северу от устья оврага. Размеры около 230х110 м, высота над рекой 5-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIII вв. | 2 км к северо-западу от центра села, левый берег р.Дон, к юго-востоку от устья оврага. Протянулось вдоль берега, Размеры около 720х120 м, высота над рекой 7-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СЕЛИЩЕ 3,XII-XIII вв. | 2,3 км к северо-западу от центра села, мыс левого берега р.Дон, 0,13 км к северо-западу от селища 2. Размеры около 80х45 м, высота над рекой XI-XIII м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МАРЧУГИ. СЕЛИЩЕ,XIV-XVI вв. | 100 м к юго-востоку от деревни, левый берег р.Улыбыш (левый приток р.Проня, правого притока р.Ока), у ее излучины. Протянулось вдоль берега. Размеры около 200х60 м, высота над рекой 4-6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 1,XII-XIII вв., XVI-XVII вв. | У вост. окраины деревни, левый берег р.Казановка (левый приток р.Дон), 100 м от русла, к юго-востоку от пруда. Размеры около 150х25 м, высота над рекой 7-9 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIII вв. | Территория деревни, левый берег р.Казановка (левый приток р.Дон), восточный берег пруда. Размеры около 130х40 м, высота над прудом 4-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 3,XII-XIII вв. | 0,3 км к югу от деревни, склон правого берега балки Казановская, входящей слева в долину р.Казановка (левый приток р.Дон), к западу от пруда. Протянулось вдоль балки. Размеры около 280х50 м, высота над прудом 2-4 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 4,XII-XIII вв. | Южная окраина деревни, левый пологий склон балки Казановская, входящей слева в долину р.Казановка (левый приток р.Дон), к югу от полевой дороги. Протянулось вдоль балки. Размеры около 300х65 м, высота над дном балки 5-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 5,XII-XIII вв. | Восточная окраина деревни, пологий склон левого берега балки Казановская (левый приток р.Казановка, левого притока р.Дон), 50 м к востоку от дамбы, на огородах. Размеры 40х35 м, высота над водой 2-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 6,XII-XIII вв. | 1,7 км к востоку от деревни, пологий склон левого берега балки в истоках р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к западу от грунтовой дороги. Размеры около 200х75 м, высота над дном балки 1-2 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОЛОДЕНКИ. СЕЛИЩЕ 1,XIV-XVII вв. | Южная окраина села, 1 км к юго-западу от центра, склон первой надпойменной террасы левого берега р.Муравлянка (левый приток р.Молоденка, правого притока р.Сухая Табола, левого притока р.Дон), 0,3 км выше устья. Размеры 170х100 м, высота над рекой 6-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОЛОДЕНКИ. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIV вв. | 0,5 км к юго-западу от с., 2,0 км к северо-северо-востоку от центра, мыс левого берега р.Сухая Табола (левый приток р.Дон), напротив устья р.Молоденка. Размеры 150х60 м, высота над рекой 9-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОЛОДЕНКИ. СЕЛИЩЕ 3,XII-XIV вв. | 1,0 км к юго-западу от с., 2,5 км к юго-юго-западу от центра, первая надпойменная терраса левого берега р.Сухая Табола (левый приток р.Дон), к югу от небольшой лощины. Размеры 120х70 м, высота над рекой 8-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СТОЯНКА 1 (МОНАСТЫРЩИНА 4) неолит. | 0,3 км к востоку-северо-востоку от центра села, мыс высокой поймы левого берега р.Дон при устье р. Непрядва. Размеры около 45х15 м, высота над рекой до 5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СТОЯНКА 2 (БЕРЕЗОВКА 3), неолит. | Около 2 км к северо-западу от западной окраины села, около 1км к северо-востоку от с. Березовка Богородицкого р-на, пойма левого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон). Размеры около 30х15 м, высота над рекой 3 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. ПОСЕЛЕНИЕ (МОНАСТЫРЩИНА 2, 2А, 2Б),мезолит, неолит, эпоха бронзы,XII-XIV вв. |  0,2 км к востоку-северо-востоку от центра села, пойма левого берега р.Дон при устье р.Непрядва, 80 м к юго-западу от стоянки 1. Размеры около 80х15 м, высота над рекой 5-6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 1,XV-XVI вв. | Южная окраина села, надпойменная терраса правого берега р.Дон. Размеры около 275х150 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 2 (МОНАСТЫРЩИНА 3)XII-XIV вв. | 0,2 км к востоку от восточной окраины села, мыс правого коренного берега р.Дон при устье оврага, вост. берег последнего. Размеры около 170х150 м, высота над рекой 25-26 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 3 (МОНАСТЫРЩИНА 5) XII-XIV вв. | 3 км к западо-северо-западу от центра села, надпойменная терраса левого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон) по обе стороны небольшого оврага. Размеры около 420х120 м, высота над рекой 7-17 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 4 (МОНАСТЫРЩИНА 6),XVI-XVII вв. | 0,6 км к западу от центра села, надпойменная терраса правого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон) между двумя небольшими оврагами. Размеры около 180х50 м, высота над рекой 9-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 5 (МОНАСТЫРЩИНА 7) XII-XIV вв. | 1,5 км к западу от центра села, пойма левого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон), около 1 км к востоку от селища 3. Размеры около 45х30 м, высота над рекой 4 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 6 (МОНАСТЫРЩИНА 8),XIII-XIV вв. | 0,2 км к северу от северо-восточной окраины села, мысовидный выступ высокой поймы левого берега р.Дон напротив устья р.Непрядва. Размеры около 150х70 м, высота над рекой 4 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 7 (МОНАСТЫРЩИНА 9) XIV-XVII вв. | 1,3 км к востоку от центра села, высокая пойма левого берега р.Дон. Размеры не определены, высота над рекой 9 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 8 (МОНАСТЫРЩИНА 10), XIII-XIV вв. | 0,2 км к северу от центра села, пологий склон первой надпойменной террасы левого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон). Размеры не менее 20х20 м, высота над рекой 6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 9 (СМОЛКА 1),XII-XIV вв. | 4 км к югу от южной окраины села, правый берег р.Смолка (правый приток р.Дон), в ее верховьях, 1 км к юго-западу от урочища Зеленая дубрава. Размеры около 80х30 м, высота над рекой 12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 10 (СМОЛКА 2),XII-XIII вв. | 3 км к югу от южной окраины села, левый высокий берег р.Смолка (правый приток р.Дон), 0,7 км к юго-западу от юго-восточной окраины урочища Зеленая дубрава. Размеры около 40х40 м, высота над рекой 10-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 11 (СМОЛКА 3),XII-XIV вв. | Около 3 км к югу от южной окраины села, левый берег р.Смолка (правый приток р.Дон), 0,12 км к северо-востоку от селища 10, к востоку от небольшой балки. Размеры не установлены, высота над рекой 10-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 12 (СМОЛКА 4),XII-XIV вв. | 2,5 км к югу от южной окраины села, левый берег р.Смолка (правый приток р.Дон), в ее верховьях, 0,7 км к западу от моста. Размеры около 100х45 м, высота над рекой 5-7 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 13 (БЕРЕЗОВКА 4),XIII-XIV вв. | Около 2 км к западу от западной окраины села, около 1,2 км к юго-востоку от центра в с. Березовка Богородицкого р-на, надпойменная терраса правого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон). Размеры около 90х40 м, высота над рекой 11-14 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА.СЕЛИЩЕ 14 (БЕРЕЗОВКА 5),XIII-XIV вв. |  Около 1,8 км к западу от западной окраины села, около 1,5 км к юго-востоку от центра в с. Березовка Богородицкого р-на, первая надпойменная терраса правого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон). Размеры около 90х65 м, высота над рекой до 6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 15 (БЕРЕЗОВКА 4А), XIV-XVII вв. | 2 км к северо-западу от с., территория бывшей д. Рыбий Верх, правый коренной берег р.Непрядва (правый приток р.Дон) при устье балки Рыбий верх. На пашне по обе стороны балки, на высоте около 29-30 м над рекой, зафиксированы два участка культурного слоя Размеры 350х35 и 100х100 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК,XII-XIII вв. | Восточная окраина села, 30 м к северо-востоку от усадьбы В.М. Лабзина, мыс правого коренного берега р.Дон при устье оврага. Размеры не установлены, высота над рекой около 26 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МУРАВЛЯНКА. СЕЛИЩЕ,XVI-XVII вв. | Северная окраина деревни, мыс высокой поймы правого берега р.Дон при устье р.Муравлянка. Размеры около 80х70 м, высота над рекой 3-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЫЗОВКА. СЕЛИЩЕ,XVI-XVII вв. | 1 км к юго-востоку от юго-восточной окраины деревни, надпойменная терраса правого берега р.Дон в месте ее излучины, напротив деревни Милославщина. Размеры около 135х65 м, высота над рекой 12-15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ОЛЬХОВЕЦ. СЕЛИЩЕ 1,XII-XIV вв. |  Восточная окраина деревни, склон надпойменной террасы правого берега ручья Гремячий (левый приток р.Дегтярка, правого притока р.Сухая Табола, левого притока р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Протянулось вдоль ручья, Размеры около 200х60 м, высота над ручьем 8-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ОЛЬХОВЕЦ. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIV вв. | Западная окраина деревни, левый берег ручья Полуньевский (правый приток р. Дегтярка, правого притока р. Сухая Табола, левого притока р. Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Протянулось вдоль ручья, Размеры около 250х50 м, высота над ручьем 5-9 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ОТРАДА. СЕЛИЩЕ,XVI-XVII вв. | 1,4 км к северо-востоку от деревни, верховья одного из отрогов балки Казановская в бассейне р.Казановка (левый приток р.Дон), к югу от опушки леса. Размеры около 220х100 м, высота над дном балки до 12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 1 (ГРЯЗНОВКА),XV-XVII вв. | 2,7 км к юго-западу от деревни, пологий склон левого берега балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), к северу от проселочной дороги, к юго-западу от небольшого оврага. Размеры не менее 20х20 м, высота над дном балки 14-15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 2,XV-XVII вв. | 2,5 км к юго-западу от деревни, пологий склон левого берега балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), урочище Грязново, между двумя оврагами. Протянулось вдоль балки. Размеры около 450х75 м, высота над дном балки 18-22 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 3,XIV-XVII вв. |  2,3 км к югу от деревни, пологий склон левого берега балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), урочище Грязново, к востоку от небольшого оврага. Размеры около 100х90 м, высота над дном балки 9-15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 4,XII-XIII вв. | 3 км к юго-востоку от деревни, пологий склон одного из отрогов балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон). Размеры около 300х150 м, высота над дном отрога балки 6-7 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 5,XII-XIII вв. | 1,5 км к юго-востоку от деревни, пологий склон северного берега одного из отрогов балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), 0,17 км к северу от селища 4. Размеры около 60х25 м, высота над дном балки 7-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 6,XII-XIII вв. | Около 1,5 км к юго-востоку от деревни, пологий склон одного из отрогов балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), 0,25 км к востоку от селища 5. Протянулось вдоль отрога балки. Размеры около 100х15 м, высота над дном балки 7-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 7,XII-XIII вв. | 1,7 км к юго-востоку от деревни, правый берег одного из отрогов балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), 0,15 км от родника, на опушке леса. Размеры около 60х40 м, высота над дном балки 10-12 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 8,XII-XIII вв. | 1,7 км к юго-востоку от деревни, левый берег одного из отрогов балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), 0,4 км к западу от родника. На распаханном поле зафиксированы два участка культурного слоя. Размеры около 17х15 и 18х12 м, находящиеся на расстоянии 50 м друг от друга на высоте 10-11 м над дном балки.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 9,XII-XIII вв. | 1,7 км к юго-востоку от деревни, с севера ограничено левым бортом балки Грязновской. Размеры около 48х100 м. Делиться на два скопления, разделенных ложбиной, на высоте 3-4 м над дном балки. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 1,XV-XVII вв. | У западной окраины села, высокая надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 240х130 м, высота над рекой XV-XVII м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 2,XII-XIII вв. | 2 км к северу от центра села, правый коренной берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у верховьев оврага, 0,12 км к юго-западу от городища Дорожень. Размеры около 125х60 м, высота над рекой 46-49 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 3,XII-XIV вв. | 1,5 км к северу от центра села, склон правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). На пашне, на площади около 360х120 м, на высоте от 5 до 24 м над рекой, выявлены шесть скоплений керамики. Размеры от 12х10 до 40х35 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 4,XII-XIV вв. | 1,5 км к северо-северо-востоку от центра села, небольшое всхолмление в пойме правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у полевой дороги. Размеры не менее 15х15 м, высота над рекой 3,5-4,0 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 5,XII-XIV вв. | 1 км к северо-востоку от центра села, надпойменная терраса левого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры не менее 20х15 м, высота над рекой 11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 6,XII-XIV вв. |  0,7 км к северо-востоку от центра села, надпойменная терраса левого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). На пашне, на площади около 130х35 м, на высоте 9-11 м над рекой, выявлены три скопления керамики диаметром около 20 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 7,XII-XIV вв. | 0,4 км к северо-востоку от центра села, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 80х30 м, высота над рекой XII-XIV м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 8,XII-XIV вв. | 1,2 км к востоку от центра села, 0,3 км к востоку от его восточной окраины, первая надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 50х30 м, высота над рекой 6-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.СЕЛИЩЕ 9,XII-XIV вв. | 1,5 км к востоку от центра села, 0,3 км к северу от песчаного карьера, пологий склон правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры 35х35 м, высота над рекой 5-6 м. Исследовано (А.Н. Наумов, 1996 г.) 356 кв. м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 1 (СЕБИНКА 1),XII-XIII вв. | 3,2 км к юго-западу от центра села, правый берег балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон. Размеры не менее 30х30 м, высота над дном балки 10-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 2 (СЕБИНКА 2),XII-XIII вв. | Около 3,2 км к юго-западу от центра села, пологий склон балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон. Размеры не менее 35х30 м, высота над дном балки 9-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 3 (СЕБИНКА 3),XII-XIII вв. | Около 3,2 км к юго-западу от центра села, пологий склон левого берега балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон, к югу от небольшого оврага. Размеры не менее 30х30 м, высота над дном балки 8-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 4 (СЕБИНКА 4),XII-XIII вв. |  2,5 км к юго-западу от центра села, мыс правого берега балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон. Размеры 60х40 м, высота над дном балки 10-14 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 5 (СЕБИНКА 5),XII-XIII вв. | Около 2,5 км к юго-западу от центра села, левый берег балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон, между двумя небольшими оврагами. Протянулось вдоль балки, Размеры около 300х60 м, высота над дном балки 10-14 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 6 (СЕБИНКА 6),XII-XIII вв. | 0,25 км к западу от водокачки в селе, на обоих берегах балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон. На пахотном поле, на площади около 1600х300 м, на высоте 2-4 м над дном балки зафиксировано десять участков культурного слоя.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 7 (СЕБИНКА 7),XII-XIII вв. | 1 км к юго-западу от центра села, пологий склон балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон. На пахотном поле, на площади около 450х360 м, зафиксировано пять участков культурного слоя Размеры 30-40х35 м, располагающихся на высоте 2-5 м над дном балки.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ. ПОСЕЛЕНИЕ,эпоха бронзы,XII-XIV вв. | Юго-восточная окраина деревни, высокая пойма левого берега р.Дон, 0,3 км от русла, к югу от остатков противотанкового рва. Размеры около 80х45 м, высота над рекой 4-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ.СЕЛИЩЕ 1,XIV-XVII вв. | 1 км к востоку-юго-востоку от восточной окраины деревни, у бывшей д. Култуково, склон надпойменной террасы правого берега р.Дон, между двумя небольшими оврагами. Размеры около 170х60 м, высота над рекой 10-13 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ.СЕЛИЩЕ 2,XIV-XVII вв. | 0,2 км к востоку от восточной окраины деревни, мыс первой надпойменной террасы левого берега р.Дон при вхождении в ее пойму оврага. Протянулось вдоль террасы, Размеры около 350х130 м, высота над рекой 5-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ.СЕЛИЩЕ 3,XII-XIV вв. | 0,6 км к В от восточной окраины деревни, мыс левого берега р.Дон, при устье оврага. Размеры около 80х40 м, высота над рекой XIV-XVI м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ.СЕЛИЩЕ 4,XII-XIV вв. | 1,1 км к востоку от восточной окраины деревни, мыс левого берега р.Дон, при вхождении в ее долину оврага, к юго-юго-западу от селища 3. Размеры около 45х45 м, высота над рекой 7-10 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ. СЕЛИЩЕ 5 (ТАТИНКИ 6),XII-XIV вв. | 0,15 км к югу от восточной окраины деревни, пойма левого берега р.Дон, 0,15 км от русла, к югу от противотанкового рва. Размеры около 130х80 м, высота над рекой 5-7 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ. СЕЛИЩЕ 6 (ТАТИНКИ 4А),XIVв. | 1,4 км к востоку от деревни, склон надпойменной террасы левого берега р.Дон, к западу от небольшой балки. Протянулось вдоль террасы, Размеры около 260х40 м, высота над рекой 10-13 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ.СЕЛИЩЕ 7 (ТАТИНКИ 4Б),XIVв. | 1,6 км к востоку от деревни, склон первой надпойменной террасы левого берега р.Дон. Размеры 60х30 м, высота над рекой 10-13 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ. ПОСЕЛЕНИЕ 1,эпоха бронзы. | 1,6 км к северу от деревни, правый коренной берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,25 км от русла, к западу от грунтовой дороги. Размеры около 30х30 м, высота над рекой 41 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ. ПОСЕЛЕНИЕ 2,эпоха бронзы. | 1 км к северо-северо-востоку от деревни, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). На пашне, на высоте 9-12 м над рекой, выявлены два участка культурного слоя и находок керамики Размеры 80х30 и 30х30 м, находящиеся на расстоянии 140 м друг от друга.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ.СЕЛИЩЕ 1,Ранний железный век | Около 1 км к северу от деревни, высокая надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), к западу от вала городища. Размеры около 40х30 м, высота над рекой 34-37 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ.СЕЛИЩЕ 2,XV-XVII вв. | 1,5 км к северо-западу от деревни, высокая надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), к северу от городища. Размеры около 300х50 м, высота над рекой 30-35 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ.СЕЛИЩЕ 3,XIII-XIV вв. | 1,7 км к северу от деревни, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,14 км к югу от оврага. Размеры около 60х30 м, высота над рекой XIV-XVII м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ. ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК.XIII-XIV вв. | 1,4 км к северу от деревни, правый коренной берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,25 км от русла, 0,35 км к северо-западу от городища. Размеры около 35х20 м, высота над рекой около 40 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 1,XII-XIII вв. | Центральная часть деревни, пологий склон левого берега балки, входящей слева в р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Протянулось вдоль балки, Размеры около 250х70 м, высота над дном балки 6-15 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIII вв. | Центральная часть деревни, пологий склон правого берега балки, входящей слева в р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), при ее устье. Протянулось вдоль балки, Размеры около 300х30-40 м, высота над дном балки 5-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 3,XII-XIII вв. | Центральная часть деревни, пологий склон правого берега р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры около 20х22 м, высота над рекой 3-4 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 4,XII-XIII вв. | 0,3 км к юго-западу от юго-западной окраины деревни, пологий склон оврага на правом берегу р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), 100 м к западу от полевой дороги. Размеры около 40х40 м, высота над рекой 9-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 5,XII-XIII вв. | 0,4 км к западу от западной окраины деревни, пологий склон мыса между двумя оврагами, входящими в пойму р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к северу и югу от ЛЭП. Размеры около 200х70 м, высота над рекой 10-11 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 6 (ВЕДИНЕЦ 4),XIII-XIV вв. | 1,3 км к востоку от деревни, пологий склон левого берега р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры 110х40 м, высота над рекой 5-7 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 7 (ВЕДИНЕЦ 5),XII-XIII вв. | 1,6 км к юго-востоку от деревни, правый берег ручья, правого притока р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры около 30х30 м, высота над ручьем6-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ХИТРОВЩИНА. СЕЛИЩЕ,XV-XVI вв. | Восточная окраина деревни, пойма левого берега р.Улыбыш (левый приток р.Проня, правого притока р.Ока). Размеры около 250х180 м, высота над рекой 2-6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ХОВАНЩИНА. СЕЛИЩЕ,XII-XIV вв. | 2 км к юго-западу от южной окраины деревни, к юго-западу от развалин бывшей усадьбы «Барятино», левый берег р.Сухая Табола (левый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры около 120х60 м, высота над рекой 5-9 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ШАТАЛОВКА. СЕЛИЩЕ 1,XIII-XIV вв. | Западная окраина деревни, надпойменная терраса правого берега р.Сухая Табола (левый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), у плотины. Размеры около 50х50 м, высота над рекой XIII-XIV м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ШАТАЛОВКА. СЕЛИЩЕ 2,XIII-XIV вв., XVI-XVII вв. | Центральная часть деревни, склон первой надпойменной террасы правого берега р.Сухая Табола (левый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон, 0,5 км к северо-западу от селища 1. Протянулось вдоль террасы, Размеры около 300х70 м, высота над рекой 5-9 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ШЕВЫРЕВО. СЕЛИЩЕ,XVI-XVII вв. | Западная окраина села, левый коренной берег р.Дон, 0,35 км к востоку от берега. Размеры 215х75 м, высота над поймой 4-6 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище 9 у п. БлаговещенскийЭпоха бронзы, XII-XIV, XVI-XVII вв. | Расположено на левом берегу Пронского водохранилища на мысовидно останце в 3600 м к северо-востоку от пос. Апарки, и в 4000 м. к северо-западу от поселка Благовещенский, на месте бывшего села Александровка (Нижнее Городище). | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище Вединец 1ау с. Бучалки.конец XII-XIII вв. | Расположено в 3,1 км к западу от церкви с. Бучалки, в 1,45 км к юго-западу от пункта триангуляции геосети, на пологом правом прибалочном склоне ручья, впадающем в р. Вединец. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СЕЛИЩЕ 2,XII-XIII вв. | Северо-западная окраина села, в 0,45 км к северо-западу от церкви, правый берег р. Смолка, при устье безымянного ручья. Размеры около 50х40 м, высота над рекой 3-5 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СЕЛИЩЕ 3,XVI-XVII вв. | Северо-западная окраина села, в 0,4 км к северу от церкви села, правый берег р.Дон, к востоку от устья р. Смолка, Размеры около 200х85 м, высота над рекой 5-8 м.  | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Татинки.Шлюз Ивановской водной системы, начало XVIII в. (Кимовский район Тульской области) | Расположен в 0,4 км к юго-западу от д. Татинки, по обоим берегам высокой поймы и в русле р. Дон. Площадь памятника около 3500 кв. м. (70х50 м). | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Монастырщино, селище 16 (Смолка 5), 12-13 вв. | Расположено в 2,2 км к югу от с. Монастырщино, на левой стороне балки Верходуб, притока р.Смолка, в непосредственной близости от ее впадения. Высота над дном балки – 14-16 м. Площадь памятника около 1600 кв. м. (40х40 м). | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Монастырщино, стоянка 3 (Березовка 4Б), неолит | Расположена на высокой пойме правого берега реки Непрядва, в 1,5 км к востоку от деревни Куликовка. Высота над урезом воды – 3-4 м. Поверхность памятника задернована. Площадь памятника (по данным бурения) около 600 кв.м. (50 х 12 м). | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Монастырщино, стоянка 4, неолит (Кимовский район Тульской области) | Обнаружена в обрыве левого берега р.Дон в 120 метрах к северу от села и 140 метрах к востоку от впадения в Дон р.Непрядвы. Находка неолитического горшка сдела на урезе воды. Предполагаемая площадь стоянки около 400 кв. м. (20х20 м). Высота над урезом воды до 2 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Зеленая дубрава | территория, ограниченная н.п.Даниловка, Ивановка, Сабуров (Куркинский р-н), Куликовка, Монастырщина (Кимовский р-н), Кичевский (Богородицкий р-н), с. Монастырщина, 2 км южнее села, урочище Зеленая Дубрава (Кимовский р-н) | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| Нижний Дубик |  | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| река Смолка |  | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| Татинские броды | д.Татинки, 6 км восточнее деревни, урочище Татинские броды (Кимовский р-н) | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| чугунный монумент, сооруженный в 1848 г. в честь победы Дмитрия Донского над татаро-монгольскими завоевателями | д.Ивановка, 1,5 км северо-восточнее деревни, урочище Красный Холм (Куркинский р-н) | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| церковь Сергия Радонежского, построенная в 1915 г. по проекту А.В.Щусева | д.Ивановка, 1,5 км северо-восточнее деревни, урочище Красный Холм (Куркинский р-н) | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| Городище "Дарожень", XVI-XVII вв. н. э. | 2 км восточнее д. Судаково | выявленный |  |
| Городище, II-V вв. н. э.  | 1,5 км юго-восточнее д. Устье | выявленный |  |

|  |
| --- |
| **Памятники градостроительства и архитектуры** |
| **№ п/п** | **Наименование и датировка****памятника** | **Местонахождение (адрес) памятника** | **Документ о принятии на госохрану, категория охраны** |
| 1 | Церковь Успенская с колокольней и оградой, XVIII в. | Кимовский район пос. Епифань, ул. Малая Донская, д.9 | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 N 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| 2 |  Церковь Никольская с колокольней и башней ограды, XVII в. | Кимовский район пос. Епифань, Красная площадь | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 N 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» |
| 3 | Куликово поле и памятники на нем | территория, ограниченная н.п.Даниловка, Ивановка, Сабуров (Куркинский р-н), Куликовка, Монастырщина (Кимовский р-н), Кичевский (Богородицкий р-н) | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»  |
| **Выявленные объекты культурного наследия регионального значения** |
| 4 | Братская могила с захоронением воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. | Кимовский район пос. Епифань | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 5 | Иоанно-Предтеченская церковь  | Кимовский район пос. Епифань, ул.Колхозная, 12 | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 6 | Братская могила с захоронением воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | Кимовский район с. Бучалки | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 7 | Бывшая церковь Федора Трихина, 1821—1827 гг. | Кимовский район с. Суханово | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 8 | Успенская церковь | Кимовский район с. Себино | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 9 | «Себино - родина святой блаженной Матроны Московской» | Кимовский район, с. Себино | Приказ инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия от 02.11.15 №93 |
| 10 | Противотанковый ров, 1941г | Кимовский район пос. Донской | Постановление правительства Тульской области от 21.05.2014 № 255 |
| 11 | Бывшая церковь Рождества Богородицы, | Кимовский район с. Монастырщино | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 09.10.1979г. №15-540 «О взятии под охрану государства памятников истории и культуры и передаче их с баланса производственной группы по охране памятников истории и культуры облисполкома на баланс областного краеведческого музея» |
| 12 | Бывшая церковно-приходская школа | Кимовский район с. Монастырщина | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 09.10.1979г. №15-540 «О взятии под охрану государства памятников истории и культуры и передаче их с баланса производственной группы по охране памятников истории и культуры облисполкома на баланс областного краеведческого музея» |
| 13 | Дом в бывшей усадьбе Разумовского, 1794 г. | Кимовский район с. Молоденки | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 14 | Усадьба Мазуриных:дом жилой, 1858г.служба дома, 2-я пол.XIXв. | п.ЕпифаньБольничная ул., д.5Больничная ул., д.5а | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 № 210 |
| 15 | Дом жилой, XIXв. | п.ЕпифаньБольничная ул., д. 10 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 16 | Дом жилой, XIXв. | п.ЕпифаньБольничная ул., д. 13 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 17 | Дом жилой, кон. XIXв. | п.ЕпифаньБольничная ул., д. 18 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 18 | Красная площадь (включая территорию Крепости XVIв. И старую площадь,XVI - XVIIIвв.) | п.ЕпифаньКрасная площадь, 1 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 19 | Усадьба купцов Пучковых, 2-я пол. XIXв. | п.ЕпифаньКрасная площадь / Новослободская ул., д. 7а/2 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 20 | Дом Боровкова, 1-я пол. XIXв. | п.ЕпифаньКрасная площадь / Свободы ул., д. 11/1 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 21 | Лавка, 2-я пол. XVIIIв.(винный и соляной магазин) | п.ЕпифаньКрасная площадь, 13 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 22 | Дом Расторгуева И. К., кон. XIXв. | п.ЕпифаньКрасная площадь, 19 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 23 | Полицейское управление, сер. XIXв. | п.ЕпифаньКрасная площадь / Кимовская ул., д.21/1 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 24 | Дом жилой, XIXв. | п.ЕпифаньКузнечная ул., д. 1 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 25 | Городская управа, 1-я пол. XIXв. | п.ЕпифаньКузнечная ул., д. 28 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 26 | Училище женское приходское, сер. XIXв. | п.ЕпифаньНовослободская ул., д. 1 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 27 | Дом жилой с лавкой, сер. XIXв. | п.ЕпифаньНовослободская ул., д. 22 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 28 | Дом мещан Соболевых, 3-я четв. XIXв. | п.ЕпифаньКимовская ул., д. 8а | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 29 | Усадьба Байбаковых "Дом жилой, нач. XX в." | п. Епифань, ул. Кимовская, 8 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 30 | Дом Оводова, 2-я пол. XIXв. | п.ЕпифаньСвободы ул., д. 8 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 31 | Служба дома Оводова, XIXв. | п.ЕпифаньСвободы ул., д. 19а | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 32 | Дом Расторгуева, сер. XIXв. | п.ЕпифаньСвободы ул., д. 23 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 33 | Дом жилой, нач. XXв. | п.ЕпифаньСвободы ул., д. 28 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 34 | Усадьба купцов Молчановых, XIXв. | п.ЕпифаньТульская ул., д. 7 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 35 | Дом Пономаревых, 1889г. | п.ЕпифаньТульская ул., д. 38 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 36 | Дом жилой, кон. XIXв. | п. Епифань, ул.Кимовская/ул.Революции, 9/2 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 37 | Дом Бубновых, 2-я пол. XIXв. | п.Епифань, Красная площадь, д.1 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 38 | Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1854г.-1873г. | Кимовский районс. Луговое | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 39 | Усадьба кн. Голицыныхцерковь Тихвинской иконы Богоматери, 1780г., 1833-1858гг., кон. XIXв.здание земской школы, 1910г.дом управляющего, кон. XIXв.хозпостройка, кон.XIXв.хозпостройка, кон.XIXв.парк (остатки) | Кимовский районс. Бучалки | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 40 | Усадьба кн. Голицыныхцерковь Тихвинской иконы Богоматери, 1780г., 1833-1858гг., кон. XIXв.здание земской школы, 1910г.дом управляющего, кон. XIXв.хозпостройка, кон.XIXв.хозпостройка, кон.XIXв.парк (остатки) | Кимовский районд. Бучалки | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 41 | Усадьба Разумовских Самариных, XVIII - нач.XXв.главный дом, 1794г.хозпостройки, кон.XIXв.- нач.XXв.хозпостройка, кон.XIXв.парк, XIXв.церковь Ведения во храм Пресвятой Богородицы, 1798г., 1880г. | Кимовский районс. Молоденки | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 42 | Церковь Архангела Михаила, 1819г. | Кимовский районс. Куликовка | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 43 | Слияние р. Дон и р. Непрядва | Тульская обл., Богородицкий и Кимовский р-ны | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 16.04.2014 №73 |
| 44 | Красный холм | Тульская обл., Куркинский р-н | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 16.04.2014 №73 |

**Памятники природы регионального значения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ООПТ** | **Профиль** | **Площадь,** **га** | **Правоустанавливающий документ об организации ООПТ** |
| 1 | Обнажение целестиносодержащих известняков у с. Себино | геологический | 5 | Решение Исполнительного комитета Тульского областного совета народных депутатов от 28.04.1982 №7-231 «Об объявлении государственными памятниками природы геологических объектов Тульской обл.» |
| 2 | Разуваев лес | ландшафтный | 7 | Решение Исполнительного комитета Тульского областного совета народных депутатов от 11.06.1990 №8-298 «О государственных памятниках природы местного значения |
| 3 | Карстовые озера «Бездонное» и «Бездонье» | геологический | 16 | Решение Исполнительного комитета Тульского областного совета народных депутатов от 28.04.1982 №7-231 «Об объявлении государственными памятниками природы геологических объектов Тульской обл.» |
| 4 | Урочище «Татинки» | ботанический | 23 | Решение Исполнительного комитета Тульского областного совета народных депутатов от 11.06.1990 №8-298 «О государственных памятниках природы местного значения |
| 5 | Балка «Березовая» | комплексный | 17,2 | Постановление правительства Тульской области от 29.04.2015 №210 «О создании особо охраняемой природной территории регионального значения на территории Тульской обл.» |
| 6 | Монастырщино | комплексный | 0,9 | Постановление правительства Тульской области от 29.04.2015 №210 «О создании особо охраняемой природной территории регионального значения на территории Тульской обл.» |
| 7 | Урочище «Березовка» | комплексный | 4,3 | Постановление правительства Тульской области от 29.04.2015 №210 «О создании особо охраняемой природной территории регионального значения на территории Тульской обл.» |

Все объекты отмечены на карте 5 объектов культурного наследия, исторических поселений федерального значения и регионального значения.

**Назначение ООПТ:**

Территория МО Епифанское Кимовского района Тульской области представляет собой большую ценность как биологический и геологический объект. Основные объекты охраны: комплекс растительных сообществ северной (луговой) степи; редкие степные виды растений на северном пределе распространения: редкие виды насекомых.

**Факторы, негативно воздействующие на ООПТ:**

• стихийные весенние палы, приводящие к угнетению и гибели кустарников, в частности кизильника алаунского — вида из Красной книги России.

• высокая рекреационная нагрузка, так как живописность ландшафта и близость рек привлекают большое количество отдыхающих.

Режимом особой охраны памятника природы запрещены:

• горные работы на объекте;

• выпас скота;

• сенокошение;

• рубка леса.

**Меры по сохранению и улучшению состояния ООПТ:**

Для улучшения состояния природных комплексов необходимо:

• уменьшить рекреационную нагрузку, посредством обустройства специальной

стоянки (указатель стоянки, твердое покрытие площадки под контейнерами для мусора,

настилы для палаток, кострище и др.) в соответствии с проектом, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы;

• установить соответствующие аншлаги, содержащие информацию о запрещенных

видах деятельности;

• провести разъяснительную работу с населением;

• запретить выжигание сухой травы весной как на территории ООПТ, так и на прилегающих участках, разжигание костров вне специально оборудованных стоянок;

• проводить дробное сенокошение не более 50 *%* лугового участка ежегодно;

• предлагается также расширить территорию памятника природы, включив в состав его правобережной части прилегающие с юга лесные урочища (дубраву и сосняк) и юго-западный склон оврага, что обеспечит повышение биоразнообразия ООПТ.

• изменить профиль с ботанического на комплексный.

**Охранные зоны рек**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Наименование** **реки**  | **Общаядлинареки, км** | **Длина реки в пределахобласти, км**  | **Ширина прибрежнойполосы, м**  | **Бассейн (приток) реки** |
| 1 | река Дон | 60100 | 85 | 500-1500 | Дон |
| 2  | река Казановка | 11 | 11 | 15-30 | Дон |
| 3 | река Сухая Табола | 39 | 39 | 12-30 | Дон |
| 4 | река Мокрая Табола | 64 | 64 | 15-30 | Дон |
| 5 | река Непрядва | 67 | 67 | 100-700 | Дон |
| 6 | река Муравлянка | 11 | 11 | 15-30 | Дон |
| 7 | река Дриска | 11 | 11 | 15-30 | Дон |
| 8 | река Смолка | 71 |  | 20-25 | Дон |

**Выводы:** На территории муниципального образования располагаются историко-культурные и природные памятники. Поэтому для формирования конкурентоспособной туристической отрасли и рационального использования природного и культурно-исторического наследия необходимы:

• создание и развитие инфраструктуры туристического потенциала, в том числе дорожной инфраструктуры, гостиниц, мест проведения досуга, магазинов, кафе, ресторанов, сувенирных лавок и т.д. Эти мероприятия будут способствовать созданию новых рабочих мест, сохранению местного колорита, созданию рынка сбыта продукции местных предприятий и мастеров и главным образом малого бизнеса;

• развитие инфраструктуры приема туристов за счет имеющихся учреждений гостиничной сферы. Существующая сеть требует расширения и модернизации, строительства новых гостиниц, доведения до современных стандартов;

• создание сети экскурсионных бюро, развитие конкуренции в этой сфере путем привлечения развитых в этом отношении организаций и фирм;

• развитие инфраструктуры автомобильного туризма (пункты питания, магазины, туалеты);

• содействие созданию сети организаций по производству товаров для туристской индустрии.

## 1.7.4 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. N 1149 (с изменениями от 1 февраля 2005 г.) утвержден Порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне. В связи с отсутствием в муниципальном образовании территорий, имеющих важное оборонное и экономическое значение, с находящимися на них объектами, представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время (ФЗ «О гражданской обороне»), территории МО не отнесены к группам по ГО.

Анализ риска возникновения чрезвычайных ситуаций выполнен согласно паспортам территории МО Епифанское Кимовского района Тульской области.

**Риски возникновения дорожно-транспортных происшествий на автотранспорте:**

По территории муниципального образования не проходят федеральные трассы. Опасных участков нет.

Оценка риска возникновения ЧС: Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с ДТП, с вероятностью менее 0,1.

**Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта:**

Исходя из отсутствия железнодорожного сообщения, риски возникновения ЧС отсутствуют.

**Риски возникновения аварий на объектах речного транспорта:**

отсутствуют в связи с отсутствием в МО объектов речного транспорта.

**Риски возникновения ЧС на электросетях:**

На территории МО располагается трансформаторная подстанция 110 кВ и проходят электролинии 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ и менее.

"Статистика возникновения ЧС на объектах электроснабжения"

|  |  |
| --- | --- |
| **Статистика** | Оценка риска возникновения ЧС |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| нет | нет | нет | нет | нет | маловероятно |

**Риски возникновения природных (лесных, торфяных, ландшафтных пожаров):**

"Статистика возникновения природных пожаров"

|  |  |
| --- | --- |
| Статистика  | Оценка риска возникновения ЧС  |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Очагов природных пожаров не зафиксировано |  Очагов природных пожаров не зафиксировано |  Очагов природных пожаров не зафиксировано | Очагов природных пожаров не зафиксировано | Очагов природных пожаров не зафиксировано | Вероятность риска возникновения природных пожаров маловероятна |

" Перечень превентивных мероприятий, проводимых ОМСУ направленных на защиту от лесных пожаров"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименование мероприятий  | Срок исполнения  | Ответственный исполнитель  | Примечание  |
| 1 | Проведение предупредительно-профилактической работы по охране производственных объектов и лесов, граничащих с землями сельскохозяйственного назначения, от пожаров  | В течение пожароопасного сезона  | Департамент сельского хозяйства, ОУ АПК районов, руководители предприятий  |  |
| 2 | Формирование добровольных пожарных дружин в сельхозпредприятиях области  | до 27.04.2016  | ОУ АПК районов, руководители предприятий  |  |
| 3 | Укомплектование производственных объектов и самоходной сельскохозяйственной техники первичными средствами пожаротушения  | до 20.04.2016  | руководители предприятий  |  |
| 4 | Проведение противопожарного обустройства полей, граничащих с населенными пунктами и лесными массивами  | В течение пожароопасного сезона  | ОУ АПК районов, руководители предприятий  |  |
| 5 | Определить порядок привлечения работников, а также транспортных и других средств сельхозпредприятий для ликвидации пожаров на производственных объектах и лесных насаждениях  | до 22.04.2016  | ОУ АПК районов, руководители предприятий  |  |
| 6 | Создание на пожароопасный сезон в сельхозпредприятиях резерва горюче смазочных материалов  | В течение пожароопасного сезона  | Департамент сельского хозяйства, ОУ АПК районов, руководители предприятий  |  |
| 7 | Обеспечение контроля за соблюдением запрета на проведение сельскохозяйственных палов (выжигание стерни на полях, травы на лугах, пожнивных остатков и т.д.)  | В течение пожароопасного сезона  | Департамент сельского хозяйства, ОУ АПК районов, руководители предприятий  |  |
| 8 | Обеспечение контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при проведении сельскохозяйственных работ на землях, примыкающих е лесным массивам и населенным пунктам  | В течение пожароопасного сезона  | Департамент сельского хозяйства, ОУ АПК районов, руководители предприятий |  |
| 9 | Обучение работников сельхозпредприятий действиям при обнаружении возгораний и пользованию первичными средствами пожаротушения  | Периодически в течение года  | ОУ АПК районов, руководители предприятий  |  |
| 10 | Информирование департамента сельского хозяйства Тульской области о выполнении плана по предупреждению лесных пожаров при проведении сельскохозяйственных работ и работ в лесах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения  | до 01.05.2016, далее ежемесячно  | ОУ АПК районов  |  |

**Риски возникновения гидродинамических аварий**:

на территории муниципального образования отсутствуют.

**Риски возникновения аварий на газопроводе и нефтепродуктопроводе:**

Газопровод проходит по МО Епифанское. Нефтепродуктопроводов на территории МО нет. Исходя из частоты возникновения аварий на газопроводах, следует, что в муниципальном образовании маловероятно возникновение аварии на газопроводе.

На территории п. Епифань располагается база МЧС России.оссии

**Риски обрушения зданий, сооружений, пород:**

Оценка риска возникновения ЧС: обрушение зданий – вероятно, из-за ветхости строений, пород - маловероятно.

В целом, риск возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций низок и связан в основном с функционированием электрических сетей, газопроводов, сетей связи и аварий на транспорте. Основной риск развития чрезвычайных ситуаций на территории поселения связан с природными явлениями и процессами, которые также приводят к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, обрывам электрических проводов, нарушению транспортного сообщения между населенными пунктами.

**Выводы:** Анализ и оценка природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории МО Епифанское позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения интенсивного развития рекреационной деятельности, а также организации промышленного производства строительных материалов на базе минерально-сырьевых ресурсов при максимальном сохранении естественных природных комплексов.

## 2. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапов их реализации

## 2.1 Принципиальные подходы к оценке территорий и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом основной целью Генерального плана является выделение территорий, потенциально пригодных для решения вопросов местного (муниципального) значения, на основе требований градостроительного и земельного законодательства.

Важной задачей Генерального плана является определение зон возможного размещения производственных объектов.

 Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и вредных в экологическом отношении производств) необходимо предусматривать в пределах существующих населенных пунктов, где имеется возможность уплотнения застройки существующих промышленных территорий и дальнейшего развития производственных зон.

 Размещение ряда предприятий промышленности зависит от тех или иных локальных условий:

* большой и удобной по инженерно-геологическим условиям для строительства площадки;
* возможности строительства подъездных путей от магистральных дорог;
* обеспечение водой, водоотведением, электроэнергией, газом в больших количествах;
* размер санитарно-защитной зоны;
* наличия резервов рабочей силы в данной местности, а также необходимой социальной инфраструктуры;
* близость базы стройиндустрии.

**Зоны размещения инженерно-транспортных и других линейных коммуникаций** определяются с учетом экономической целесообразности обеспечения потребности в перевозках, энергоснабжения, связи. Их трассы выбираются с учетом кратчайшего расстояния до потребителя.

**Рекреационные территории** тоже относятся к особо охраняемым территориям. Возможна организация следующих типов рекреационных территорий:

* лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
* прочие территории для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, размещения садоводческих товариществ для загородного отдыха.

Как показал анализ природно-рекреационного потенциала, проведенный в первом томе, совокупность природно-климатических и географических факторов: благоприятный климат, красивые и разнообразные ландшафты, холмистый рельеф, развитая гидрография, источники минеральных вод определяют возможности развития всех видов рекреационной деятельности. К ограничивающим факторам развития рекреации относятся экологические и инженерно-геологические условия: районы развития эрозии, оползней, подтопления, санитарные зоны и др. В результате анализа территориального распределения и сочетания природных факторов, их влияния на конкретные виды рекреационной деятельности выделяются рекреационные зоны, границы которых корректируются с учетом инженерно-геологических и санитарно-гигиенических условий. К неблагоприятным для рекреации дополнительно относятся участки территории, расположенные в зонах негативного влияния на санитарно-гигиеническую обстановку промышленных и инфраструктурных объектов, сельскохозяйственные угодья, эрозионные участки, зоны подтопления.

Развитие новых **зон жилищного строительства** влияетна изменение границ населенных пунктов. При этом изъятие земель иных категорий регулируется Законом «О переводе земель или земельных участков с одной категории в другую».

Необходимо наличие достаточно больших площадок с благоприятным рельефом и инженерно-геологическими условиями, а также возможностей инженерного обеспечения.

Развитие зон коттеджного строительства целесообразно на территориях с благоприятными природно-ландшафтными условиями (наличие лесных массивов и водных объектов) при возможности организации приусадебных участков. Необходимыми условиями являются удобство транспортной доступности центров социально-культурного обслуживания, а также возможность подключения к инженерным коммуникациям.

## 2.2 Социально-экономическая характеристика

##  муниципального образования Епифанское

Перспективы развития муниципального образования связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов муниципальных образований, а также влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий, способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон.

## 2.2.1 Социально-демографическая характеристика

В настоящее время численность населения Муниципального образования Епифанское включает в себя 86 населенных пунктов, общая численность на 01.01.2015 г. составляет 6641 человек. Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве муниципальных образований России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения – сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения.

На расчетный период возможен прирост населения, который может быть обеспечен, в основном, за счет механического притока и развития производственных объектов на территории муниципального образования. Увеличение численности будет зависеть от социально-экономического развития Кимовского района в целом и МО Епифанское в частности, а также успешной политики, занятости населения, создания новых рабочих мест.

## 2.2.2 Жилой фонд

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач Генерального плана МО Епифанское.

В ближайшей перспективе мероприятия по развитию жилой застройки планируются в следующих населенных пунктах: д. Старая Гать, п. Казановка, с. Черемуховка, д. Бутыровка.

Также проектом предлагается провести реконструкцию существующего муниципального жилищного фонда.

## 2.2.3 Социальная инфраструктура

**Образование и воспитание:**

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение направлены основные мероприятия Приоритетного национального проекта «Образование», в состав которого входят, в частности, такие направления, как – «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных образовательных технологий», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Для достижения основной цели образовательного комплекса в районе формируются системы:

- дошкольного воспитания;

- общего среднего образования;

- среднего специального образования;

- внешкольного образования и воспитания.

По количеству школьных мест предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89\* Актуализированная редакция) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и региональными нормативами градостроительного проектирования Тульской области.

**Общеобразовательные учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Адрес** | **Год постройки** |
|
| МКОУ Бучальская средняя общеобразовательная школа  | 301753, Кимовский район, с. Бучалки  | 1990 |
| МКОУ Вишнёвская общеобразовательная средняя школа  | 301744, Кимовский район, д. Вишневая  | 1951 |
| МКОУ Епифанская средняя общеобразовательная школа  | 301740, Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 1  | 1976 |
| МКОБУ Казановская средняя общеобразовательная школа  | 301741, Кимовский район, п. Казановка, ул. Центральная, д.1  | 1980 |
| МКОУ Монастырщинская основная общеобразовательная школа  | 301744, Кимовский район, с. Монастырщино  | 1935 |
| МКОУ Сухановская основная общеобразовательная школа  | 301756, Кимовский район, с. Суханово  | 1981 |

**Дошкольное образование**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Адрес** | **Год постройки** |
|
| МКДОУ детский сад №10 комбинированного типа | 301740, Кимовский район, п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д. 27 а | 1946 |
| МБУ детский сад №18Общеразвивающего типа | 301743, Кимовский р-н, п. Казановка, ул. Центральная, д. 33 |  |

**Внешкольное образование:**

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам.

**Здравоохранение**

 Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере

здравоохранения. Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, реализуемыми в области, схема территориального планирования Кимовского района в целях совершенствования системы здравоохранения предлагает:

- довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности;

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых.

**Перечень учреждений здравоохранения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование учреждения** | **Адрес** |
| 1 | Амбулатория №1 | Тульская обл., Кимовский р-н, п. Епифань, ул. Красная площадь, д. 16а |
| 2 | Вишневский фельдшерско-акушерский пункт | Тульская обл., Кимовский р-н, д. Вишневая, д. 7 |
| 3 | Муравлянский фельдшерско-акушерский пункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Муравлянка |
| 4 | Бучальский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Бучалки |
| 5 | Черемуховский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Черемухово |
| 6 | Молчановский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, д. Молчаново |
| 7 | Казановский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, п. Казановка |
| 8 | Сухановский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Суханово |
| 9 | Молоденский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Молоденки |
| 10 | Куликовский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Куликовка |

**Потребительский рынок:**

Весомое место в деятельности МО Епифанское занимает потребительский рынок. На сегодняшний день он включает в себя предприятия бытового обслуживания, предприятия общественного питания, магазины по торговле продовольственными товарами, аптечные организации, предприятия торговли, АЗС, рынки, торговые центры.

**2.2.4 Промышленное производство**

В проекте предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сформировавшихся промышленных зон и их эффективное использование.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

* эффективное пользование территории существующих производственных зон, уплотнение, упорядочение застройки, благоустройство и озеленение, развитие инженерной и транспортной инфраструктур;
* улучшение состояния окружающей среды за счет ликвидации источников загрязнения в селитебных зонах, проведения мероприятий по технологической модернизации экологически опасных и ресурсоемких производств, рекультивации высвобождаемых производственных территорий, обеспечения на сохраняемых производствах требований экологических нормативов, сокращения санитарно-защитных зон;
* ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна;
* проведение инвентаризации с целью более эффективного использования территорий существующих предприятий и объемов производственных зданий;
* разработка сводных проектов санитарно-защитных зон промузлов, вынесение их на местность.

Одним из основных принципов дальнейшего развития промышленных узлов должен стать переход на экологически сбалансированный механизм, снижение вредного экологического воздействия на природную среду.

##

## 2.3 Инженерно-транспортная инфраструктура

## 2.3.1 Транспорт

Решение проблем развития транспортной инфраструктуры муниципального образования - одна их приоритетных задач, определяющих улучшение качества жизни и возможность активизации экономических, культурных связей муниципального образования.

Транспортная доступность с административным центром района осуществляется посредством асфальтовых дорог регионального и местного значения, а между населенными пунктами МО по асфальтовым и грунтовым дорогам местного значения. По территории МО не проходят автодороги федерального значения. Железнодорожного сообщения в МО Епифанское нет. Ранее существовавшая ветка разобрана в 2001 году, пути заросли мелколесьем.

##

## 2.3.2 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение МО Епифанское происходит путем эксплуатации артезианских скважин.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Место расположения** | **Количество скважин** | **Назначение** |
| 1 | с. Бучалки | 1 | Питьевое |
| 2 | д. Вишневая | 2 | Питьевое |
| 3 | д. Исаковка | 2 | Питьевое |
| 4 | д. Красное | 1 | Питьевое |
| 5 | с. Куликовка | 1 | Питьевое |
| 6 | д. Павловка | 1 | Питьевое |
| 7 | д. Прилипки | 1 | Питьевое |
| 8 | с. Себино | 1 | Питьевое |
| 9 | с. Суханово | 2 | Питьевое |
| 10 | п. Совхозный | 1 | Питьевое |
| 11 | п. Заводской | питается от скважины п. Совхозный | Питьевое |
| 12 | д. Ольховец | 1 | Питьевое |
| 13 | д. Огарево | 1 | Питьевое |
| 14 | д. Шаталовка | 1 | Питьевое |
| 15 | с. Молоденки | 1 | Питьевое |
| 16 | д. Марьинка | 1 | Питьевое |
| 17 | д. Бутыровка | 1 | Питьевое |
| 18 | д. Муравлянка | 1 | Питьевое |
| 19 | д. Колычевка | питается от скважины д. Муравлянка | Питьевое |
| 20 | д. Милославщино | 1 | Питьевое |
| 21 | с. Монастырщино | 2 | Питьевое |
| 22 | д. Мызовка | 1 | Питьевое |
| 23 | д. Задонщино | питается от скважины д. Мызовка | Питьевое |
| 24 | д. Татинки | 1 | Питьевое |
| 25 | д. Устье | 1 | Питьевое |
| 26 | с. Черемухово | 1 | Питьевое |
| 27 | д. Ивановка | 1 | Питьевое |
| 28 | с. Луговое | 1 | Питьевое |
| 29 | д. Барановка | 1 | Питьевое |
| 30 | д. Старая Гать | 1 | Питьевое |
| 31 | д. Знаменье | 1 | Питьевое |
| 32 | д. Молчаново | 2 | Питьевое |
| 33 | д. Восход | 1 | Питьевое |
| 34 | п. Епифань,ул. Олимпийская | 1 | Питьевое |
| 35 | п. Епифань,ул. Пролетарская | 1 | Питьевое |
| 36 | п. Епифань,ул. Конная | 2 | Питьевое |
| 37 | п. Казановка | 1 | Питьевое |
| 38 | д. Казановка | питается от скважины п. Казановка | Питьевое |
| 39 | д. Кораблино | 1 | Питьевое |
| 40 | с. Муравлянка | 2 | Питьевое |
| 41 | д. Задонщино | питается от скважины с. Муравлянка | Питьевое |
| 42 | п. Приозерный | 1 | Питьевое |
| 43 | д. Прощеное | 1 | Питьевое |
| 44 | д. Бутыровка | 1 | Питьевое |
| 45 | п. Донской  | 1 | Питьевое |
| 46 | д. Шевырево | Питается от скважины д. Кораблино | Питьевое |

**Водоотведение:**

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

На расчетный срок Генеральным планом предлагается замена водопроводных сетей.

**Расчетное потребление воды**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепотребителей | Едини­цыизмерения | Количество | Удельная норма потребления, л/сутки | Коэффициент неравномерности (max/min) | Qmin,м3/сут | Qmах,м3/сут |
| I очередь |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:с ванными и местными водонагревателями | чел. | 7074 | 180\* | 1,1/0,7 | 911,6 | 616,5 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 911,6 | 616,5 |
| Неучтенные расходы в размере 20 % |  |  |  |  | 262,3 | 203,3 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 1073,9 | 719,8 |

Примечания: \* - СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЭ (с изменениями на 2 июля 2013 года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в поселениях количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Расчетные расходы сточных вод для населения приведены в таблице в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», удельное водоотведение принято равным расчетному удельному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

"Расчетные расходы сточных вод от жилой застройки"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепотребителей | Единицыизмерения | Кол-во | Нормаводоотведения,л/сутки | Средние расходы, |
| Q ср.м3/сутки | Q ср.м3/час | Q ср.м3/с |
| I очередь |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:с ванными и местными водонагревателями | чел. | 7074 | 180 | 837,8 | 40,7 | 0,009 |
| Неучтенные расходы в размере 5 % |  |  |  | 46,9 | 2,5 | 0,0 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 874,7 | 42,2 | 0,009 |

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

На расчетный срок Генеральным планом предлагается строительство модульных очистных сооружений на перспективных площадках усадебной застройки.

**Выводы:** водозаборы и канализационные сети имеют большой износ, замены не проводилось. В целом положение с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной.

В садовых и дачных организациях сооружения по очистке хозяйственно-бытовых стоков отсутствуют.

Вся сумма проведенных неудовлетворительных факторов отрицательно влияет на экологическую обстановку в МО, которое на сегодняшний день остается самой благоприятной и с неугнетенной природной зоной.

**Перспективы развития систем водоснабжения:**

На первую очередь необходимо провести анализ питьевой воды из всех источников питьевого водоснабжения на соответствие ее качества установленным требованиям. Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Для всех населенных пунктов необходимо предусмотреть разведку и освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности.

В наиболее крупных населенных пунктах перспективно развивать системы центрального водоснабжения. В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки.

В соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» необходимо предусмотреть минимум по одной резервной скважине на существующих водозаборах.

**Перспективы развития систем водоотведения:**

На первую очередь предусматривается канализовать социально-значимые объекты, планируемые к обустройству внутренним водопроводом.

Необходимо провести мероприятия по приведению в равновесие централизованные системы водоснабжения с централизованными системами отвода и полной биологической очистки сточных вод.

Для сельскохозяйственных и промышленных предприятий расходы производственных сточных вод и коэффициенты неравномерности их притока определяются на основе технологических данных самими предприятиями. При этом необходимо предусматривать рациональное использование воды за счет применения маловодных технологических процессов, водооборота повторного использования воды и т. п.

С хозяйственной и санитарно-гигиенической точек зрения в сельской местности с небольшой плотностью застройки следует отдавать предпочтение сооружению местной канализации раздельного типа, при которой фекальные отходы отводят в выгреб, а бытовые сточные воды - в септик и далее в местные фильтрующие системы. При выборе системы местной канализации также перспективно использование биотуалетов.

## 2.3.3 Теплоснабжение

На территории муниципального образования источников теплоснабжения (ТЭК, ГРЭС) нет. Все котельные работают на природном газе, являющимся основным видом топлива.

Основная застройка в сельских поселениях обеспечивается теплом от индивидуальных источников, также работающих на природном газе, либо имеют печное отопление.

Так централизованным теплоснабжением от водогрейных котельных в поселках обеспечиваются многоквартирные жилые дома, учебные комплексы, общественные здания. Имеющиеся производственные предприятия имеют свои источники тепла. Частный сектор для целей теплоснабжения, горячего водоснабжения имеет индивидуальные источники. В этом случае повышается надежность обеспечения каждого потребителя теплом и отпадает необходимость в прокладке тепловых сетей, их эксплуатации с частой заменой труб, реальный срок службы которых составляет 10 лет.

В МО Епифанское Кимовского района располагаются 7 котельных и 1 котельное образование, работающие на природном газе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование котельных, год ввода в эксплуатацию** | **Выработка тепла, тыс. Гкал/год** | **Полезный отпуск** | **Вид топлива** |
| Котельная № 1 1997 г. п. Епифань | 222,62 | 151,02 | газ |
| Котельная № 2 1998 г. п. Епифань | 76,24 | 66,36 | газ |
| Котельная № 3 1999 г. п. Епифань | 1108,09 | 925,13 | газ |
| Котельная № 4 2000 г. п. Епифань | 530,51 | 493,62 | газ |
| Котельная № 5 1998 г. п. Епифань | 223,66 | 207,95 | газ |
| Котельная № 6 1998 г. п. Епифань | 109,28 | 97,39 | газ |
| Котельная Фок п. Епифань 2011 г. | 150,38 | 111,41 | газ |
| Котельная с. Бучалки (школа) 2008 г. | 444,24 | 442,30 | газ |

**Перспективы развития систем теплоснабжения:**

Ориентироваться на имеющиеся централизованные теплоисточники при развитии МО не приходится, т.к. их мощности исчерпываются сегодняшними потребностями.

При развитии жилой застройки с многоквартирными домами можно рекомендовать установку блочных отопительных котельных, в новых производственных зонах - устройство самостоятельных котельных, в частном секторе - индивидуальные источники.

Для повышения надежности работы источников централизованного теплоснабжения в «пиковом режиме» необходимо устройство в котельных сооружений аварийного либо резервного топлива.

В сельской местности, имеющей небольшую плотность жилой индивидуальной застройки, централизованное теплоснабжение как по экономическим, так и по техническим соображениям нецелесообразно. Поэтому малоэтажные жилые дома целесообразно оборудовать местной или поквартирной (автономной) системой отопления.

На перспективу по мере газификации Кимовского муниципального района природным газом в населенных пунктах целесообразно использовать для отопления существующих жилых домов (а также на участках нового жилищного строительства) автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения. В качестве резервного топлива необходимо использовать местные виды (дрова, древесные отходы, торф).

Помимо отопления в систему теплоснабжения входит горячее водоснабжение от отдельных (автономных) водонагревателей или теплообменников (бойлеров), совмещенных с местной или поквартирной системой отопления.

Также перспективно применение автономных источников тепла для индивидуального строительства, работающих на биогазе.

## 2.3.4 Электроснабжение

 В МО Епифанское установлены электросети 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ. Их обслуживание проводит Кимовский район. На данный момент их состояние удовлетворительное. Плановый ремонт проводится раз в 6 лет по установленному графику.

 Основные источники электроснабжения на территории МО Епифанское:

- ПЭС-408 в районе Мельгуново

- ПЭС-44 п. Казановка

- ПЭС-185 с. Бучалки

 Управление наружным освещением – централизованное.

ЛЭП находятся в собственности у НЭС филиал ООО «Тулэнерго», МО Епифанское Кимовского района, МО Кимовский район. Необходимо передать ЛЭП, находящиеся в собственности МО Епифанское и МО Кимовский район, в собственность НЭС филиал ООО «Тулэнерго.

 Причины отключения электричества в МО Епифанское в основном климатические. Человеческий фактор в причинах отключение электроэнергии практически не присутствует.

За весь срок эксплуатации работы электротехническое оборудование электроподстанций в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим необходима реконструкция этих электроподстанций с модернизацией оборудования и увеличением мощности подстанций, где планируется интенсивное новое строительство.

Основными потребителями электроэнергии МО Епифанское являются:

* промышленные потребители;
* строительство;
* коммунально-бытовые потребители;
* сельскохозяйственные потребители;
* транспорт.

## 2.3.5 Газификация

 Газоснабжение МО Епифанское Кимовского района Тульской области производится в основном на базе природного газа. Природный газ подается по газопроводам - отводам от магистральных газопроводов.

|  |  |
| --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Протяженность (км)** |
| п. Епифань | 35235,88 |
| с. Бучалки, ул. Новая | 6874,1 |
| д. Милославщино, д. Вишневая, д. Чебыши | 20213,98 |
| с. Бучалки | 10,4301 |
| с. Монастырщино | 13251,96 |
| д. Исаковка, Исаковские выселки, п. Бучалки | 16406,21 |
| с. Молоденки | 15453,62 |
| д. Муравлянка | 4099,07 |
| д. Бутыровка | 1232,05 |
| д. Колычевка | 974,00 |
| д. Федосовка | 4426,9 |
| п. Казановка | 13,09346 |
| д. Кораблино | 4,49957 |
| д. Татинки, пос. Донской | 5,02184 |
| с. Черемухово | 10579,74 |
| д. Шевырево | 183,00 |
| с. Муравлянка, д. Задонщино | 5326,00 |
| д. Восход, д. Горки, д. Старая Гать | 9932,32 |
| с. Рождественно, д. Алешино, с. Луговое | 19901,72 |
| д. Крутое | 1840 |
| д. Молчаново | 15889,68 |
| п. Приозерный | 287,00 |
| д. Татинки, п. Донской | 4951.42 |
| с. Суханово | 5000,00 |
| с. Себино | 4011,00 |
| д. Красное | 3080,00 |

Источники финансирования: ОАО «Газпром», средства федерального, областного и местного бюджетов, специальная надбавка к тарифам за транспортировку газа, средства населения, организаций, внебюджетные источники, прочие инвесторы.

 Основными ожидаемыми результатами реализации программы ОАО «Газпром» и ГУКС «ТулоблУКС» будут:

* повышение уровня газификации;
* социально-экономическое состояние;
* оптимальная рациональная загрузка существующих газораспределительных станций, газопроводов-отводов;
* обеспечение надежного газоснабжения потребителей на основе
совершенствования системы газоснабжения, телемеханизации и
автоматизации.

## 2.3.6 Связь

Обеспеченность телефонной связью по МО Епифанское составляет 21 телефон на 100 человек.

 «Кимовский межрайонный узел электросвязи Тулателеком – филиала ПАО Ростелеком» представляет стандартный набор услуг:

 - международной, междугородной, местной телефонной, телеграфной связи и проводного вещания,

- предоставление доступа в сеть Internet.

**Телевизионное вещание:**

 Телевидение — комплекс устройств для передачи движущегося изображения и звука на расстоянии. В обиходе используется также для обобщённого обозначения организаций, занимающихся производством и распространением телевизионных программ. Вместе с радиовещанием является наиболее массовым средством распространения информации (политической, культурной, научно-познавательной или учебной), а также одним из основных средств связи.

Новый, набирающий обороты, и все более выбираемый потребителями вид – Цифровое эфирное телевидение – современная технология телевещания. Благодаря сжатию цифровых данных стала возможной передача большего количества телеканалов в лучшем качестве и с дополнительной информацией (субтитры, дополнительные звуковые дорожки и т.д.) На данный момент трансляция ведется на 44 цифровых каналах.

**Перспективы развития средств связи и телекоммуникаций:**

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле и радиовещания района должны стать:

развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов «Интернет» для населения;

увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема;

подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения.

Для реализации указанных задач необходима разработка и совершенствование сети телефонизации общего пользования, телевизионного и радиовещания области с целью построения современной информационной инфраструктуры, в основе которой лежит многофункциональная мультимедийная транспортная сеть.

**Выводы:**

МО Епифанское имеет потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения среды жизнедеятельности. К положительным факторам, определяющим перспективы развития муниципального образования, относится наличие Государственного лесного фонда в границах муниципального образования, что положительно влияет на стабилизацию экологической составляющей развития муниципального образования, наличие трудоспособного населения, создает положительные тенденции в развитии в целом, коммерческими структурами создаются новые рабочие места.

##

## 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

 Сохранение социально-экономической привлекательности муниципального образования Епифанское связано с:

- сохранением и развитием профиля муниципального образования;

- стимулированием развития в муниципальном образовании, прежде всего, инновационных видов деятельности, конкурентоспособных в условиях постиндустриальной экономики;

- повышение значения сферы услуг.

В целом необходимо подчеркнуть, что в современных условиях для успешного развития в условиях конкурентной борьбы территорий за инвестиции, выигрывает та территория, где существуют реальные перспективы для инвесторов, сформулированы конкретные и перспективные инвестиционные предложения, имеются территориальные резервы и создан благоприятный инвестиционный климат.

На основании комплексной оценки существующей специализации МО, перспективного функционального зонирования и планировочной организации территории выделены преимущественные направления его развития, в число которых входят: разработка минерально-сырьевых ресурсов (минеральных и пресных подземных вод), торговля, развитие транспортной инфраструктуры, развития промышленности, охрана природной и историко-культурной среды (памятники археологии, истории и культуры).

Таким образом, выработаны следующие направления социально- экономического развития муниципального образования:

Агропромышленный и пищевой комплекс

* Модернизация молочно-товарных ферм;
* Сохранение и повышение плодородия земель;
* Сохранение площадей под выращивание кормовых и технических культур;
* Развитие социальной инфраструктуры в сельской местности;
* Развитие центров технического обслуживания сельскохозяйственной техники;
* Интеграция перерабатывающих организаций с производителями сельскохозяйственной продукции

Лесопользование, лесозаготовка и лесопереработка

* Рациональное использование и восстановление леса;
* Формирование оптимальной структуры и состава лесного фонда; .
* Расширение ассортимента и переориентация существующих производств на выпуск новых конкурентоспособных видов продукции;

Дорожное хозяйство

* Улучшение сети автомобильных дорог;
* Устойчивое и безопасное функционирование транспорта;
* Устойчивое транспортное сообщение сельских населенных пунктов.

Туризм

* Формирование полноценной инфраструктуры для охотничьего и рыболовного туризма;
* Разработка тематических маршрутов;
* Сохранение уникальной экосистемы и рациональное использование культурно-исторического наследия.

Промышленность

* Формирование базы для развития промышленности
* Продвижение инвестиционных программ частных инвесторов для поддержания промышленного комплекса

Экологическая безопасность

* Повышение контроля за хозяйственной деятельностью;
* Внедрение экологически безопасных технологий;
* Совершенствование системы мониторинга окружающей среды;
* Строительство очистных сооружений;
* Реализация мероприятий по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению.

## Перечень мероприятий по социальной защите инвалидов

 В соответствии с федеральным законом от 01.12.2014.г. № 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» не допускается планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами.

 В целях исполнения вышеуказанных требований и недопущения дискриминация по признаку инвалидности необходимо учитывать следующие требования, обеспечивающие инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

1) беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

 Таким образом, организации, осуществляющие производство транспортных средств, а также организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения (независимо от их организационно-правовых форм), обеспечивают оборудование указанных средств, вокзалов, аэропортов и других объектов транспортной инфраструктуры специальными приспособлениями и устройствами в целях обеспечения условий инвалидам для беспрепятственного пользования указанными средствами.

 Места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места жительства с учетом градостроительных норм.

 На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

 Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций.

 В соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная редакция СНИП 35-01-2001):

Требования настоящего документа необходимо учитывать при проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособленных зданий, и сооружений. Они распространяются на функционально-планировочные элементы зданий и сооружений, их участки или отдельные помещения, доступные для МГН: входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения (зоны) проживания, обслуживания и места приложения труда, а также на их информационное и инженерное обустройство.

 В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках "разумного приспособления" при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

Возможность и степень (вид) адаптации к требованиям настоящих норм зданий, имеющих историческую, художественную или архитектурную ценность, следует согласовывать с органом по охране и использованию памятников истории и культуры соответствующего уровня и с органами социальной защиты населения соответствующего уровня.

 Требования нормативного документа не распространяются на проектирование жилых одноквартирных домов.

 Проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать повышенное качество среды обитания при соблюдении:

досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;

безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;

эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;

своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;

удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.

 Проектные решения объектов, предназначенных для маломобильных групп населения, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и возможности других групп населения, находящихся в здании (сооружении).

**Состав графической части (Часть 2)**

Карта 1 планируемого размещения объектов местного значения

Карта 2 границ населенных пунктов

Карта 3 функциональных зон

Карта 4 (обоснование) зон с особыми условиями использования территории

Карта 5 (обоснование) объектов культурного наследия, исторических поселений федерального значения и регионального значения