
******

***Общество с ограниченной ответственностью***

***«Земля» (ООО «Земля»)***

*300028, Тульская область,*

*г. Тула, ул. Оружейная, д. 32*

*Тел/факс 8 (4872) 52-52-48, 52-52-46*

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Приложение №1 к решению Собрания представителей муниципального образования Кимовский район 5-го созыва от 14 апреля 2017г. № 78-389*** |

**Генеральный план муниципального образования**

**Епифанское Кимовского района Тульской области**

**Часть 1**

**«Положения о территориальном планировании»**

Заказчик: Администрация муниципального образования Кимовский район

Подрядчик: ООО «Земля»

**Тула, 2016**

**Авторский коллектив:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральный директор**  **ООО «Земля»** |  | **Ю. В. Покровская** |
| **Архитектор**  **ООО «Земля»** |  | **П. С. Ивлиева** |
| **Проектировщик**  **ООО «Земля»** |  | **К. К. Левитская** |
| **Глава администрации МО**  **Епифанское Кимовского района**  **Тульской области** |  | **Е. Н. Бабушкина** |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………………………….4

[1. Основные цели и задачи генерального плана МО Епифанское Кимовского района Тульской области………………………………………………………………………………..](#_Toc224462618) 5

[2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения](#_Toc224462619)……………………………………………………………6

[2.1. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории](#_Toc224462620)……..6

[2.2. Рекреационно-туристическая деятельность. Рекреационно-туристская система муниципального образования Епифанское](#_Toc224462621)……………………………………………………9

[2.3. Промышленное производство……………………………………………………………10](#_Toc224462622)

[2.4. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки……...10](#_Toc224462624)

[2.5. Демографическая характеристика………………………………………………………..12](#_Toc224462625)

[2.6. Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания](#_Toc224462626)……...15

[2.7. Инженерная инфраструктура](#_Toc224462627)……………………………………………………………..16

[2.8. Развитие транспортной инфраструктуры](#_Toc224462628)………………………………………………..22

[2.9. Защита территории от опасных природно–техногенных процессов](#_Toc224462629)…………………..22

[2.10. Формирование природного каркаса территории. Система озеленения](#_Toc224462630)………………23

2.11. Государственный список памятников истории и архитектуры ………………………24

[2.12. Санитарная очистка территории](#_Toc224462631)………………………………………………………...74

[2.13. Мероприятия по охране окружающей среды](#_Toc224462632)…………………………………………..74

2.14. Мероприятия по социальной защите инвалидов……………………………………….77

[Состав графической части (часть 1):](#_Toc224462633)………………………………………………………….80

### 

## Введение

Проект генерального плана МО Епифанское выполнен на основании муниципального контракта № 0783/С от 30.05.2016 г., заключенного между муниципальным образованием Кимовский район и Обществом с ограниченной ответственностью «Земля». Проект Генерального плана выполнен в 2 частях. Часть 1 - «Положение о территориальном планировании МО Епифанское Кимовского района Тульской области» (далее - Положение). Часть 2 - «Обоснование проекта генерального плана МО Епифанское Кимовского района Тульской области».

Проект генерального плана МО Епифанское Кимовского района Тульской области (далее генеральный план) выполнен в соответствии с требованиями градостроительного, земельного, лесного, водного кодексов Российской Федерации, Законом Тульской области о Градостроительной деятельности в Тульской области, других областных законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации.

Для разработки генерального плана, в качестве картографической основы использованы:

* актуализированная (на основе космоснимков) векторная картографическая подоснова, выполненная исполнителем;
* растровые материалы, предоставленные заказчиком.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга района, а также практической работы подразделений Администрации района.

При создании информационной системы, для определения степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, или сведений, отнесенных к служебной информации ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования» руководствоваться действующим законодательством РФ, нормативными документами Госстроя РФ, Федеральной службы геодезии и картографии.

Авторский коллектив благодарит за помощь в работе и высказанные предложения департаменты и комитеты администрации Тульской области и Кимовского района.

## 1. Основные цели и задачи генерального плана

## МО Епифанское Кимовского района

Цель Генерального плана муниципального образования Епифанское является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды для проживания местного населения.

В материалах Генерального плана муниципального образования установлены следующие сроки его реализации:

исходный год - 2016 г.,

I этап – 2016-2026 гг. (первоочередные плановые мероприятия 5-10 лет);

II этап – до 2036 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет).

Устойчивое развитие муниципального образования предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности муниципального образования и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни населения среды.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана муниципального образования Епифанскоего, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды жизнедеятельности, реконструкция и благоустройство всех типов территорий, в том числе новых промышленных площадок.

- резервирование территорий для жилищного строительства, производства, бизнеса, торговли и других функций.

- предложения по оптимизации экологической ситуации.

- мероприятия по охране природного и культурного наследия.

- мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству населенных пунктов, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Общее состояние и качество среды жизнедеятельности является одним из существенных факторов в конкурентной борьбе муниципальных образований за размещение инвестиций. Разработка Генерального плана муниципального образования Епифанское Кимовксого района, как документа, направленного на оптимизацию пространственной среды жизнедеятельности, является положительным фактором в формировании репутации муниципального образования, готового к развитию.

# 

# 2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

# 2.1 Развитие планировочной структуры.

# Функциональное зонирование территории

Градостроительная концепция Генерального плана основана на стратегической цели развития муниципального образования – улучшение качества жизни – и базируется на следующем функциональном профиле муниципального образования Епифанское:

МО Епифанское – административно-территориальная единица, входящая в состав Кимовского района Тульской области, устойчиво развивающееся муниципальное образование с промышленным и рекреационным потенциалом, открытое для инвесторов.

Градостроительная концепция Генерального плана – это идея создания полноценных благоустроенных населенных пунктов с развитой инфраструктурой, системой обслуживания, сбалансированным развитием всех планировочных зон.

Градостроительное формирование муниципального образования предусматривается за счет внутренних территориальных ресурсов, входящих в границу муниципального образования Епифанское, в целях устойчивого градостроительного развития муниципального образования на долгосрочную перспективу.

В Генеральном плане предусмотрено сбалансированное планировочное развитие функциональных зон муниципального образования – жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных, сельскохозяйственных и других.

Планируемые градостроительные преобразования включают мероприятия по сохранению исторической среды населенных пунктов, входящих в муниципальное образование Епифанское.

В проекте определен комплекс мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической ситуации.

Учитывая возрастание транспортных потоков и значительную изношенность инженерного оборудования муниципального образования, мероприятия по развитию транспортного комплекса МО Епифанское и модернизации инженерных систем рассматриваются в качестве приоритетных.

В Генеральном плане предусмотрена реконструкция и модернизация всех функциональных зон муниципального образования в широком смысле – снос малоценного малоэтажного ветхого фонда, комплексное благоустройство существующих жилых населенных пунктов, переселение малочисленных по населению населенных пунктов и укрупнение существующих, выделение общественных центров; комплексное освоение площадок для нового жилищного строительства; реорганизация производственных территорий с целью их эффективного использования и снижения вредного воздействия на окружающую среду; благоустройство и озеленение существующих населенных пунктов.

**Концепция планировочной модели МО Епифанское:**

МО Епифанское в настоящее время представляет собой сложное многофункциональное территориальное образование.

Главными структурными элементами генерального плана муниципального образования являются:

* Центр муниципального образования - п. Епифань - и основные градостроительные узлы (общественные центры),
* Жилые населенные пункты,
* Локальные производственные зоны,
* Территории природно-рекреационного комплекса,
* Зоны концентрации общественных функций, связанные системой транспортных магистралей, образующие урбанизированный каркас муниципального образования,
* Система лесов, рекреационных зон – зон отдыха, водных ландшафтов, формирующие природный каркас МО Епифанское.

Решения Генерального плана направлены на оптимальную градостроительную организацию и развитие двух вышеназванных подсистем – урбанизированного и природного каркасов.

Основными мероприятиями Генерального плана МО Епифанское по территориальному планированию, являются:

* ликвидация ветхого жилищного фонда и эффективное использование освободившихся территориальных ресурсов,
* проведение работ по благоустройству и озеленению существующих населенных пунктов,
* комплексное жилое строительство,
* развитие системы общественных центров,
* модернизация инженерной инфраструктуры муниципального образования,
* развитие транспортной инфраструктуры для улучшения транспортного обслуживания,
* укрупнение существующих населенных пунктов,
* привлечение инвесторов для развития производства и рекреации на территории муниципального образования.

**Функциональное зонирование территории МО Епифанское:**

Графическая часть функционального зонирования приведена на карте 3 части 1 "положение о территориальном планировании", карте функциональных зон.

В результате градостроительного зонирования определены следующие зоны:

- зона градостроительного использования, состоящая из жилой зоны, общественно-деловой зоны, зоны производственного использования, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны специального назначения;

- зона производственного назначения;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного назначения;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, гаражи.

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав функциональных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых внутрихозяйственными лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Функциональное зонирование территории муниципального образования является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана МО Епифанское зонирование, базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику муниципального образования, сложившиеся особенности использования земель. При установлении зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования последовательно проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

* размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;
* развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;
* разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

**Функциональное зонирование территории муниципального образования Епифанское предусматривает:**

* Преемственность в функциональном назначении территориальных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий.
* Проведение ряда изменений в зонировании территории: сокращение доли территорий специализированного функционального назначения, увеличение многофункциональных зон (территорий смешанного использования - общественно-жилых, общественно-деловых, производственно-деловых и пр.).
* Увеличение зон природно-рекреационного назначения в общем территориальном балансе.
* **жилые зоны** – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки многоэтажными и малоэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами; зоны садово-дачных участков.
* **общественно-деловые зоны** - учреждения здравоохранения и социальной защиты; учреждения высшего и среднего профессионального образования; прочие общественно-деловые зоны (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).
* **производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур -** производственные зоны; коммунальные зоны; зоны инженерных и транспортных объектов.
* **зоны рекреационного назначения -**  парки, скверы; лесопарки, городские леса, зоны отдыха; памятники природы.
* **зоны** **специального назначения** – кладбища, скотомогильники, полигоны ТБО, тюрьмы военные объекты и т.п.

### 2.2 Рекреационно-туристическая деятельность.

### Рекреационно-туристическая система

### муниципального образования Епифанское

Учитывая высокий уровень рекреационно-туристического потенциала МО Епифанское одним из направлений его социально-экономического и градостроительного развития должна стать деятельность по организации рекреационно-туристической системы различных уровней. Историко-культурные объекты, уникальные ландшафты, удобное транспортно-географическое положение, позволяют формировать рекреационно-туристическую систему, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм.

Территории лесных массивов в большей своей части предназначены для кратковременного отдыха населения (сбор грибов, ягод, прогулки).

Рельеф, образованный различными геологическими процессами, сформировал пространственную и визуальную среду, характерную для данной местности и является рекреационным ресурсом.

К рекреационным ресурсам относятся: природные комплексы и их компоненты - рельеф, климат, растительность, водоемы, культурно-исторические памятники, уникальные технические сооружения.

Многопрофильная зона реализует потребности в разнообразном рекреационно-туристском обслуживании населения.

Действующие на данной территории туристические маршруты – включаются в общую систему и должны развиваться в дальнейшем.

Для формирования конкурентоспособной туристской отрасли и рационального использования природного и культурно-исторического наследия необходимы:

• создание и развитие инфраструктуры туристического потенциала, в том числе дорожной инфраструктуры, гостиниц, мест проведения досуга, магазинов, кафе, ресторанов, сувенирных лавок и т.д. Эти мероприятия будут способствовать созданию новых рабочих мест, сохранению местного колорита, созданию рынка сбыта продукции местных предприятий и мастеров и главным образом малого бизнеса;

• создание сети размещения туристов;

• развитие инфраструктуры приема туристов. Существующая сеть требует расширения и модернизации, строительства новых гостиниц, доведения до современных стандартов;

• создание сети экскурсионных бюро, развитие конкуренции в этой сфере путем привлечения развитых в этом отношении организаций и фирм;

• развитие инфраструктуры автомобильного туризма (пункты питания, магазины, туалеты);

• содействие созданию сети организаций по производству товаров для туристской индустрии.

### 2.3 Промышленное производство

В проекте предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сформировавшихся промышленных зон и их эффективное использование.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

* эффективное пользование территории существующих производственных зон, уплотнение, упорядочение застройки, благоустройство и озеленение, развитие инженерной и транспортной инфраструктур;
* улучшение состояния окружающей среды за счет ликвидации источников загрязнения в селитебных зонах, проведения мероприятий по технологической модернизации экологически опасных и ресурсоемких производств, рекультивации высвобождаемых производственных территорий, обеспечения на сохраняемых производствах требований экологических нормативов, сокращения санитарно-защитных зон;
* ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна;
* проведение инвентаризации с целью более эффективного использования территорий существующих предприятий и объемов производственных зданий;
* разработка сводных проектов санитарно-защитных зон промузлов, вынесение их на местность.

Одним из основных принципов дальнейшего развития промышленных узлов должен стать переход на экологически сбалансированный механизм, снижение вредного экологического воздействия на природную среду.

Вопросы по размещению перспективного промышленного строительства отображены на карте "Планируемого размещения объектов местного значения" (карта 1 часть 1 "Положение о территориальном планировании").

### 

### 2.4 Мероприятия по градостроительному развитию

### территорий жилой застройки

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач Генерального плана МО Епифанское.

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения располагаются в районе следующих населенных пунктов: п. Казановка, с. Себино (гостиница), п. Епифань (дом культуры).

Также проектом предлагается провести реконструкцию существующего муниципального жилищного фонда.

Типология нового жилищного строительства:

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки домами усадебного типа, коттеджного типа, блокированными домами, многоквартирными, в том числе секционными домами, а также иными зданиями, предназначенными для постоянного и временного (общежития) проживания населения. К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки.

Структура жилищного строительства в зависимости от уровня комфорта жилых домов (квартир), а также нормы площади жилых домов (квартир) на одного проживающего установлены СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89\* Актуализированная редакция) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В составе жилых зон сельских поселений и населенных пунктов, как правило, выделяются зоны застройки:

- индивидуальными домами (одно-, двух- и трехэтажными);

- малоэтажной.

Нормативы площади жилых зон в сельских поселениях в зависимости от типа застройки приведены в Таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип жилой застройки** | **Площадь придомового земельного участка,**  **га** | | **Площадь жилой зоны на один дом (квартиру),**  **га** | |
| Большие  сельские поселения | Средние и малые  сельские поселения | Большие  сельские поселения | Средние и малые  сельские поселения |
| Малоэтажная застройка домами усадебного и коттеджного типа, а также блокированными домами | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,27 |
| 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,23 |
| 0,12 | | 0,17 | 0,20 |
| 0,1 | | 0,15 | 0,17 |
| 0,08 | | 0,13 | 0,15 |
| 0,06 | | 0,11 | 0,13 |
| 0,04 | | 0,08 | 0,11 |
| Плотная малоэтажная жилая застройка блокированными домами и домами сложной объемно-пространственной структуры с числом этажей | 1 этаж | | 0,04 | |
| 2 этажа | | 0,03 | |
| 3 этажа | | 0,02 | |

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

* Максимально возможное размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства в пределах территории существующих населенных пунктов.
* При размещения комплексной застройки учитывать принцип благоустройства площадок со строительством или модернизацией инженерного оборудования, строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.
* Эффективное использование территорий населенных пунктов с развитой инфраструктурой (использование возможности изменения границ населенных пунктов и использование земель запаса).
* Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

### 2.5 Демографическая характеристика

В настоящее время численность населения Муниципального образования Епифанское включает в себя 86 населенных пунктов общая численность на 01.01.2016 г. составляет 6594 человек. Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве муниципальных образований России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения – сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения.

Сведения о численности постоянного населения муниципальным образования Епифанское Кимовского района:

|  |  |
| --- | --- |
| 2013 год | 4562 чел. |
| 2014 год | 6766 чел. |
| 2015 год | 6641 чел. |
| 2016 год | 6594 чел. |

На расчетный период возможен прирост населения, который может быть обеспечен, в основном, за счет механического притока и развития производственных объектов на территории муниципального образования. Увеличение численности будет зависеть от социально-экономического развития Кимовского района в целом и МО Епифанское в частности, а также успешной политики, занятости населения, создания новых рабочих мест.

**Общее среднее образование:**

В настоящее время в муниципальном образовании создана система общеобразовательных учреждений – общеобразовательные школы, детские сады.

По количеству школьных мест предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89\* Актуализированная редакция) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и региональными нормативами градостроительного проектирования Тульской области. Предусматривается реконструкция существующих школ. Повышению качества образования так же будут способствовать мероприятия по программам «Внедрение современных образовательных технологий», «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

На территории МО Епифанское расположены следующие образовательные учреждения.

**Общеобразовательные учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Адрес | Год постройки |
|
| МКОУ Бучальская средняя общеобразовательная школа | 301753, Кимовский район,  с. Бучалки | 1990 |
| МКОУ Вишнёвская общеобразовательная средняя школа | 301744, Кимовский район,  д. Вишневая | 1951 |
| МКОУ Епифанская средняя общеобразовательная школа | 301740, Кимовский район,  п. Епифань, ул. Школьная, д. 1 | 1976 |
| МКОБУ Казановская средняя общеобразовательная школа | 301741, Кимовский район,  п. Казановка, ул. Центральная, д.1 | 1980 |
| МКОУ Монастырщинская основная общеобразовательная школа | 301744, Кимовский район,  с. Монастырщино | 1935 |
| МКОУ Сухановская основная общеобразовательная школа | 301756, Кимовский район,  с. Суханово | 1981 |

**Дошкольное образование**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МКДОУ детский сад №10 комбинированного типа | 301740, Кимовский район,  п. Епифань, ул. Тульская, д. 17 | 1946 |

**Внешкольное образование:**

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам.

**Здравоохранение:**

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается, и какие решения принимаются в сфере здравоохранения.

Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, реализуемыми в районе, генеральным планом в целях совершенствования системы здравоохранения предлагается:

- довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности;

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых;

Учреждения здравоохранения, расположенные на территории МО Епифанское приведены ниже в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование учреждения | Адрес |
| 1 | Амбулатория №1 | Тульская обл., Кимовский р-н, п. Епифань, ул. Красная площадь, д. 16а |
| 2 | Вишневский фельдшерско-акушерский пункт | Тульская обл., Кимовский р-н, д. Вишневая, д. 7 |
| 3 | Муравлянский фельдшерско-акушерский пункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Муравлянка |
| 4 | Бучальский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Бучалки |
| 5 | Черемуховский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Черемухово |
| 6 | Молчановский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, д. Молчаново |
| 7 | Казановский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, п. Казановка |
| 8 | Сухановский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Суханово |
| 9 | Молоденский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Молоденки |
| 10 | Куликовский фельдшерский здравпункт | Тульская обл., Кимовский р-н, с. Куликовка |

### 2.6 Основные направления развития системы

### культурно-бытового обслуживания.

На территории муниципального образования расположены школы, сельские клубы, дома культуры, детский сад, ФАПы.

В основном социальное обслуживание население может получить в районном центре п. Епифань, в связи с приближенностью и налаженным транспортным сообщением.

На основании анализа современного состояния сети учреждений обслуживания муниципального образования в проекте даны предложения по дальнейшему развитию системы культурно-бытового обслуживания муниципального образования.

Социальная сфера поддается нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определенном этапе на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях коммерческая сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счёт смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Эта цель достигается за счёт формирования иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного обслуживания).

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания не рассматривается. Конкретные объёмы отдельных учреждений, их специализация и дислокация должны рассматриваться на последующих стадиях проектирования существующих (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения муниципального образования по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

В настоящее время в МО наблюдается убыль и миграция населения, в связи с этим, имеющиеся «запасы» ёмкости существующих учреждений могут быть использованы под уменьшение наполняемости классов и групп, оборудованию компьютерных классов. Возможно перепрофилирование отдельных существующих зданий под другие функции социального назначения (желательно «детские нужды»).

На перспективу предусматривается:

- реконструкция или новое строительство медицинских объектов, размещаемых в ветхих зданиях;

- увеличение количества ФП (с. Луговое)

- начато строительство ДК в п. Епифань (2016-2017 гг.)

### 2.7 Инженерная инфраструктура.

В составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования муниципального образования, направленные на комплексное инженерное обеспечение населенных пунктов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

**Связь:**

По территории МО Епифанское проложены международные и междугородные магистральные, внутризоновые и местные кабели связи, имеющие важное государственное значение. Эксплуатационное-техническое обслуживание этих линий осуществляет Тульский филиал ПАО «Ростелеком».

Способ соединения АТС – ВОЛС, КСПП. Связь с пригородными районами организована цифровыми и аналоговыми системами.

Стратегия развития сети связи зависит от объемов, темпов и направления жилищного строительства и предусматривает наиболее оптимальные варианты построения для максимального удовлетворения запросов потребителей.

В настоящее время сотовые компании: «Мобильные Теле Системы», «Вымпел Ком Билайн», «Мегафон», «Теле2», ПАО «Ростелеком» оказывают услуги сотовой радиотелефонной связи максимального спектра услуг (мобильная телефонная и передача сообщений, мобильный доступ к Интернету).

В перспективе, в сочетании с сетью сотовой подвижной связи, должна быть полностью реализована потребность населения и организаций МО, как в услугах телефонной связи, так и различных мультимедийных услугах.

**Водоснабжение:**

Водоснабжение МО Епифанское происходит путем эксплуатации артезианских скважин.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Место расположения** | **Количество скважин** | **Назначение** |
| 1 | с. Бучалки | 1 | Питьевое |
| 2 | д. Вишневая | 2 | Питьевое |
| 3 | д. Исаковка | 2 | Питьевое |
| 4 | д. Красное | 1 | Питьевое |
| 5 | с. Куликовка | 1 | Питьевое |
| 6 | д. Павловка | 1 | Питьевое |
| 7 | д. Прилипки | 1 | Питьевое |
| 8 | с. Себино | 1 | Питьевое |
| 9 | с. Суханово | 2 | Питьевое |
| 10 | п. Совхозный | 1 | Питьевое |
| 11 | п. Заводской | питается от скважины п. Совхозный | Питьевое |
| 12 | д. Ольховец | 1 | Питьевое |
| 13 | д. Огарево | 1 | Питьевое |
| 14 | д. Шаталовка | 1 | Питьевое |
| 15 | с. Молоденки | 1 | Питьевое |
| 16 | д. Марьинка | 1 | Питьевое |
| 17 | д. Бутыровка | 1 | Питьевое |
| 18 | д. Муравлянка | 1 | Питьевое |
| 19 | д. Колычевка | питается от скважины д. Муравлянка | Питьевое |
| 20 | д. Милославщино | 1 | Питьевое |
| 21 | с. Монастырщино | 2 | Питьевое |
| 22 | д. Мызовка | 1 | Питьевое |
| 23 | д. Задонщино | питается от скважины д. Мызовка | Питьевое |
| 24 | д. Татинки | 1 | Питьевое |
| 25 | д. Устье | 1 | Питьевое |
| 26 | с. Черемухово | 1 | Питьевое |
| 27 | д. Ивановка | 1 | Питьевое |
| 28 | с. Луговое | 1 | Питьевое |
| 29 | д. Барановка | 1 | Питьевое |
| 30 | д. Старая Гать | 1 | Питьевое |
| 31 | д. Знаменье | 1 | Питьевое |
| 32 | д. Молчаново | 2 | Питьевое |
| 33 | д. Восход | 1 | Питьевое |
| 34 | п. Епифань,  ул. Олимпийская | 1 | Питьевое |
| 35 | п. Епифань,  ул. Пролетарская | 1 | Питьевое |
| 36 | п. Епифань,  ул. Конная | 2 | Питьевое |
| 37 | п. Казановка | 1 | Питьевое |
| 38 | д. Казановка | питается от скважины п. Казановка | Питьевое |
| 39 | д. Кораблино | 1 | Питьевое |
| 40 | с. Муравлянка | 2 | Питьевое |
| 41 | д. Задонщино | питается от скважины с. Муравлянка | Питьевое |
| 42 | п. Приозерный | 1 | Питьевое |
| 43 | д. Прощеное | 1 | Питьевое |
| 44 | д. Бутыровка | 1 | Питьевое |
| 45 | п. Донской | 1 | Питьевое |
| 46 | д. Шевырево | Питается от скважины д. Кораблино | Питьевое |

**Водоотведение:**

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

**Характеристика канализационных сетей.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Месторасположение** | **% износа** | **Протяженность (м)** |
| п. Епифань, ул. 50 лет Октября | 90 | 1100 |
| п. Епифань, ул. Школьная | 90 | 661 |
| с. Луговое | 65 | 2700 |
| с. Муравлянка | 5 | 950 |
| с. Черемухово | 90 | 500 |
| д. Милославщино | 90 | 500 |
| д. Вишневая | 90 | 1700 |
| с. Куликовка | 90 | 300 |
| д. Муравлянка | 90 | 1600 |

На расчетный срок Генеральным планом предлагается замена водопроводных сетей.

**Зоны санитарной охраны:**

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

-1 пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

-2, 3 пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

**Теплоснабжение:**

На расчетный срок предлагается оборудование одно-, двухэтажного жилищного фонда индивидуальными источниками отопления и горячего водоснабжения.

В МО Епифанское Кимовского района располагаются 8 котельных, работающие на природном газе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес и наименование | Год постройки котельной | Марка и кол-во котлов | Установ ленная мощность котель ной Гкал/час | Фактичес кий отпуск тепла Гкал/час | Наличие ХВО | Вид топли-ва | Среднесуточный расход топлива тыс.м куб., тн, квт. | | Размер подключенных нагрузок Гкал/час | | Виды потребителей | | | | | | Протяжен ность тепловых сетей, км |
| в зимний период | весенне осенний период | жил. дома ед/м3 | | школы ед/м3 | | дет. сады  ед/ м3 | |
| **Коммунальные котельные** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Котельная № 1  п.Епифань, ул.Тульская, д.7 корп.2 | 1997 | Хопер-100 2ед. | 0,144 | 0,1 | - | газ | 0,155 | 0,101 | 0,068 |  | |  | |  | | 0,125 | |
| 2. | Котельная № 2  п.Епифань, ул.Красная площадь, д5 корп.1 | 1998 | Хопер-100 2ед. | 0,144 | 0,044 | - | газ | 0,154 | 0,100 | 0,024 |  | |  | |  | | 0,02 | |
| 3. | Котельная № 3  п.Епифань, ул.Школьная, д.1 корп. 2 | 1999 | КСВа 0,63- 2ед. | 0,92 | 0,5 | - | газ | 0,752 | 0,584 | 0,404 |  | |  | |  | | 0,35 | |
| 4. | Котельная № 4  п.Епифань, ул.50 лет Октября, д.26б | 2000 | Десна 0,35- 1 шт. | 0,41 | 0,19 | - | газ | 0,303 | 0,240 | 0,096 |  | |  | |  | | 0,07 | |
| 5. | Котельная № 5  п.Епифань, ул.Школьная, д.10 | 1998 | Хопер-100- 2-ед. | 0,148 | 0,122 | - | газ | 0,208 | 0,133 | 0,090 |  | |  | |  | | 0,03 | |
| 6. | Котельная № 6  п.Епифань, ул.Школьная, д.10 | 1998 | Хопер-100 2-ед. | 0,144 | 0,114 | - | газ | 0,110 | 0,092 | 0,042 |  | |  | |  | | 0,025 | |
| 7. | Котельная ФОК | 2011 | Феролли пегасус-3 ед. | 0,264 | 0,08 | ХВО | газ | 0,137 | 0,086 | 0,155 |  | |  | |  | | 0,020 | |
| **Котельные образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Котельная с.Бучалки (школа) | 2008 | Гризли 130 КЛО-2 ед. | 0,224 | 0,02 | ХВО | газ | 0,271 | 0,200 | 0,170 |  | |  | |  | | 0,043 | |

### Газификация:

Газоснабжение МО Епифанское Кимовского района Тульской области производится в основном на базе природного газа. Природный газ подается по газопроводам - отводам от магистральных газопроводов.

|  |  |
| --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Протяженность (км)** |
| п. Епифань | 35235,88 |
| с. Бучалки, ул. Новая | 6874,1 |
| д. Милославщино, д. Вишневая, д. Чебыши | 20213,98 |
| с. Бучалки | 10,4301 |
| с. Монастырщино | 13251,96 |
| д. Исаковка, Исаковские выселки, п. Бучалки | 16406,21 |
| с. Молоденки | 15453,62 |
| д. Муравлянка | 4099,07 |
| д. Бутыровка | 1232,05 |
| д. Колычевка | 974,00 |
| д. Федосовка | 4426,9 |
| п. Казановка | 13,09346 |
| д. Кораблино | 4,49957 |
| д. Татинки, пос. Донской | 5,02184 |
| с. Черемухово | 10579,74 |
| д. Шевырево | 183,00 |
| с. Муравлянка,  д. Задонщино | 5326,00 |
| д. Восход, д. Горки,  д. Старая Гать | 9932,32 |
| с. Рождественно,  д. Алешино, с. Луговое | 19901,72 |
| д. Крутое | 1840 |
| д. Молчаново | 15889,68 |
| п. Приозерный | 287,00 |
| д. Татинки, п. Донской | 4951.42 |
| с. Суханово | 5000,00 |
| с. Себино | 4011,00 |
| д. Красное | 3080,00 |

Источники финансирования: ОАО «Газпром», средства федерального, областного и местного бюджетов, специальная надбавка к тарифам за транспортировку газа, средства населения, организаций, внебюджетные источники, прочие инвесторы.

Основными ожидаемыми результатами реализации программы ОАО «Газпром» и ГУКС «ТулоблУКС» будут:

* повышение уровня газификации;
* социально-экономическое состояние;
* оптимальная рациональная загрузка существующих газораспределительных станций, газопроводов-отводов;
* обеспечение надежного газоснабжения потребителей на основе  
  совершенствования системы газоснабжения, телемеханизации и  
  автоматизации.

**Электроснабжение:**

В МО Епифанское установлены электросети ВЛ 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ. Их обслуживание проводит Кимовский район. На данный момент их состояние удовлетворительное. Плановый ремонт проводится раз в 6 лет по установленному графику.

Основные источники электроснабжения на территории МО Епифанское:

- ПЭС-408 в районе Мельгуново

- ПЭС-44 п. Казановка

- ПЭС-185 с. Бучалки

Управление наружным освещением – централизованное.

ЛЭП находятся в собственности у НЭС филиал ООО «Тулэнерго», МО Епифанское Кимовского района, МО Кимовский район. Необходимо передать ЛЭП, находящиеся в собственности МО Епифанское и МО Кимовский район, в собственность НЭС филиал ООО «Тулэнерго.

Причины отключения электричества в МО Епифанское в основном климатические. Человеческий фактор в причинах отключение электроэнергии практически не присутствует.

За весь срок эксплуатации работы электротехническое оборудование электроподстанций в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим необходима реконструкция этих электроподстанций с модернизацией оборудования и увеличением мощности подстанций, где планируется интенсивное новое строительство.

**Телевизионное вещание:**

Телевидение — комплекс устройств для передачи движущегося изображения и звука на расстоянии. В обиходе используется также для обобщённого обозначения организаций, занимающихся производством и распространением телевизионных программ. Вместе с радиовещанием является наиболее массовым средством распространения информации (политической, культурной, научно-познавательной или учебной), а также одним из основных средств связи.

Новый, набирающий обороты, и все более выбираемый потребителями вид – Цифровое эфирное телевидение – современная технология телевещания. Благодаря сжатию цифровых данных стала возможной передача большего количества телеканалов в лучшем качестве и с дополнительной информацией (субтитры, дополнительные звуковые дорожки и т.д.) На данный момент трансляция ведется на 44 цифровых каналах.

### 2.8 Развитие транспортной инфраструктуры

Решение проблем развития транспортной инфраструктуры муниципального образования - одна их приоритетных задач, определяющих улучшение качества жизни и возможность активизации экономических, культурных связей муниципального образования.

### 

### 2.9 Защита территории от опасных

### природно–техногенных процессов

Основными физико-геологическими явлениями, распространенными на территории МО Епифанское, отрицательно влияющими на ее освоение и жизнедеятельность, являются: овражная эрозия, оползневые явления на склонах водотоков и оврагов, подтопление территории грунтовыми водами, карстовые процессы, подработанные территории, неорганизованный сток поверхностных вод, отсутствие очистных сооружений ливневой канализации.

Для ликвидации названных отрицательных факторов природных условий необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в составе:

- организация поверхностного стока;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации;

- регулирование русел водотоков;

- благоустройство овражных склонов;

- противоэрозионные мероприятия;

- понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей;

- мероприятия по строительству на подработанных территориях.

**Организация поверхностного стока:**

Проектом предусматривается организация и сбор поверхностного стока с застроенных или намечаемых к освоению территорий ливнесточными коллекторами, с очисткой наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации, отвод в ближайший водоток. Для капитальной застройки предусматривается закрытая ливневая канализация, для усадебной и одно - двухэтажной застройки допускается открытая. Для очистки поверхностного стока предусматриваются пруды – отстойники механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки. В случае необходимости, возможно строительство прудов биологической очистки.

**Защита от подтопления:**

В пределах планируемой территории имеются участки распространения техногенных грунтовых вод типа «верховодки», чему способствует невыдержанность распространения песчано-глинистых четвертичных, их изменчивая мощность, слабая дренированность. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, утечек из водонесущих инженерных коммуникаций и сооружений, перетока грунтовых вод из других участков.

Проектом предлагается проведение инженерных мероприятий по понижению уровня грунтовых вод на проблемных участках в составе: подсыпки территории (в случае необходимости), вертикальной планировки, организации поверхностного стока и строительства дренажной системы.

Дренажная система состоит из магистральных горизонтальных коллекторов и локальных дренажей, в основном кольцевых, вокруг группы зданий или отдельно стоящих зданий и сооружений. Отвод дренажной воды предлагается в дождевую канализацию или близлежащие водотоки.

**Противоэрозионные мероприятия:**

На территории муниципального образования имеется овражно- балочная эрозия, развитая на территориях распространения покровных отложений макропористых суглинков, обладающих слабой устойчивостью к размыву.

В целях благоустройства овражных территорий проектом предлагается комплекс мероприятий в составе:

- засыпки отвершков и верховьев оврагов, частичной засыпки оврагов;

- террасирование крутых склонов (срезка и уполаживание склонов), в случае освоения таких участков под городское развитие;

- организации подземного стока в местах выхода дренажных вод на склоны оврагов при помощи строительства дренажных прорезей и наслонных дренажей из щебеночных материалов, каптаж родников;

- строительства удерживающих сооружений;

- регулирования русла водотока, проходящего по тальвегу оврага;

- агролесомелиорации.

**Освоение подработанных территорий:**

Подработка территории горными выработками приводит к значительным деформациям земной поверхности над горными выработками, к деформациям зданий и сооружений.

Градостроительное использование подрабатываемых территорий зависит от способа добычи полезного ископаемого, планировочной структуры поселения, функциональных потребностей в территориях. Под застройку в перспективе могут использоваться территории, под которыми активная стадия оседания земной поверхности заканчивается к моменту строительства.

Рекультивация подработанных территорий включает:

- закладку выработанного пространства для уменьшения деформации земной поверхности (в том числе шахтной породой);

- мероприятия по организации рациональной системы поверхностного водоотвода на прилегающих и подработанных территориях с целью ликвидации бессточных участков, уменьшения инфильтрации атмосферных осадков.

Особое внимание следует уделять конструкциям зданий и сооружений, размещаемых на подработанных территориях. При проектировании зданий и сооружений по жестким конструктивным схемам в качестве инженерных схем защиты необходимо предусматривать: усиление несущих конструкций и объединение их в пространственные жесткие блоки; устройство фундаментных и поэтажных железобетонных поясов, фундаментных связей распорок; фундаментов в виде сплошных железобетонных плит, перекрестных балок и пр. При проектировании зданий и сооружений по податливым конструктивным схемам в качестве инженерных схем защиты необходимо предусматривать: разделение зданий и сооружений на отсеки с устройством между ними деформационных швов; устройством швов скольжения в фундаментных конструкциях, шарнирных и шарнирно-подвижных сопряжений и стыков несущих и ограждающих конструкциях; снижение жесткости колонн и несущих стен.

Особенности рекультивации террикоников обусловлены влиянием на санитарно - гигиеническое состояние прилегающих территорий, составом материала, возможностью использования отходов в различных отраслях народного хозяйства.

### 2.10 Формирование природного каркаса территории.

### Система озеленения

В проекте разработана планировочная концепция развития природного каркаса территории и системы озеленения муниципального образования Епифанское, определены границы природно-рекреационных территорий, проведена их классификация и установлены основные требования по режиму использования и охраны. Проектом планируется довести обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования до нормативного.

Природный каркас муниципального образования выполняет важнейшие природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции и включает различные по своему функциональному назначению территории природного комплекса:

* зеленые насаждения - скверы, сады, леса, внутрихозяйственные насаждения,
* ландшафты водных пространств – озелененные долины малых рек и ручьев, озер, искусственных водоемов,
* зоны спортивно-парковых комплексов, зоны отдыха,
* ландшафты открытых пространств - луга, поля, склоны,
* озелененные территории ограниченного пользования и специального назначения (озеленение улиц, лечебно-оздоровительных учреждений и пр.).

Леса активно используются населением в рекреационных целях и поэтому требуют проведения серьезных работ по проведению рубок формирования ландшафта, созданию декоративных картин из древесных и кустарниковых групп, проведение санитарных рубок и рубок ухода, устройство туристических троп, оборудование стоянок и мест отдыха. То есть предлагается лесные насаждения в границах населенных пунктов превратить в благоустроенные лесопарки.

Озеленение проектируется как единая система озелененных территорий и открытых пространств – лесопарков, озелененных набережных, скверов, садов, рекреационных и парковых зон, связанных с окружающими лесами зеленой зоны.

Ниже в сводном виде приводится описание основных элементов и мероприятий по формированию природного каркаса и системы озеленения муниципального образования:

**Система рекреационных зон муниципального образования:**

1. **Существующие насаждения общего пользования** – скверы, сады – сохранение зеленого фонда, комплексное благоустройство, уход. Систему озелененных территорий общего пользования дополнят озелененные территории ограниченного пользования на прилегающих участках дошкольных и образовательных учреждений, больниц, озеленение придомовых территорий.
2. **Рекреационные и парковые зоны районов нового строительства** - сохранение и активное включение в застройку существующих ландшафтных элементов – участки древесно-кустарниковых насаждений, лесополосы, озеленение и пр. Новое зеленое строительство с сохранением первозданного вида территории.
3. **Скверы** предусмотрены во всех общественно-деловых центрах крупных населенных пунктов. В районах сложившейся застройки проектируются небольшие по площади скверы, в основном на свободных территориях.

Дендрологическую основу всех вновь создаваемых зеленых устройств будут составлять разновысотные ландшафтные древесно-кустарниковые группировки на фоне газонов, а на бульварах - рядовые посадки деревьев и живые изгороди из кустарников.

Почвенно-климатические условия позволяют использовать большой ассортимент древесно-кустарниковых пород, а также - создавать большие площади открытого газона.

Предусматривается озеленение участков школ, детских садов, больницы и улиц.

**2.11 Государственный список памятников**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Памятники археологии** | | | |
| Курганная группа, XII - XIII вв. н.э. | 3 км западнее д. Куликовка | федеральная | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» |
| Курган на реке Мокрая Табола | В 1 км к востоку от села Суханово на правом берегу реки Тоболь | федеральная | Решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 9 апреля 1969 г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| БАРАНОВКА. СЕЛИЩЕ 1,  XII-XIII вв. | 0,3 км к западу-юго-западу от деревни, мысовидный выступ левого берега р.Сизовка (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), между двумя неглубокими балками. Размеры около 150х50 м, высота над рекой 4-5 м | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БАРАНОВКА. СЕЛИЩЕ 2,  XII-XIII вв. | 1,5 км к западу от деревни, мысовидный выступ левого берега р. Сизовка (правый приток р. Мокрая Табола, левого притока р. Дон), между двумя балками. На пашне на расстоянии около 100 м друг от друга зафиксированы два участка культурного слоя. Размеры 150х60 и 550х60 м, располагающихся на высоте 3-5 м над рекой. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БАРАНОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ. СЕЛИЩЕ 1,  XIII-XIV вв. | 0,2 км к юго-западу от деревни, пойма правого берега р. Сизовка (правый приток  р. Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры 240х60 м, высота над рекой 2-6 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БАРАНОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ. СЕЛИЩЕ 2,  XIII-XIV вв. | Юго-восточная окраина деревни, пойма правого берега р.Сизовка (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры около 110х35 м, высота над рекой 3-5 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БАРАНОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ. СЕЛИЩЕ 3,  XII-XIV вв. | 0,3 км к северо-востоку от юго-восточной окраины деревни, склон надпойменной террасы левого берега р.Сизовка (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к востоку от переправы. Размеры около 70х40 м, высота над рекой 7-10 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БЕГИЧЕВО. СЕЛИЩЕ 1 (КАЗАНОВКА 2),  XII-XIII вв. | 100 м к югу от южной окраины деревни, склон левого берега р. Казановка (левого приток р. Дон). Размеры 50х20 м, высота над рекой 10-12 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БЕГИЧЕВО. СЕЛИЩЕ 2 (КАЗАНОВКА 2а), XIII-XIV вв. | 0,2 км к югу от южной окраины деревни, склон левого берега р. Казановка (левый приток р. Дон). На пашне, на протяжении около 200 м, выявлены два участка культурного слоя и скопления керамики Размеры около 30х30 и 30х10 м, располагающихся на высоте XIII-XIV м над рекой. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БЕГИЧЕВО. СЕЛИЩЕ 3 (КАЗАНОВКА 3),  XIII-XIV вв. | Центральная часть деревни, мысовидный выступ левого берега р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 150х35 м, высота над рекой  XI-XIII м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.  СЕЛИЩЕ 1,  XII-XIV вв. | 2,5 км к северо-западу от центра села, 1,7 км к северо-востоку от деревни Павловка, левый берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон) близ устья безымянного ручья Протянулось вдоль берега, Размеры около 320х40 м, высота над рекой 10-15 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ. СЕЛИЩЕ 2,  XII-XIV вв. | Около 2,5 км к северу от центра села, левый берег ручья, левого притока р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон) по обе стороны проселочной дороги. На пашне, на высоте 25-30 м над ручьем, выявлены два участка культурного слоя размеры 30х30 и 30х25 м, отстоящие друг от друга на 70 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ. СЕЛИЩЕ 3,  XIII-XIV вв. | 3,2 км к северо-северо-востоку от центра села, пологий склон левого берега безымянного ручья (левый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон) между двумя небольшими оврагами. Протянулось вдоль ручья, размеры около 220х60 м, высота над ручьем 17-21 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.  СЕЛИЩЕ 4,  XII-XIV вв. | 3,5 км к северо-северо-востоку от центра села, правый берег безымянного ручья (левый приток р. Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к востоку от небольшого оврага. Протянулось вдоль ручья, Размеры около 100х40 м, высота над ручьем10-12 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.  СЕЛИЩЕ 5,  XII-XIV вв. | 3,3 км к северо-северо-востоку от центра села, правый берег безымянного ручья (левый приток р. Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к западу от небольшого оврага. Размеры около 55х30 м, высота над ручьем XI-XIII м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.  СЕЛИЩЕ 6,  XII-XIV вв. | Около 3,5 км к северо-северо-востоку от центра села, мыс левого берега безымянного ручья (левый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), при устье небольшого оврага, к западу от последнего. Протянулось вдоль берега ручья, Размеры около 240х30 м, высота над ручьем 8-11 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.  СЕЛИЩЕ 7,  XII-XIV вв. | 3,7 км к северо-северо-востоку от центра села, правый берег безымянного ручья (левый приток р. Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к западу от небольшого оврага. Размеры около 25х20 м, высота над ручьем 8-9 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.  СЕЛИЩЕ 8,  XII-XIV вв. | 2 км к северо-северо-западу от центра села, надпойменная терраса левого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,17 км от русла. Размеры около 35х20 м, высота над рекой 10-11 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.  СЕЛИЩЕ 9,  XII-XIII вв. | 2,7 км к северо-северо-западу от центра села, южный берег ручья, правого притока р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,12 км от русла. Размеры около 50х25 м, высота над рекой 8-9 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.  СЕЛИЩЕ 10 (ВЕДИНЕЦ 1),  XII-XIV вв. | 2,7 км к западо-северо-западу от центра села, 1,0 км к западу от деревни Павловка, 1,5 км к северо-западу от деревни Исаковка, правый берег  р. Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), между двумя оврагами, напротив устья безымянного ручья Протянулось вдоль берега, Размеры около 1200х100 м, высота над рекой 10-15 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.  СЕЛИЩЕ 11 (ВЕДИНЕЦ 3),  XIII-XIV вв. | 3,5 км к западо-северо-западу от центра села, левый берег р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), близ лесополосы. Размеры около 50х20 м, высота над рекой 14-15 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| БУЧАЛКИ.  СЕЛИЩЕ 12 (ВЕДИНЕЦ 11),  XIII-XIV вв. | 2,6 км к западо-северо-западу от центра села, пологий склон правого берега р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к юго-востоку от небольшой балки. Размеры около 40х30 м, высота над рекой 6-8 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВИШНЕВАЯ. СЕЛИЩЕ,  XIV-XVII вв. | Северо-восточная окраина деревни, правый берег оврага Говяжий, входящего слева в долину р.Дон, 0,2 км от его устья. Протянулось вдоль оврага, Размеры около 140х60 м, высота над дном оврага 18-21 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВЛАДИМИРОВКА. СЕЛИЩЕ 1 (ВЕДИНЕЦ 9),  XIII-XIV вв. | 0,5 км к западу от деревни, пологий склон балки Овсяникова протока, входящей справа в долину р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), напротив устья небольшого оврага. Размеры около 40х25 м, высота над дном балки 7-8 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВЛАДИМИРОВКА. СЕЛИЩЕ 2 (ВЕДИНЕЦ 10),  XIII-XIV вв. | 0,5 км к западу-юго-западу от деревни, мыс левого берега р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), близ устья оврага. Протянулось вдоль берега, Размеры около 100х50 м, высота над рекой 10-11 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВЫГЛЯДОВКА. СЕЛИЩЕ 1 (КАЗАНОВКА 1),  XII-XIII вв. | 0,25 км к юго-востоку от деревни, мыс правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон), между руслом и небольшой балкой. На пашне, на высоте 10-11 м над рекой, выявлены два участка культурного слоя и скоплений керамики Размеры около 50х20 и 30х20 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВЫГЛЯДОВКА. СЕЛИЩЕ 2 (КАЗАНОВКА 4),  XII-XIII вв. | Северная окраина деревни, мыс надпойменной террасы правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон), к востоку от устья оврага. Размеры около 20х20 м, высота над рекой 10 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ВЫГЛЯДОВКА. СЕЛИЩЕ 3 (КАЗАНОВКА 5),  XII-XIII вв. | 0,3 км к северо-востоку от северной окраины деревни, мыс левого берега р.Казановка (левый приток р.Дон), при вхождении в ее долину балки. Размеры около 20х20 м, высота над рекой XV-XVII м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). ПОСЕЛЕНИЕ,  эпоха бронзы. | 0,85 км к северо-западу от деревни, склон первой надпойменной террасы правого берега р.Дон, к востоку от устья Крюковской балки. Размеры около 30х20 м, высота над рекой 5-6 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 1,  XV-XVII вв. | 1 км к северо-западу от деревни, надпойменная терраса правого берега р.Дон, 0,25 км от русла. Размеры около 140х95 м, высота над рекой 12-16 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 2  (ГОРКИ 1),  XIII-XIV вв. | 1,5 км к северо-западу от деревни, надпойменная терраса правого берега р.Дон, 0,28 км от русла, между двумя балками. Протянулось вдоль берега, Размеры около 180х100 м, высота над поймой до 11 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 3  (ГОРКИ 2),  XII-XIV вв. | Территория деревни, мыс надпойменной террасы правого берега р.Дон при устье оврага, вост. берег последнего. Размеры около 60х50 м, высота над рекой XII-XIV м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 4  (ГОРКИ 3),  XII-XIV вв. | 0,15 км к северо-востоку от восточной окраины деревни, высокая пойма правого берега р.Дон. Размеры около 75х35 м, высота над рекой 4-5 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 5  (ГОРКИ 4),  XI-XIII вв. | 1,2 км к северу от деревни, высокая пойма правого берега р.Дон, 100 м к востоку от полевой дороги. Размеры около 120х25 м, высота над рекой  6-7 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 6  (ГОРКИ 5),  XII-XIII вв. | 1 км к северо-северо-западу от деревни, высокая пойма правого берега р.Дон, около 60 м от русла, по обе стороны современной полевой дороги. На пашне, на высоте 6-7 м над рекой, выявлены два участка культурного слоя и скоплений керамики Размеры 100х30 и 40х30 м, располагающихся на расстоянии около 60 м друг от друга. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 7  (ГОРКИ 6),  XII-XIII вв. | 0,7 км к северо-западу от деревни, 0,2 км к юго-западу от деревни Старая Гать, склон первой надпойменной террасы правого берега р.Дон. Размеры около 30х20 м, высота над рекой 6-7 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 8  (ГОРКИ 9),  XII-XIII вв. | 2 км к юго-западу от деревни, склон левого берега балки Крюковская, входящей справа в долину р.Дон. Протянулось вдоль балки, Размеры около 320х50 м, высота над дном балки 9-11 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 9  (ГОРКИ 10),  XII-XIV вв. | 2,6 км к юго-западу от деревни, правый берег балки Крюковская, входящей справа в долину р.Дон. Протянулось вдоль балки, Размеры около 330х80 м, высота над дном балки 8-10 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 10  (ГОРКИ 11),  XII-XIII вв. | 2,2 км к юго-западу от деревни, правый берег балки Крюковская, входящей справа в долину р.Дон, близ плотины. Протянулось вдоль балки, Размеры около 180х70 м, высота над дном балки  11-12 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ (на р. Дон). СЕЛИЩЕ 11  (ГОРКИ 12),  XII-XIII вв. | 2,6 км к юго-западу от деревни, левый берег балки Крюковская, входящей справа в долину р.Дон, к востоку от лесополосы, напротив селища 10. Протянулось вдоль балки, Размеры около 240х60 м, высота над дном балки  12-16 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ  (на р. Мокрая Табола).  СЕЛИЩЕ 1,  XII-XIV вв. | Центральная часть деревни, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), между родником и колодцем. Размеры около 80х20 м, высота над рекой  XII-XIV м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ГОРКИ  (на р. Мокрая Табола).  СЕЛИЩЕ 2,  XII-XIV вв. | Восточная окраина деревни, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Протянулось вдоль террасы, Размеры около 400х50-70 м, высота над рекой 7-10 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЕПИФАНЬ. ПОСЕЛЕНИЕ,  эпоха бронзы,  XVI-XVII вв. | Южная окраина поселения, 0,3 км к юго-западу от склада спиртозавода, 1,0 км к востоку-юго-востоку от южной окраины деревни Мельгуново, рядом с проселочной дорогой, левобережье р.Дон, 0,8 км к юго-востоку от русла. Размеры около 35х20 м, высота над поймой 3-5 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЕПИФАНЬ. СЕЛИЩЕ 1,  XVI-XVII вв. | Территория поселения, 0,15 км к югу от центра, мыс левого коренного берега р.Дон, 0,55 км от русла. Размеры около 90х55 м, высота над поймой 18-20 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЕПИФАНЬ. СЕЛИЩЕ 2,  2-ая пол. XVI - сер.  XVII в. | Около 5 км к северу от поселения, правый берег р.Лютая (левый приток р.Дон), в р-не Кимовского водохранилища. Площадь около 30 га. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. ПОСЕЛЕНИЕ (ЖУРИШКИ 4), эпоха бронзы,  XII-XIII вв., XVI-XVII вв. | Северо-восточная часть деревни, пологий левый склон балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, между домами и прудом. Размеры около 300х100 м, высота над прудом 8-9 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 1,  XII-XIII вв. | 0,4 км к юго-востоку от деревни, пологий правый склон балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон. Протянулось вдоль балки, Размеры около 200х50 м, высота над дном балки  6-10 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 2,  XII-XIII вв. | 0,26 км к юго-востоку от деревни, пологий правый склон балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, 50 м к северо-востоку от автодороги в деревне Устье. Размеры около 40х20 м, высота над дном балки  10-11 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 3,  XII-XIII вв. | Южная часть деревни, пологий правый склон балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, между дорогой и прудом. Протянулось вдоль балки, Размеры около 140х30 м, высота над дном балки до 12 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 4 (ЖУРИШКИ 5),  XII-XIII вв. | 0,7 км к юго-востоку от деревни, пологий левый склон балки Журишки, входящей слева в р.Дон, 100 м к югу от сада. На пашне, на высоте 5-7 м над дном балки, выявлены два участка культурного слоя Размеры около 30х30 м, расстояние между которыми около 50 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 5 (ЖУРИШКИ 6),  XII-XIII вв. | 0,4 км к юго-востоку от деревни, пологий правый склон балки Журишки, входящей слева в р.Дон, 50 м к северо-востоку от шоссе Кимовск - Устье. Размеры около 30х20 м, высота над дном балки 7-8 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 6 (ЖУРИШКИ 7),  XVI-XVII вв. | 0,6 км к юго-востоку от деревни, пологий склон одного из отрогов балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, 60 м к юго-востоку от сада. Размеры около 120х30 м, высота над дном балки 7-8 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 7 (ЖУРИШКИ 8),  XVI-XVII вв. | 0,8 км к юго-востоку от деревни, пологий склон одного из отрогов балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, 0,18 км к западу от опушки Бучальского леса, 0,22 км к юго-востоку от сада. Размеры около 80х20 м, высота над дном балки 5-6 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЖУРИШКИ. СЕЛИЩЕ 8 (ЖУРИШКИ 9),  XVI-XVII вв. | 0,8 км к юго-востоку от деревни, правый склон балки Журишки, входящей слева в долину р.Дон, 0,2 км к западу от опушки Бучальского леса. Размеры около 90х25 м, высота над дном балки  XIII-XIV м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ЗАДОНЩИНА. СЕЛИЩЕ,  XII-XIV вв. | Северо-западная окраина деревни, пологий склон высокой надпойменной террасы левого берега р.Дон, к востоку от оврага, между двух полевых дорог. Размеры около 40х40 м, высота над рекой 22-24 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ИСАКОВКА. СЕЛИЩЕ,  XII-XIV вв. | 0,6 км к западу от водокачки в деревне, пологий северный склон балки на правобережье р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), около 0,7 км от русла, 70 м к западу от ЛЭП. Протянулось вдоль балки, Размеры около 160х55 м, высота над дном балки 9-11 м. На пашне зафиксированы четыре участка культурного слоя, отстоящие друг от друга на 20-50 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ИСАКОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ. СЕЛИЩЕ,  XII-XIV вв. | 0,25 км к юго-западу от деревни, правый коренной берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у дороги в деревне Красное. Размеры около 400х100 м, высота над рекой  27-35 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ИСАКОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ. ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК,  XII-XIV вв. | Около 0,25 км к югу от деревни, правый коренной берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,25 км от русла, у дороги в деревне Красное, неподалеку от селища. Размеры около 60х50 м, высота над рекой 30-32 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 1 (КАЗАНОВКА 6),  XII-XIII вв. | 0,6 км к юго-востоку от поселения, пологий склон правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 40х40 м, высота над рекой 8-10 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 2 (КАЗАНОВКА 7),  XII-XIII вв. | Центральная часть поселения, пологий склон правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон), по обе стороны небольшой балки. Территория памятника распахивается под огороды, частично занята строениями. Выявлены два участка культурного слоя Размеры около 30х30 м, располагающиеся на расстоянии около 100 м друг от друга на высоте 8-10 м над рекой. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 3 (КАЗАНОВКА 8),  XII-XIII вв. | 0,25 км к северо-востоку от поселения, мысовидный выступ правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 50х40 м, высота над рекой XII-XIV м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 4 (КАЗАНОВКА 9),  XII-XIII вв. | Западная окраина поселения, правобережье р.Казановка (левый приток р.Дон), 1,15 км от русла. Размеры около 20х20 м, высота над рекой 9-11 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 5 (КАЗАНОВКА 10), XII-XIII вв. | Западная окраина поселения, 100 м к западу от террикона, правый берег запруженного ручья, правого притока р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 130х50 м, высота над ручьем 4-5 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 6 (КАЗАНОВКА 11), XII-XIII вв. | Западная часть поселения, правый берег ручья, правого притока р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 30х30 м, высота над ручьем  4-5 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 7 (КАЗАНОВКА 12), XII-XIII вв. | 0,4 км к востоку от поселения, склон правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон). Размеры около 45х20 м, высота над рекой XIII-XIV м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 8 (КАЗАНОВКА 13), XVI-XVII вв. | Северо-восточная окраина поселения, склон правого берега р.Казановка (левый приток р.Дон), 50 м от моста. Размеры около 50х30 м, высота над рекой 14-15 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 9 (КАЗАНОВКА 14), XII-XIII вв. | 4 км к северо-востоку от поселения, пологий склон правого берега балки Казановская, входящей в долину р.Казановка (левый приток р.Дон), между дорогой Епифань - Куркино и прудом. Протянулось вдоль балки, Размеры около 500х70 м, высота над дном балки 5-6 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КАЗАНОВКА. СЕЛИЩЕ 10 (КАЗАНОВКА 16), XVI-XVII вв. | 3,8 км к северо-востоку от поселения, пологий склон правого берега балки Казановская, входящей в долину р.Казановка (левый приток р.Дон), 0,2 км к западу от пруда. Размеры около 100х80 м, высота над дном балки 3-4 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОВАЛЕВКА. СЕЛИЩЕ,  XV-XVI вв. | Восточная окраина деревни, левый берег р. Улыбыш (левый приток р. Проня, правого притока р. Ока). Размеры около 230х140 м, высота над рекой  3-8 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 1,  XII-XIV вв. | 0,3 км к западу от деревни, мыс правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон) при устье оврага, левый берег последнего. Размеры около 170х120 м, высота над рекой 7-12 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 2,  XII-XIV вв. | 0,5 км к юго-западу от водокачки в деревне, первая надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). На пашне, на высоте 5-9 м над рекой, на площади около 260х150 м выявлены четыре участка культурного слоя и скопления керамики Размеры от 35х25 до 40х40 м, расстояние между которыми от 35 до 75 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 3,  XII-XIII вв. | 100 м к западу от деревни, высокая пойма правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у проселочной дороги. На пашне, на высоте 4-5 м над рекой, выявлены два участка нарушенного культурного слоя Размеры около 25х20 м, находящиеся на расстоянии около 80 м друг от друга. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 4,  VIII-X, XI-XIII вв. | 0,5 км к северо-западу от водокачки в деревне, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у проселочной дороги. Протянулось вдоль края террасы, Размеры 210х35 м, высота над рекой 7-14 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 5,  Ранний железный век, XII-XIII вв. | 0,7 км к юго-востоку от деревни, краевая часть надпойменной террасы левого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у изгиба русла. Размеры около 70х30 м, высота над рекой 10-11 м. Культурный слой толщиной 0,15 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОЛЕСОВКА. СЕЛИЩЕ 6,  Ранний железный век, 2-я пол. 1-го тыс. н.э., XII-XIII вв. | 1 км к югу от деревни, краевая часть надпойменной террасы левого берега р. Мокрая Табола (левый приток р. Дон), около 0,2 км к северо-северо-востоку от городища Устье. Размеры 55х45 м, высота над рекой 8-9 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОРАБЛИНО. ПОСЕЛЕНИЕ 1 (КОРАБЛИНО 3), неолит, XII-XIII вв. | 0,5 км к западу от деревни, невысокое всхолмление в пойме левого берега р. Дон, 0,2 км к северу от устья р. Федосовка. Размеры около 25х20 м, высота над рекой около 2 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОРАБЛИНО. ПОСЕЛЕНИЕ 2 (КОРАБЛИНО 4), эпоха бронзы,  XII-XIII вв. | 0,8 км к юго-западу от деревни, невысокое всхолмление в пойме левого берега р.Дон, 80 м от русла. Размеры около 20х20 м, высота над рекой 3-4 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОРАБЛИНО. СЕЛИЩЕ 1,  XIII-XIV вв. | 0,7 км к юго-западу от деревни, мыс первой надпойменной террасы левого берега р. Дон при устье р .Федосовка, правый берег последней. Размеры около 230х200 м, высота над рекой 4-9 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОРАБЛИНО. СЕЛИЩЕ 2,  XIII-XIV вв. | 0,4 км к западу от деревни, первая надпойменная терраса левого берега р. Федосовка (левый приток р. Дон). Протянулось вдоль берега, Размеры около 150х95 м, высота над рекой 4-7 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КОРАБЛИНО. СЕЛИЩЕ 3 (КОРАБЛИНО 5),  XVI-XVII вв. | 0,7 км к западу-юго-западу от деревни, пойма левого берега р.Дон, около 0,2 км от русла. Размеры около 160х80 м, высота над рекой до 5 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ. ПОСЕЛЕНИЕ 1, эпоха бронзы,  XII-XIV вв. | 0,37 км к северо-западу от деревни, пологий склон правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры не менее 20х15 м, высота над рекой 11-12 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ. ПОСЕЛЕНИЕ 2 (КРАСНОЕ 1А), эпоха бронзы. | 0,35 км к западу от деревни, правый берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), на поле. Размеры 100х70 м, высота над рекой 15-18 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.  СЕЛИЩЕ 1 (КРАСНОЕ 2),  XII-XIV вв. | 0,6 км к западо-северо-западу от деревни, пологий склон правого берега оврага, входящего в долину р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 50х35 м, высота над дном оврага XIII-XV м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.  СЕЛИЩЕ 2 (КРАСНОЕ 3),  XII-XIV вв. | 1 км к западу от деревни, пологий склон правого берега оврага, входящего справа в долину р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Протянулось вдоль оврага, Размеры около 90х50 м, высота над дном оврага 11-12 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.  СЕЛИЩЕ 3 (КРАСНОЕ 4),  XII-XIV вв. | 0,6 км к северо-западу от деревни, пологий склон левого берега оврага, входящего справа в долину р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). На пашне, на высоте XV-XVII м над дном оврага, зафиксированы два участка культурного слоя Размеры 30х25 и 40х25 м, находящиеся в 100 м друг от друга. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.  СЕЛИЩЕ 4 (КРАСНОЕ 5),  XII-XIV вв. | 1 км к западу от деревни, пологий склон левого берега оврага, входящего справа в долину р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 65х35 м, высота над дном оврага до 14 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.  СЕЛИЩЕ 5 (КРАСНОЕ 6),  XII-XIV вв. | 1,2 км к западу от деревни, пологий склон левого берега оврага, входящего справа в долину р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 90х45 м, высота над дном оврага 5-7 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.  СЕЛИЩЕ 6 (КРАСНОЕ 7),  XVI-XVII вв. | 2,5 км к северо-западу от деревни, верховья безымянного урочища на правобережье р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), северная опушка Бучальского леса. Размеры около 160х60 м, высота над ручьем 2-5 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КРАСНОЕ.  СЕЛИЩЕ 7,  XVI-XVII вв. | 2,8 км к северо-западу от деревни, пологий южный склон балки на правобережье р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у опушки Бучальского леса. Размеры около 100х50 м, высота над дном балки 5 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СТОЯНКА,  кон. 4-го - 1-ой пол. 3-го тыс. до н.э. | 1 км к востоку-северо-востоку от центра села, небольшое всхолмление в пойме левого берега р.Дон в 0,2 км к западо-северо-западу от устья р.Мокрая Табола. Протянулось вдоль всхолмления. Размеры около 140х75 м, высота над рекой 6-7 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СЕЛИЩЕ 1,  XV-XVI вв. | Восточная окраина села, 0,4 км к северо-востоку от центра, правый берег р.Дон, 0,25 км от русла, к северу от устья оврага. Размеры около 230х110 м, высота над рекой 5-8 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СЕЛИЩЕ 2,  XII-XIII вв. | 2 км к северо-западу от центра села, левый берег р.Дон, к юго-востоку от устья оврага. Протянулось вдоль берега, Размеры около 720х120 м, высота над рекой 7-10 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СЕЛИЩЕ 3,  XII-XIII вв. | 2,3 км к северо-западу от центра села, мыс левого берега р.Дон, 0,13 км к северо-западу от селища 2. Размеры около 80х45 м, высота над рекой XI-XIII м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МАРЧУГИ. СЕЛИЩЕ,  XIV-XVI вв. | 100 м к юго-востоку от деревни, левый берег р.Улыбыш (левый приток р.Проня, правого притока р.Ока), у ее излучины. Протянулось вдоль берега. Размеры около 200х60 м, высота над рекой 4-6 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 1,  XII-XIII вв., XVI-XVII вв. | У вост. окраины деревни, левый берег р.Казановка (левый приток р.Дон), 100 м от русла, к юго-востоку от пруда. Размеры около 150х25 м, высота над рекой 7-9 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 2,  XII-XIII вв. | Территория деревни, левый берег р.Казановка (левый приток р.Дон), восточный берег пруда. Размеры около 130х40 м, высота над прудом 4-5 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 3,  XII-XIII вв. | 0,3 км к югу от деревни, склон правого берега балки Казановская, входящей слева в долину р.Казановка (левый приток р.Дон), к западу от пруда. Протянулось вдоль балки. Размеры около 280х50 м, высота над прудом 2-4 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 4,  XII-XIII вв. | Южная окраина деревни, левый пологий склон балки Казановская, входящей слева в долину р.Казановка (левый приток р.Дон), к югу от полевой дороги. Протянулось вдоль балки. Размеры около 300х65 м, высота над дном балки 5-8 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 5,  XII-XIII вв. | Восточная окраина деревни, пологий склон левого берега балки Казановская (левый приток р.Казановка, левого притока р.Дон), 50 м к востоку от дамбы, на огородах. Размеры 40х35 м, высота над водой 2-5 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЕТЕНЕВКА. СЕЛИЩЕ 6,  XII-XIII вв. | 1,7 км к востоку от деревни, пологий склон левого берега балки в истоках р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к западу от грунтовой дороги. Размеры около 200х75 м, высота над дном балки 1-2 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОЛОДЕНКИ. СЕЛИЩЕ 1,  XIV-XVII вв. | Южная окраина села, 1 км к юго-западу от центра, склон первой надпойменной террасы левого берега р.Муравлянка (левый приток р.Молоденка, правого притока р.Сухая Табола, левого притока р.Дон), 0,3 км выше устья. Размеры 170х100 м, высота над рекой  6-11 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОЛОДЕНКИ. СЕЛИЩЕ 2,  XII-XIV вв. | 0,5 км к юго-западу от с., 2,0 км к северо-северо-востоку от центра, мыс левого берега р.Сухая Табола (левый приток р.Дон), напротив устья р.Молоденка. Размеры 150х60 м, высота над рекой 9-11 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОЛОДЕНКИ. СЕЛИЩЕ 3,  XII-XIV вв. | 1,0 км к юго-западу от с., 2,5 км к юго-юго-западу от центра, первая надпойменная терраса левого берега р.Сухая Табола (левый приток р.Дон), к югу от небольшой лощины. Размеры 120х70 м, высота над рекой 8-12 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СТОЯНКА 1 (МОНАСТЫРЩИНА 4) неолит. | 0,3 км к востоку-северо-востоку от центра села, мыс высокой поймы левого берега р.Дон при устье р. Непрядва. Размеры около 45х15 м, высота над рекой до 5 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СТОЯНКА 2 (БЕРЕЗОВКА 3), неолит. | Около 2 км к северо-западу от западной окраины села, около 1км к северо-востоку от с. Березовка Богородицкого р-на, пойма левого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон). Размеры около 30х15 м, высота над рекой 3 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. ПОСЕЛЕНИЕ (МОНАСТЫРЩИНА 2, 2А, 2Б),  мезолит, неолит, эпоха бронзы,  XII-XIV вв. | 0,2 км к востоку-северо-востоку от центра села, пойма левого берега р.Дон при устье р.Непрядва, 80 м к юго-западу от стоянки 1. Размеры около 80х15 м, высота над рекой 5-6 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 1,  XV-XVI вв. | Южная окраина села, надпойменная терраса правого берега р.Дон. Размеры около 275х150 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 2 (МОНАСТЫРЩИНА 3)  XII-XIV вв. | 0,2 км к востоку от восточной окраины села, мыс правого коренного берега р.Дон при устье оврага, вост. берег последнего. Размеры около 170х150 м, высота над рекой 25-26 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 3 (МОНАСТЫРЩИНА 5) XII-XIV вв. | 3 км к западо-северо-западу от центра села, надпойменная терраса левого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон) по обе стороны небольшого оврага. Размеры около 420х120 м, высота над рекой 7-17 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 4 (МОНАСТЫРЩИНА 6),  XVI-XVII вв. | 0,6 км к западу от центра села, надпойменная терраса правого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон) между двумя небольшими оврагами. Размеры около 180х50 м, высота над рекой 9-10 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 5 (МОНАСТЫРЩИНА 7) XII-XIV вв. | 1,5 км к западу от центра села, пойма левого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон), около 1 км к востоку от селища 3. Размеры около 45х30 м, высота над рекой 4 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 6 (МОНАСТЫРЩИНА 8),  XIII-XIV вв. | 0,2 км к северу от северо-восточной окраины села, мысовидный выступ высокой поймы левого берега р.Дон напротив устья р.Непрядва. Размеры около 150х70 м, высота над рекой 4 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 7 (МОНАСТЫРЩИНА 9) XIV-XVII вв. | 1,3 км к востоку от центра села, высокая пойма левого берега р.Дон. Размеры не определены, высота над рекой 9 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 8 (МОНАСТЫРЩИНА 10), XIII-XIV вв. | 0,2 км к северу от центра села, пологий склон первой надпойменной террасы левого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон). Размеры не менее 20х20 м, высота над рекой 6 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 9 (СМОЛКА 1),  XII-XIV вв. | 4 км к югу от южной окраины села, правый берег р.Смолка (правый приток р.Дон), в ее верховьях, 1 км к юго-западу от урочища Зеленая дубрава. Размеры около 80х30 м, высота над рекой 12 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 10 (СМОЛКА 2),  XII-XIII вв. | 3 км к югу от южной окраины села, левый высокий берег р.Смолка (правый приток р.Дон), 0,7 км к юго-западу от юго-восточной окраины урочища Зеленая дубрава. Размеры около 40х40 м, высота над рекой 10-12 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 11 (СМОЛКА 3),  XII-XIV вв. | Около 3 км к югу от южной окраины села, левый берег р.Смолка (правый приток р.Дон), 0,12 км к северо-востоку от селища 10, к востоку от небольшой балки. Размеры не установлены, высота над рекой 10-12 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 12 (СМОЛКА 4),  XII-XIV вв. | 2,5 км к югу от южной окраины села, левый берег р.Смолка (правый приток р.Дон), в ее верховьях, 0,7 км к западу от моста. Размеры около 100х45 м, высота над рекой 5-7 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 13 (БЕРЕЗОВКА 4),  XIII-XIV вв. | Около 2 км к западу от западной окраины села, около 1,2 км к юго-востоку от центра в с. Березовка Богородицкого р-на, надпойменная терраса правого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон). Размеры около 90х40 м, высота над рекой 11-14 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА.  СЕЛИЩЕ 14 (БЕРЕЗОВКА 5),  XIII-XIV вв. | Около 1,8 км к западу от западной окраины села, около 1,5 км к юго-востоку от центра в с. Березовка Богородицкого р-на, первая надпойменная терраса правого берега р.Непрядва (правый приток р.Дон). Размеры около 90х65 м, высота над рекой до 6 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. СЕЛИЩЕ 15 (БЕРЕЗОВКА 4А), XIV-XVII вв. | 2 км к северо-западу от с., территория бывшей д. Рыбий Верх, правый коренной берег р.Непрядва (правый приток р.Дон) при устье балки Рыбий верх. На пашне по обе стороны балки, на высоте около 29-30 м над рекой, зафиксированы два участка культурного слоя Размеры 350х35 и 100х100 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОНАСТЫРЩИНА. ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК,  XII-XIII вв. | Восточная окраина села, 30 м к северо-востоку от усадьбы В.М. Лабзина, мыс правого коренного берега р.Дон при устье оврага. Размеры не установлены, высота над рекой около 26 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МУРАВЛЯНКА. СЕЛИЩЕ,  XVI-XVII вв. | Северная окраина деревни, мыс высокой поймы правого берега р.Дон при устье р.Муравлянка. Размеры около 80х70 м, высота над рекой 3-5 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МЫЗОВКА. СЕЛИЩЕ,  XVI-XVII вв. | 1 км к юго-востоку от юго-восточной окраины деревни, надпойменная терраса правого берега р.Дон в месте ее излучины, напротив деревни Милославщина. Размеры около 135х65 м, высота над рекой 12-15 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ОЛЬХОВЕЦ. СЕЛИЩЕ 1,  XII-XIV вв. | Восточная окраина деревни, склон надпойменной террасы правого берега ручья Гремячий (левый приток р.Дегтярка, правого притока р.Сухая Табола, левого притока р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Протянулось вдоль ручья, Размеры около 200х60 м, высота над ручьем  8-12 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ОЛЬХОВЕЦ. СЕЛИЩЕ 2,  XII-XIV вв. | Западная окраина деревни, левый берег ручья Полуньевский (правый приток р. Дегтярка, правого притока р. Сухая Табола, левого притока р. Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Протянулось вдоль ручья, Размеры около 250х50 м, высота над ручьем 5-9 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ОТРАДА. СЕЛИЩЕ,  XVI-XVII вв. | 1,4 км к северо-востоку от деревни, верховья одного из отрогов балки Казановская в бассейне р.Казановка (левый приток р.Дон), к югу от опушки леса. Размеры около 220х100 м, высота над дном балки до 12 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 1 (ГРЯЗНОВКА),  XV-XVII вв. | 2,7 км к юго-западу от деревни, пологий склон левого берега балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), к северу от проселочной дороги, к юго-западу от небольшого оврага. Размеры не менее 20х20 м, высота над дном балки 14-15 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 2,  XV-XVII вв. | 2,5 км к юго-западу от деревни, пологий склон левого берега балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), урочище Грязново, между двумя оврагами. Протянулось вдоль балки. Размеры около 450х75 м, высота над дном балки 18-22 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 3,  XIV-XVII вв. | 2,3 км к югу от деревни, пологий склон левого берега балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), урочище Грязново, к востоку от небольшого оврага. Размеры около 100х90 м, высота над дном балки 9-15 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 4,  XII-XIII вв. | 3 км к юго-востоку от деревни, пологий склон одного из отрогов балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон). Размеры около 300х150 м, высота над дном отрога балки 6-7 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 5,  XII-XIII вв. | 1,5 км к юго-востоку от деревни, пологий склон северного берега одного из отрогов балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), 0,17 км к северу от селища 4. Размеры около 60х25 м, высота над дном балки 7-8 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 6,  XII-XIII вв. | Около 1,5 км к юго-востоку от деревни, пологий склон одного из отрогов балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), 0,25 км к востоку от селища 5. Протянулось вдоль отрога балки. Размеры около 100х15 м, высота над дном балки 7-8 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 7,  XII-XIII вв. | 1,7 км к юго-востоку от деревни, правый берег одного из отрогов балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), 0,15 км от родника, на опушке леса. Размеры около 60х40 м, высота над дном балки 10-12 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 8,  XII-XIII вв. | 1,7 км к юго-востоку от деревни, левый берег одного из отрогов балки Грязновская, входящей слева в долину р.Грязновка (левый приток р.Дон), 0,4 км к западу от родника. На распаханном поле зафиксированы два участка культурного слоя. Размеры около 17х15 и 18х12 м, находящиеся на расстоянии 50 м друг от друга на высоте 10-11 м над дном балки. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ПОКРОВКА. СЕЛИЩЕ 9,  XII-XIII вв. | 1,7 км к юго-востоку от деревни, с севера ограничено левым бортом балки Грязновской. Размеры около 48х100 м. Делиться на два скопления, разделенных ложбиной, на высоте 3-4 м над дном балки. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.  СЕЛИЩЕ 1,  XV-XVII вв. | У западной окраины села, высокая надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 240х130 м, высота над рекой XV-XVII м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.  СЕЛИЩЕ 2,  XII-XIII вв. | 2 км к северу от центра села, правый коренной берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у верховьев оврага, 0,12 км к юго-западу от городища Дорожень. Размеры около 125х60 м, высота над рекой 46-49 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.  СЕЛИЩЕ 3,  XII-XIV вв. | 1,5 км к северу от центра села, склон правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). На пашне, на площади около 360х120 м, на высоте от 5 до 24 м над рекой, выявлены шесть скоплений керамики. Размеры от 12х10 до 40х35 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.  СЕЛИЩЕ 4,  XII-XIV вв. | 1,5 км к северо-северо-востоку от центра села, небольшое всхолмление в пойме правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), у полевой дороги. Размеры не менее 15х15 м, высота над рекой 3,5-4,0 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.  СЕЛИЩЕ 5,  XII-XIV вв. | 1 км к северо-востоку от центра села, надпойменная терраса левого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры не менее 20х15 м, высота над рекой 11 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.  СЕЛИЩЕ 6,  XII-XIV вв. | 0,7 км к северо-востоку от центра села, надпойменная терраса левого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). На пашне, на площади около 130х35 м, на высоте 9-11 м над рекой, выявлены три скопления керамики диаметром около 20 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.  СЕЛИЩЕ 7,  XII-XIV вв. | 0,4 км к северо-востоку от центра села, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 80х30 м, высота над рекой XII-XIV м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.  СЕЛИЩЕ 8,  XII-XIV вв. | 1,2 км к востоку от центра села, 0,3 км к востоку от его восточной окраины, первая надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры около 50х30 м, высота над рекой 6-8 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СЕБИНО.  СЕЛИЩЕ 9,  XII-XIV вв. | 1,5 км к востоку от центра села, 0,3 км к северу от песчаного карьера, пологий склон правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). Размеры 35х35 м, высота над рекой 5-6 м. Исследовано (А.Н. Наумов, 1996 г.) 356 кв. м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 1 (СЕБИНКА 1),  XII-XIII вв. | 3,2 км к юго-западу от центра села, правый берег балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон. Размеры не менее 30х30 м, высота над дном балки 10-11 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 2 (СЕБИНКА 2),  XII-XIII вв. | Около 3,2 км к юго-западу от центра села, пологий склон балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон. Размеры не менее 35х30 м, высота над дном балки 9-11 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 3 (СЕБИНКА 3),  XII-XIII вв. | Около 3,2 км к юго-западу от центра села, пологий склон левого берега балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон, к югу от небольшого оврага. Размеры не менее 30х30 м, высота над дном балки 8-10 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 4 (СЕБИНКА 4),  XII-XIII вв. | 2,5 км к юго-западу от центра села, мыс правого берега балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон. Размеры 60х40 м, высота над дном балки 10-14 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 5 (СЕБИНКА 5),  XII-XIII вв. | Около 2,5 км к юго-западу от центра села, левый берег балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон, между двумя небольшими оврагами. Протянулось вдоль балки, Размеры около 300х60 м, высота над дном балки 10-14 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 6 (СЕБИНКА 6),  XII-XIII вв. | 0,25 км к западу от водокачки в селе, на обоих берегах балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон. На пахотном поле, на площади около 1600х300 м, на высоте 2-4 м над дном балки зафиксировано десять участков культурного слоя. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| СУХАНОВО. СЕЛИЩЕ 7 (СЕБИНКА 7),  XII-XIII вв. | 1 км к юго-западу от центра села, пологий склон балки Себинка, входящей слева в долину р.Дон. На пахотном поле, на площади около 450х360 м, зафиксировано пять участков культурного слоя Размеры 30-40х35 м, располагающихся на высоте  2-5 м над дном балки. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ. ПОСЕЛЕНИЕ,  эпоха бронзы,  XII-XIV вв. | Юго-восточная окраина деревни, высокая пойма левого берега р.Дон, 0,3 км от русла, к югу от остатков противотанкового рва. Размеры около 80х45 м, высота над рекой 4-5 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ.  СЕЛИЩЕ 1,  XIV-XVII вв. | 1 км к востоку-юго-востоку от восточной окраины деревни, у бывшей д. Култуково, склон надпойменной террасы правого берега р.Дон, между двумя небольшими оврагами. Размеры около 170х60 м, высота над рекой 10-13 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ.  СЕЛИЩЕ 2,  XIV-XVII вв. | 0,2 км к востоку от восточной окраины деревни, мыс первой надпойменной террасы левого берега р.Дон при вхождении в ее пойму оврага. Протянулось вдоль террасы, Размеры около 350х130 м, высота над рекой 5-11 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ.  СЕЛИЩЕ 3,  XII-XIV вв. | 0,6 км к В от восточной окраины деревни, мыс левого берега р.Дон, при устье оврага. Размеры около 80х40 м, высота над рекой XIV-XVI м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ.  СЕЛИЩЕ 4,  XII-XIV вв. | 1,1 км к востоку от восточной окраины деревни, мыс левого берега р.Дон, при вхождении в ее долину оврага, к юго-юго-западу от селища 3. Размеры около 45х45 м, высота над рекой 7-10 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ. СЕЛИЩЕ 5 (ТАТИНКИ 6),  XII-XIV вв. | 0,15 км к югу от восточной окраины деревни, пойма левого берега р.Дон, 0,15 км от русла, к югу от противотанкового рва. Размеры около 130х80 м, высота над рекой 5-7 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ. СЕЛИЩЕ 6 (ТАТИНКИ 4А),  XIVв. | 1,4 км к востоку от деревни, склон надпойменной террасы левого берега р.Дон, к западу от небольшой балки. Протянулось вдоль террасы, Размеры около 260х40 м, высота над рекой 10-13 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ТАТИНКИ.  СЕЛИЩЕ 7 (ТАТИНКИ 4Б),  XIVв. | 1,6 км к востоку от деревни, склон первой надпойменной террасы левого берега р.Дон. Размеры 60х30 м, высота над рекой 10-13 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ. ПОСЕЛЕНИЕ 1,  эпоха бронзы. | 1,6 км к северу от деревни, правый коренной берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,25 км от русла, к западу от грунтовой дороги. Размеры около 30х30 м, высота над рекой 41 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ. ПОСЕЛЕНИЕ 2,  эпоха бронзы. | 1 км к северо-северо-востоку от деревни, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон). На пашне, на высоте 9-12 м над рекой, выявлены два участка культурного слоя и находок керамики Размеры 80х30 и 30х30 м, находящиеся на расстоянии 140 м друг от друга. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ.  СЕЛИЩЕ 1,  Ранний железный век | Около 1 км к северу от деревни, высокая надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), к западу от вала городища. Размеры около 40х30 м, высота над рекой 34-37 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ.  СЕЛИЩЕ 2,  XV-XVII вв. | 1,5 км к северо-западу от деревни, высокая надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), к северу от городища. Размеры около 300х50 м, высота над рекой 30-35 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ.  СЕЛИЩЕ 3,  XIII-XIV вв. | 1,7 км к северу от деревни, надпойменная терраса правого берега р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,14 км к югу от оврага. Размеры около 60х30 м, высота над рекой XIV-XVII м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| УСТЬЕ. ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК.  XIII-XIV вв. | 1,4 км к северу от деревни, правый коренной берег р.Мокрая Табола (левый приток р.Дон), 0,25 км от русла, 0,35 км к северо-западу от городища. Размеры около 35х20 м, высота над рекой около 40 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 1,  XII-XIII вв. | Центральная часть деревни, пологий склон левого берега балки, входящей слева в р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Протянулось вдоль балки, Размеры около 250х70 м, высота над дном балки 6-15 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 2,  XII-XIII вв. | Центральная часть деревни, пологий склон правого берега балки, входящей слева в р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), при ее устье. Протянулось вдоль балки, Размеры около 300х30-40 м, высота над дном балки 5-8 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 3,  XII-XIII вв. | Центральная часть деревни, пологий склон правого берега р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры около 20х22 м, высота над рекой 3-4 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 4,  XII-XIII вв. | 0,3 км к юго-западу от юго-западной окраины деревни, пологий склон оврага на правом берегу р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), 100 м к западу от полевой дороги. Размеры около 40х40 м, высота над рекой 9-11 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 5,  XII-XIII вв. | 0,4 км к западу от западной окраины деревни, пологий склон мыса между двумя оврагами, входящими в пойму р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), к северу и югу от ЛЭП. Размеры около 200х70 м, высота над рекой 10-11 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 6 (ВЕДИНЕЦ 4),  XIII-XIV вв. | 1,3 км к востоку от деревни, пологий склон левого берега р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры 110х40 м, высота над рекой 5-7 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ФЕДОРОВКА. СЕЛИЩЕ 7 (ВЕДИНЕЦ 5),  XII-XIII вв. | 1,6 км к юго-востоку от деревни, правый берег ручья, правого притока р.Вединец (правый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры около 30х30 м, высота над ручьем  6-8 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ХИТРОВЩИНА. СЕЛИЩЕ,  XV-XVI вв. | Восточная окраина деревни, пойма левого берега р.Улыбыш (левый приток р.Проня, правого притока р.Ока). Размеры около 250х180 м, высота над рекой 2-6 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ХОВАНЩИНА. СЕЛИЩЕ,  XII-XIV вв. | 2 км к юго-западу от южной окраины деревни, к юго-западу от развалин бывшей усадьбы «Барятино», левый берег р.Сухая Табола (левый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон). Размеры около 120х60 м, высота над рекой 5-9 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ШАТАЛОВКА. СЕЛИЩЕ 1,  XIII-XIV вв. | Западная окраина деревни, надпойменная терраса правого берега р.Сухая Табола (левый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон), у плотины. Размеры около 50х50 м, высота над рекой XIII-XIV м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ШАТАЛОВКА. СЕЛИЩЕ 2,  XIII-XIV вв., XVI-XVII вв. | Центральная часть деревни, склон первой надпойменной террасы правого берега р.Сухая Табола (левый приток р.Мокрая Табола, левого притока р.Дон, 0,5 км к северо-западу от селища 1. Протянулось вдоль террасы, Размеры около 300х70 м, высота над рекой 5-9 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ШЕВЫРЕВО. СЕЛИЩЕ,  XVI-XVII вв. | Западная окраина села, левый коренной берег р.Дон, 0,35 км к востоку от берега. Размеры 215х75 м, высота над поймой 4-6 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище 9 у п. Благовещенский  Эпоха бронзы, XII-XIV, XVI-XVII вв. | Расположено на левом берегу Пронского водохранилища на мысовидно останце в 3600 м к северо-востоку от пос. Апарки, и в 4000 м. к северо-западу от поселка Благовещенский, на месте бывшего села Александровка (Нижнее Городище). | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище Вединец 1а  у д. Бучалки.  конец XII-XIII вв. | Расположено в 3,1 км к западу от церкви с. Бучалки, в 1,45 км к юго-западу от пункта триангуляции геосети, на пологом правом прибалочном склоне ручья, впадающем в  р. Вединец. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СЕЛИЩЕ 2,  XII-XIII вв. | Северо-западная окраина села, в 0,45 км к северо-западу от церкви, правый берег р. Смолка, при устье безымянного ручья. Размеры около 50х40 м, высота над рекой 3-5 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУЛИКОВКА. СЕЛИЩЕ 3,  XVI-XVII вв. | Северо-западная окраина села, в 0,4 км к северу от церкви села, правый берег р.Дон, к востоку от устья р. Смолка, Размеры около 200х85 м, высота над рекой 5-8 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Татинки.  Шлюз Ивановской водной системы, начало XVIII в. (Кимовский район Тульской области) | Расположен в 0,4 км к юго-западу от д. Татинки, по обоим берегам высокой поймы и в русле р. Дон. Площадь памятника около 3500 кв. м. (70х50 м). | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Монастырщино, селище 16 (Смолка 5), 12-13 вв. | Расположено в 2,2 км к югу от с. Монастырщино, на левой стороне балки Верходуб, притока р.Смолка, в непосредственной близости от ее впадения. Высота над дном балки – 14-16 м. Площадь памятника около 1600 кв. м. (40х40 м). | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Монастырщино, стоянка 3 (Березовка 4Б), неолит | Расположена на высокой пойме правого берега реки Непрядва, в 1,5 км к востоку от деревни Куликовка. Высота над урезом воды – 3-4 м. Поверхность памятника задернована. Площадь памятника (по данным бурения) около 600 кв.м. (50 х 12 м). | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Монастырщино, стоянка 4, неолит (Кимовский район Тульской области) | Обнаружена в обрыве левого берега р.Дон в 120 метрах к северу от села и 140 метрах к востоку от впадения в Дон р.Непрядвы. Находка неолитического горшка сдела на урезе воды. Предполагаемая площадь стоянки около 400 кв. м. (20х20 м). Высота над урезом воды до 2 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Зеленая дубрава | территория, ограниченная н.п.Даниловка, Ивановка, Сабуров (Куркинский р-н), Куликовка, Монастырщина (Кимовский р-н), Кичевский (Богородицкий р-н), с. Монастырщина, 2 км южнее села, урочище Зеленая Дубрава (Кимовский р-н) | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| Нижний Дубик |  | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| река Смолка |  | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| Татинские броды | д.Татинки, 6 км восточнее деревни, урочище Татинские броды (Кимовский р-н) | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| чугунный монумент, сооруженный в 1848 г. в честь победы Дмитрия Донского над татаро-монгольскими завоевателями | д.Ивановка, 1,5 км северо-восточнее деревни, урочище Красный Холм (Куркинский р-н) | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| церковь Сергия Радонежского, построенная в 1915 г. по проекту А.В.Щусева | д.Ивановка, 1,5 км северо-восточнее деревни, урочище Красный Холм (Куркинский р-н) | выявленный | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| Городище "Дарожень", XVI-XVII вв. н. э. | 2 км восточнее  д. Судаково | выявленный |  |
| Городище, II-V вв. н. э. | 1,5 км юго-восточнее  д. Устье | выявленный |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Памятники градостроительства и архитектуры** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование и датировка**  **памятника** | **Местонахождение (адрес) памятника** | **Документ о принятии на госохрану, категория охраны** |
| 1 | Церковь Успенская с колокольней и оградой, XVIII в. | Кимовский район пос. Епифань, ул. Малая Донская, д.9 | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 N 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР |
| 2 | Церковь Никольская  с колокольней  и башней ограды, XVII в. | Кимовский район пос. Епифань, Красная площадь | Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 N 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» |
| 3 | Куликово поле и памятники на нем | территория, ограниченная н.п.Даниловка, Ивановка, Сабуров (Куркинский р-н), Куликовка, Монастырщина (Кимовский р-н), Кичевский (Богородицкий р-н) | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 N 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» |
| **Выявленные объекты культурного наследия регионального значения** | | | |
| 4 | Братская могила с захоронением воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. | Кимовский район  пос. Епифань | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 5 | Иоанно-Предтеченская церковь | Кимовский район  пос. Епифань, ул.Колхозная, 12 | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 6 | Братская могила с захоронением воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | Кимовский район  дер. Бучалки | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 7 | Бывшая церковь Федора Трихина, 1821—1827 гг. | Кимовский район  с. Суханово | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 8 | Успенская церковь | Кимовский район  с. Себино | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 9 | «Себино - родина святой блаженной Матроны Московской» | Кимовский район,  с. Себино | Приказ инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия от 02.11.15 №93 |
| 10 | Противотанковый ров, 1941г | Кимовский район  пос. Донской | Постановление правительства Тульской области от 21.05.2014 № 255 |
| 11 | Бывшая церковь Рождества Богородицы, | Кимовский район  с. Монастырщина | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 09.10.1979г. №15-540 «О взятии под охрану государства памятников истории и культуры и передаче их с баланса производственной группы по охране памятников истории и культуры облисполкома на баланс областного краеведческого музея» |
| 12 | Бывшая церковно-приходская школа | Кимовский район  с. Монастырщина | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 09.10.1979г. №15-540 «О взятии под охрану государства памятников истории и культуры и передаче их с баланса производственной группы по охране памятников истории и культуры облисполкома на баланс областного краеведческого музея» |
| 13 | Дом в бывшей усадьбе Разумовского, 1794 г. | Кимовский район  с. Молоденки | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» |
| 14 | Усадьба Мазуриных:  дом жилой, 1858г.  служба дома, 2-я пол.XIXв. | п.Епифань  Больничная ул., д.5  Больничная ул., д.5а | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 № 210 |
| 15 | Дом жилой, XIXв. | п.Епифань  Больничная ул., д. 10 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 16 | Дом жилой, XIXв. | п.Епифань  Больничная ул., д. 13 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 17 | Дом жилой, кон. XIXв. | п.Епифань  Больничная ул., д. 18 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 18 | Красная площадь (включая территорию Крепости XVIв. И старую площадь,XVI - XVIIIвв.) | п.Епифань  Красная площадь, 1 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 19 | Усадьба купцов Пучковых, 2-я пол. XIXв. | п.Епифань  Красная площадь / Новослободская ул., д. 7а/2 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 20 | Дом Боровкова, 1-я пол. XIXв. | п.Епифань  Красная площадь / Свободы ул., д. 11/1 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 21 | Лавка, 2-я пол. XVIIIв.(винный и соляной магазин) | п.Епифань  Красная площадь, 13 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской  области от 15.12.2013 №210 |
| 22 | Дом жилой, XIXв. | п.Епифань  Кузнечная ул., д. 1 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 23 | Городская управа, 1-я пол. XIXв. | п.Епифань  Кузнечная ул., д. 28 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 24 | Училище женское приходское, сер. XIXв. | п.Епифань  Новослободская ул., д. 1 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 25 | Дом жилой с лавкой, сер. XIXв. | п.Епифань  Новослободская ул., д. 22 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 26 | Дом мещан Соболевых, 3-я четв. XIXв. | п.Епифань  Кимовская ул., д. 8а | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 27 | Усадьба Байбаковых "Дом жилой, нач. XX в." | п. Епифань, ул. Кимовская, 8 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 28 | Дом Оводова, 2-я пол. XIXв. | п.Епифань  Свободы ул., д. 8 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 29 | Служба дома Оводова, XIXв. | п.Епифань  Свободы ул., д. 19а | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 30 | Дом Расторгуева, сер. XIXв. | п.Епифань  Свободы ул., д. 23 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 31 | Дом жилой, нач. XXв. | п.Епифань  Свободы ул., д. 28 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 32 | Усадьба купцов Молчановых, XIXв. | п.Епифань  Тульская ул., д. 7 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 33 | Дом Пономаревых, 1889г. | п.Епифань  Тульская ул., д. 38 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 34 | Дом жилой, кон. XIXв. | п. Епифань, ул.Кимовская/ул.Революции, 9/2 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 35 | Дом Бубновых, 2-я пол. XIXв. | п.Епифань, Красная площадь, д.1 | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 36 | Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1854г.-1873г. | Кимовский район  с. Луговое | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 37 | Усадьба кн. Голицыных  церковь Тихвинской иконы Богоматери, 1780г., 1833-1858гг., кон. XIXв.  здание земской школы, 1910г.  дом управляющего, кон. XIXв.  хозпостройка, кон.XIXв.  хозпостройка, кон.XIXв.  парк (остатки) | Кимовский район  д. Бучалки | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 38 | Усадьба кн. Голицыных  церковь Тихвинской иконы Богоматери, 1780г., 1833-1858гг., кон. XIXв.  здание земской школы, 1910г.  дом управляющего, кон. XIXв.  хозпостройка, кон.XIXв.  хозпостройка, кон.XIXв.  парк (остатки) | Кимовский район  д. Бучалки | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 39 | Усадьба Разумовских Самариных, XVIII - нач.XXв.  главный дом, 1794г.  хозпостройки, кон.XIXв.- нач.XXв.  хозпостройка, кон.XIXв.  парк, XIXв.  церковь Ведения во храм Пресвятой Богородицы, 1798г., 1880г. | Кимовский район  с. Молоденки | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 40 | Церковь Архангела Михаила, 1819г. | Кимовский район  с. Куликовка | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 №210 |
| 41 | Слияние р. Дон и р. Непрядва | Тульская обл., Богородицкий и Кимовский р-ны | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 16.04.2014 №73 |
| 42 | Красный холм | Тульская обл., Куркинский р-н | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 16.04.2014 №73 |

**Памятники природы регионального значения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ООПТ** | **Профиль** | **Площадь,**  **га** | **Правоустанавливающий документ об организации ООПТ** |
| 1 | Обнажение целестиносодержащих известняков у с. Себино | геологический | 5 | Решение Исполнительного комитета Тульского областного совета народных депутатов от 28.04.1982 №7-231 «Об объявлении государственными памятниками природы геологических объектов Тульской обл.» |
| 2 | Разуваев лес | ландшафтный | 7 | Решение Исполнительного комитета Тульского областного совета народных депутатов от 11.06.1990 №8-298 «О государственных памятниках природы местного значения |
| 3 | Карстовые озера «Бездонное» и «Бездонье» | геологический | 16 | Решение Исполнительного комитета Тульского областного совета народных депутатов от 28.04.1982 №7-231 «Об объявлении государственными памятниками природы геологических объектов Тульской обл.» |
| 4 | Урочище «Татинки» | ботанический | 23 | Решение Исполнительного комитета Тульского областного совета народных депутатов от 11.06.1990 №8-298 «О государственных памятниках природы местного значения |
| 5 | Балка «Березовая» | комплексный | 17,2 | Постановление правительства Тульской области от 29.04.2015 №210 «О создании особо охраняемой природной территории регионального значения на территории Тульской обл.» |
| 6 | Монастырщино | комплексный | 0,9 | Постановление правительства Тульской области от 29.04.2015 №210 «О создании особо охраняемой природной территории регионального значения на территории Тульской обл.» |
| 7 | Урочище «Березовка» | комплексный | 4,3 | Постановление правительства Тульской области от 29.04.2015 №210 «О создании особо охраняемой природной территории регионального значения на территории Тульской обл.» |

Все объекты отмечены на карте 5 объектов культурного наследия, исторических поселений федерального значения и регионального значения.

### 2.12 Санитарная очистка территории

На территории МО Епифанское Кимовского района сбор бытовых отходов производится путем выноса отходов из жилых домов и складирования в типовые контейнеры. Сбор и транспортировка бытовых отходов осуществляется организацией ЗАО «Реком».

Для временного хранения бытовых отходов, согласно СНиП II-60-75 на территории домовладений должны оборудоваться площадки из расчета 30 кв.м. площади дворовой территории на 1000 жителей.

Сбор твердых бытовых отходов производится в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках. Балансодержатель контейнеров и бункеров МО Епифанское Кимовского района.

В настоящее время все ТБО размещаются на полигоне. Полигон находится в Узловском районе.

Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей:

- территория, занятая под складирование ТБО,

- территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

### 2.13 Мероприятия по охране окружающей среды

Основу экологических требований к территориально-планировочному развитию МО Епифанское Кимовского района составляет ориентация на устойчивое развитие территории за счёт сбалансированности экологических и социально-экономических потребностей, рационального природопользования, нормализации экологической обстановки.

Платформой для достижения этих требований должен служить современный подход к планировочным решениям развития городских и пригородных территорий, промышленных узлов, транспортной инфраструктуры, формированию экологического каркаса. На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

Основными направлениями экологической политики в являются:

● обеспечение экологически безопасного развития хозяйственных комплексов;

● стимулирование рационального использования природных ресурсов и применение промышленных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду до экологически безопасного уровня;

● обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

● организация проведения экологической паспортизации, экологического страхования, сертификации и экологического аудита;

● экологизация образования, непрерывное экологическое воспитание на всех уровнях.

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль за использованием земель на территории муниципального образования;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования и другие вопросы.

В первую очередь природоохранные мероприятия должны быть направлены на реализацию инвестиционных региональных программ по оздоровлению окружающей среды. Эти мероприятия должны включаться и инвестироваться в планах развития промышленных предприятий.

Во-вторых, соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности проектных решений должны предусматриваться как на стадии проектирования конкретных объектов, так и в процессе реализации планировочных решений данного Проекта.

**Охрана поверхностных вод:**

Для улучшения санитарного состояния, защиты водостоков и водоемов районов от истощения предусматривается:

расширение и модернизация, имеющихся очистных сооружений,

* строительство новых, и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промпредприятий,
* внедрение на всех промышленных предприятиях оборотного и повторно-последовательного использования воды, совершенствование технологии, сокращение водопотребления на единицу продукции.

**Охрана подземных вод:**

Для обеспечения населения муниципального образования доброкачественной питьевой водой необходимо полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

* организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;
* установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;
* проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;
* провести ликвидационный тампонаж на бездействующих скважинах, продолжить работу по выявлению заброшенных скважин и их тампонированию.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

* обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;
* организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса ЗСО;
* вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;
* систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.
* проведение мониторинга за состоянием подземных вод и недр на скважинах, расположенных на территориях предприятий-загрязнителей.

**Охрана почв:**

Основными мероприятиями по охране почв являются:

* ограничение потребления человеком и животными продукции растениеводства, выращенной вблизи дорог и промышленных предприятий;
* реабилитация выявленных загрязнённых почв, путем применения наиболее доступных и дешевых способов с использованием существующих в природе сорбентов;
* строительство полигона ТБО,
* организация утилизации биологических отходов.

**Формирование экологического каркаса:**

Природно-экологический каркас - это природно-планировочная структура относительно непрерывных озелененных территорий и водных систем, осуществляющих природоохранные, рекреационные, средозащитные и компенсаторные функции и имеющих связи (коридоры) с окружающей природной средой.

В территориальном отношении природно-экологический каркас представляет собой планировочную структуру, состоящую из опорных природоохранных элементов (особо охраняемые территории, водные объекты, система зеленых насаждений, зеленые зоны) и природоохранных средозащитных зон (водоохранные зоны, защитные полосы леса вдоль авто- и железных дорог, зоны охраны источников питьевого водоснабжения и др.).

Природно-экологический каркас территории призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования миграционных экологических коридоров, что придаст природному комплексу свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей. Такая система, обладающая наибольшей экологической устойчивостью, т.е. условиями для лесовозобновления, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов, представляет возможность для миграции животных, сохранения информационных свойств и генетического фонда.

На данной территории различаются площадные, линейные и точечные элементы каркаса.

К *площадным элементам* относятся леса, озера. Площадные элементы призваны воспроизводить основные компоненты природной среды (атмосферный кислород, воду, растительный и животный мир), сохранять природные комплексы, характерные для данного района, выполнять социальные и эстетические задачи.

*Линейные элементы*, являющиеся осями экологической активности, - это река Мордвес, притоки, водоохранные зоны, озелененные коридоры транспортной и инженерно-технической инфраструктуры, защитные лесопосадки, сады. В задачи линейных элементов входят поддержание целостности каркаса, обеспечение передвижения подвижных компонентов природной среды, выполнение хозяйственных, социальных и эстетических функций.

Важное значение для формирования единой сети миграционных экологических русел имеет расчистка и экологическая реабилитация малых рек и водотоков, организация их водоохранных зон, озеленение (залужение) прибрежных защитных полос.

Точечные элементы каркаса (узлы экологической активности) – зеленые зоны города, охраняемые объекты живой и неживой природы, памятники материальной культуры, а именно: ландшафтные и ландшафтно-биологические, гидрологические памятники природы.

Основными источниками загрязнения на территории МО Епифанское Кимовского района являются коммунальные объекты, промышленные предприятия, автомобильные дороги и др.

Для улучшения состояния окружающей среды на территории МО проектом предусматривается:

-организация и благоустройство санитарно-защитных зон от автодорог, промышленных предприятий и т.д.;

-выделение водоохранных зон от водозаборных сооружений;

-рациональная организация транспортной системы, посадка деревьев на малоценных землях и участках с развитой водной и ветровой эрозией;

-санитарная очистка территории МО с утилизацией бытовых отходов;

-организация водоохранных зон от прудов, озеленение их прибрежных полос.

Создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании является одной из основных задач региональной и муниципальной властей.

Темпы развития МО Епифанское в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории. Действиями местных органов власти в поиске и привлечении средств из федеральных и региональных бюджетных фондов, а также финансов частного сектора.

Основополагающая задача генерального плана - сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей поселка, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории.

**2.14 Мероприятия по социальной защите инвалидов**

В соответствии с федеральным законом от 01.12.2014.г. № 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» не допускается планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами.

В целях исполнения вышеуказанных требований и недопущения дискриминация по признаку инвалидности необходимо учитывать следующие требования, обеспечивающие инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

1) беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

Таким образом, организации, осуществляющие производство транспортных средств, а также организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения (независимо от их организационно-правовых форм), обеспечивают оборудование указанных средств, вокзалов, аэропортов и других объектов транспортной инфраструктуры специальными приспособлениями и устройствами в целях обеспечения условий инвалидам для беспрепятственного пользования указанными средствами.

Места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места жительства с учетом градостроительных норм.

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций.

В соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная редакция СНИП 35-01-2001):

Требования настоящего документа необходимо учитывать при проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособленных зданий, и сооружений. Они распространяются на функционально-планировочные элементы зданий и сооружений, их участки или отдельные помещения, доступные для МГН: входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения (зоны) проживания, обслуживания и места приложения труда, а также на их информационное и инженерное обустройство.

В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках "разумного приспособления" при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

Возможность и степень (вид) адаптации к требованиям настоящих норм зданий, имеющих историческую, художественную или архитектурную ценность, следует согласовывать с органом по охране и использованию памятников истории и культуры соответствующего уровня и с органами социальной защиты населения соответствующего уровня.

Требования нормативного документа не распространяются на проектирование жилых одноквартирных домов.

Проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать повышенное качество среды обитания при соблюдении:

досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;

безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;

эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;

своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;

удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.

Проектные решения объектов, предназначенных для маломобильных групп населения, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и возможности других групп населения, находящихся в здании (сооружении).

**Состав графической части (Часть 1)**

Карта 1 планируемого размещения объектов местного значения

Карта 2 границ населенных пунктов

Карта 3 функциональных зон

Карта 4 (обоснование) зон с особыми условиями использования территории

Карта 5 (обоснование) объектов культурного наследия, исторических поселений федерального значения и регионального значения